ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку сварочного оборудования согласно спецификации

1. Наименование поставляемой продукции
	Сварочное оборудование:                                                                                                                            Aristo Tig 4000iw с панелью ТА6, со встроенным блоком охлаждения, (без горелки)                                                                                  Origo Tig 3001i с панелью ТА24 (без горелки)                                                                                                                             Caddy Tig 2200i с панелью TA34 (в комплекте с горелками ММА и ТХН)                                                                                                         
2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)                                                                                                                 Сварочное оборудование:                                                                                                                              Aristo Tig 4000iw с панелью ТА6, со встроенным блоком охлаждения, (без горелки) в количестве  1 штуки,                                                                                                                                                         Origo Tig 3001i с панелью ТА24 (без горелки) в количестве 5 штук,                                                                                                                            Caddy Tig 2200i с панелью TA34 (в комплекте с горелками ММА и ТХН)  в количестве 2 штук                                                                                       предназначено для выполнения электродуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов на постоянном токе прямой или обратной полярности.

3. Требования к техническим характеристикам продукции

	Оборудование
	Напряжение питания
	Пределы регулирования тока сварочной дуги
	Продолжительность включения (ПВ) 
	Напряжение холостого тока

	Aristo Tig 4000iw с панелью ТА6
	3х фазное 400В±10%; 3…50 Гц
	4…400А
	250А ПВ 100%
	78…90В


	Origo Tig 3001i с панелью ТА24
	3х фазное 400В±10%; 3…50 Гц
	4…300А
	200А ПВ 100%
300А ПВ 35%
	67В

	Caddy Tig 2200i с панелью TA34
	3х фазное 230В±10%; 1…50 Гц
	3…220А
	110А ПВ 100%
220А ПВ 25%
	72В



- Рабочая температура: -10…+40С;
- КПД, не менее: 86%;
- Cos  , не хуже: 0,90;
- Наличие цифрового канала управления по интерфейсу CAN-Bus.
 
4. Обоснование несовместимости продукции
Поставляемое оборудование изготавливается на базе разработанных систем 38-ЭР091, 38-ЭР099 и 38-ЭР100М, в состав которых входит Модуль процессорный 38-ЭР099.02.01.00.00. Данный модуль содержит микроконтроллер с установленным в него специализированным программным обеспечением, разработанным непосредственно для работы со сварочным оборудованием:      Aristo Tig 4000iw с панелью ТА6 (без горелки), Origo Tig 3001i с панелью ТА24 (без горелки) и Caddy Tig 2200i с панелью TA34, поддерживающим удаленное управление по промышленной шине CAN. Источники тока других производителей и марок не будут работать с уже имеющимся оборудованием. 
5.  Требования к сроку (периодичности) поставки продукции                                                    Дата начала поставки товара – после подписания  договора с победителем запроса цен, дата окончания поставки товара – не позднее 80 дней от даты подписания договора.


6.  Требования к месту и условиям поставки продукции                                                       Доставка осуществляется Поставщиком по адресу: 249035, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.127а, склад филиала ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ.

7. Требования к качеству поставляемой продукции
Товар должен быть новым. Товар должен иметь сертификат соответствия.

8. Требования к безопасности поставляемой продукции
Сварочное оборудование должно быть надежное и безопасное, иметь отработанную конструкцию, быть простым в управлении.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 
Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня приёмки товара покупателем.


Начальник отдела № 40360                     	 _________________________ 	(Д.Б. Дубов)
