ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку автомобильной и строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобильной и строительной техники для нужд « СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, соответствовать заводской комплектации, быть технически исправным, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие, не быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Автомашина грузопассажирская ГАЗ 330232

 (или эквивалент)

	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2011 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компановки ТС- полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1350 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация
	по нормам завода- изготовителя 

	2

	шт.



	2


	Минипогрузчик с боковым поворотом МКСМ 800Н (или эквивалент)

	Машина коммунально-строительная многоцелевая 

Год выпуска – не ранее 2011 г

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655+2,5%

Полная масса, кг – 3700+2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2065

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – 36,8 (50)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель


	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт


	3

	Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-396255 (или эквивалент)


	Автомобиль грузопассажирский 4х4

Год выпуска – не ранее 2012г.

Колесная формула - 4х4

Схема компоновки ТС- вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пасажировместимость – 2+6 откидных мест

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4363

ширина – не менее1940

 высота – не более 2064

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1465/1465

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1805/2730

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 409

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2693

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 112 (82.5)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 5, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 127

Шины – 215/90/R15, 225/75R16

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

столик

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками
	по нормам завода- изготовителя

	2

	шт


	4

	Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA
 (или эквивалент)

	Автомобиль легковой

Год выпуска не позднее - не ранее 2011

Тип ТС – легковой, 

Тип кузова – Хэтчбек

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 4

Колёсная формула – 4x2

Полная масса, кг. не более – 1915

Масса без нагрузки, кг. не более - 1360

Максимальная скорость, км/ч не менее – 190

Время разгона с места до 100 км/ч, с не менее – 12.3

Максимальный радиус поворота, м не более - 5.4

Тип – бензиновый,

Число и расположение цилиндров – 4 цил, рядный

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм – 81х77.4

Число клапанов – не менее 8

КПП: АКПП 

Рабочий объём, л –не менее  1595

Мощность л.с. (кВт) – не менее  102(75,00)

Максимальный крутящий момент при 3800об/мин, – не менее  132 Нм

Подвеска:

Передних колес – амортизированные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Задних колес – задний мост с подвеской на 4-х рычагах (продольн. И 2 поперечн. + поперечн. тяга) стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Тормоза:

Передние – дисковые вентилируемые

Задние - дисковые 

Система питания: распределенный впрыск

Боковые электрозеркала с обогревом, повторителями указателя поворота

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик внешней температуры

Задние брызговики

Два подголовника спереди и сзади

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

4-х спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)

Микролифт передних сидений (сиденья с поясничной поддержкой)

Подогрев передних сидений

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира-с отключением

Полноразмерное запасное колесо

Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором

Стальные диски6J*15 с полноразмерными колпаками

Теплозащитное остекление

Усилитель руля с регулировкой в зависимости от скорости

Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа)
	по нормам завода- изготовителя

	2

	шт


	5

	Тягач седельный MAN TGA 19.390 4x2 BLS WW
 (или эквивалент)


	Год выпуска не позднее - не ранее 2008

Номер базового а/м – LHW7RG61-00000 (или эквивалент)

Норма токсичности - EUR0 3

Тип автомобиля - Седельный тягач Vario
Полная масса шасси (тягач) не более – 19000 Kg
Передняя ось не менее – 7500 Kg
Задний мост не менее – 13000 Kg
Двигатель/охлаждение/сцепление

Двигатель D2066LF02 (или эквивалент) не менее – 390 л.c./287 кВт, Евро-3 1900 Нм, Common-Rail
- Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35 градусов

- Вентилятор с вязкостной муфтой

- Управления двигателем EDC
- Топливный фильтр

- Дополнительный топливный фильтр SEPAR (или эквивалент), обогреваемый, с водоотделителем

- Обогрев топливного фильтра

- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.см

- Моторный тормоз 

- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска

- Однодисковое сцепление NFZ 430

- Противомоскитная сетка перед радиатором

- Электронный ограничитель скорости, 85 км/ч + 1 км/ч допуска

- Круиз-контроль

- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EEC)

Система впуска ОГ

- Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем

- Система выпуска ОГ сбоку с выхлопной трубой вниз.

Коробка передач (КП)

- Коробка передач ZF 16 S 222 DD (или эквивалент)
Передняя ось/ передняя подвеска

- Передний мост VOK-07, с изгибом

- Параболические передние рессоры 7,5 т

- Стабилизатор передней оси

Задний мост/задняя подвеска

- Задняя пневмоподвеска 13т

- Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350

- Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)

- Вентиляция заднего моста, направлена вверх

- Система пневмоподвески ECAS
- 4-точечный рычаг с функцией стабилизатора

Передаточные отношения

- Передаточное число HY главной передачи i=3,36

Колеса

- Колесные диски 9,00-22,5 на передней оси 

- Колесные диски 9,00-22,5 на задней оси 

- Колесный диск 9,00-22,5 в качестве запасного колеса 

- Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса

Шины

- Передняя ось: 2* 315/70R22,5 

-  Задний мост: 4* 315/70R22,5 

-  Запасное колесо: 1* 315/70R22,5 

Топливный бак

- Топливный бак, алюминиевый, не менее 660 л справа

- Сетчатый фильтр топливного бака

- Крышка топливного бака невентилируемая

Рулевое управление 

- Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо

- Замок вала рулевого колеса

Рама

-Колесная база не более 3600 мм

- Задний свес не более 800 мм

- передний противоподкатный брус

- Пластиковый бампер со встроенным фартуком

- Рабочая платформа с подножкой и поручнем

Прицепные и седельно-сцепные устройства

- Седельно-сцепное устройство  JOST JSK 37 С (или эквивалент), конструктивная высота не более 185 мм, с интергрированной смазкой

- Размер предустановки ССУ не более 585 мм

Тормозная система

- Электронная тормозная система

- Антиблокировочная система (ABS)

- Противобуксовочная система (ASR)

- Дисковые тормоза передней оси

- Дисковые тормоза задней оси

- Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной

- Осушитель воздуха с подогревом

- Безасбестовые тормозные накладки

Кабина снаружи

- Кабина “LХ”, ширина не менее 2240 мм, длинна не более 2280 мм

- Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок, крышки открывается изнутри

- Замок капота открывается изнутри

- Спойлер

- Подсветка проемов дверей водителя и пассажира

-Пружинная подсветка для кабины

- Центральный замок

- Ветровое стекло тонированное многослойное

- Стекла дверей, тонированные

- Задняя стенка кабины без окон

- Боковые окна, тонированные, за стойкой

- Механический подъемный люк

- Зеркало для обзора бордюров справа

- Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира

- Зеркало заднего вида с подогревом и электрорегулировкой,  панорамное зеркало с подогревом

- Кронштейны зеркал для настройки шириной от 2500 до 2600 мм

- Уменьшение грязерассеивания

Кабина внутри

- Обивка сидений, стандартная

- Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией

- Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки

- Тканевая обивка двери

- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPАCHER D2(или эквивалент)
- Климатическая установка АС R134A(или эквивалент)
- Противопылевой фильтр

- Фонарь для чтения, для водителя

- 2 спальных места 

- Матрац для нижнего спального места

- Матрац для верхнего спального места

- Шторки по периметру

- Поперечная шторка

- Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира

- Солнезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом

- Поручни, левый и правый (на правой стойке «В»)

- Поручни, левый и правый (на левой стойке «А»)

- Ковровое покрытие пола поверх туннеля двигателя

Приборы индикации

- Комбинация приборов, км/ч. “Base-Line”

- Электронный тахограф, стандарт ЕС

- Калибровка тахографа

- Бортовой компьютер

- Язык 1 «Русский» для дисплея в комбинации приборов

- Язык 2 «Немецкий» для дисплея в комбинации приборов

- Индикация рабочих данных в комбинации приборов

- Указатель давления наддува

Освещение 

- Корректор фар

- Галогенная сдвоенная фара Н7 

- Стояночные фонари

- Знаки автопоезда

Магнитолы/информационные системы

- Магнитола MAN СС 24 B(или эквивалент)
Электрооборудование

- Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом

- Двухтональный звуковой сигнал, электрический

- Розетка подключения АБС прицепа за кабиной

- Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 B, 7+7-контактная, за кабиной

- Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В

- Главный выключатель АКБ , механический

- АКБ 12 В, не менее 225 А-ч, 2 шт.

- Отсек АКБ до 225 А-ч

- Генератор, трехфазный ток не менее 28 В 110 А 3080 Вт

- Гнездо прикуривателя

Прочее

- Руководство по эксплуатации на русском языке

- Антифриз, до не менее -35 градусов

- 1 огнетушитель 

- Брызговики передние

- Пластиковой крыло, из 3 частей, с брызговиком

- Аптечка

- Знак аварийной остановки

-Мигающий сигнальный фонарь, комплектации ЗИП.

- Домкрат не менее 12т

- 1 противооткатный упор

- 2-й противооткатный упор

Специфика эксплуатации и страны

- Комплектация для правостороннего движения

Окраска

· Шасси:9011 Черный графит RAL 9011

· Колеса 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006

· Кабина 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010

Cпойлер на крыше 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010


	по нормам завода-изготовителя

	1

	шт
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	Автомобиль грузовой 6х6 с КМУ

 (или эквивалент)


	Год выпуска –не ранее 2008

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO3

колёсная формула/ведущие колеса - 6х6/все;

схема компоновки транспортного средства - бескапотная, кабина над двигателем;

расположение двигателя - переднее продольное;

исполнение загрузочного пространства - бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой;

кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;

габаритные размеры, мм: длина, не менее - 9970;
ширина, не более - 2500;
высота, не менее - 3500; 

масса ТС в снаряженном состоянии, не менее, кг - 11360

полная масса транспортного средства (технически допустимая), не более, кг - 19600;

двигатель - четырехтактный дизель;топливо – дизельное;

количество, не менее, и расположение цилиндров - 8, V-образное;

максимальная мощность, не менее, кВт (мин ־¹)- 165 (1900); 

рабочий объем цилиндров, не менее, см³ - 10850;

трансмиссия - механическая;

сцепление - сухое, однодисковое;

коробка передач с ручным управлением;


число передач: вперед-5, назад-1;

раздаточная коробка - механическая, двухступенчатая; с блокировкой межосевого дифференциала; число передач - 2; 

подвеска передняя - зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;

подвеска задняя - балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами;

рулевое управление - с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»;

тормозные системы:

рабочая - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес - барабанные;

запасная - каждый контур рабочей тормозной системы;

стояночная – колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными  энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами 

вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель;

ёмкость топливных баков, не менее, л – 210+350;

Крано-манипуляторная установка - FASSI F155П(или эквивалент)
Модель КМУ - Fassi F155П(или эквивалент)
Тип стрелы КМУ – Z

Особенности   комплектации   автомобиля - г/п на вылете стрелы  не менее - 2,15/8,0 м. - 6160/1660 кг.

Место управления - С земли, 2 пульта с обеих сторон

Максимальный вылет стрелы - 8,0 м

Грузоподъёмность на минимальном вылете 4,3 м (min) - 3 150кг

Грузоподъёмность на максимальном вылете 8,0 м (max) - 1 660 кг

Максимальная высота подъёма, м – 11,7 м

Количество выдвижных секций - 2 шт.

Угол вращения - 390°

Аутригеры (опоры) - Гидравлические, с поворотом

Подъем на вылете стрелы, не менее:

кг

6160

3150

2190

1660

м.

2,15

4,30

6,10

8,00

Шасси должно быть оборудовано боковыми и задним противоподкатными устройствами.
	по нормам завода- изготовителя
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	Автомобиль грузовой г/п до 5т

	Год выпуска – не ранее 2011

Комплектация автомобиля:


Автомашина 
ГАЗ – 3309 (или эквивалент), шасси

Кабина
2-х  местная 

Шасси
ГАЗ-3309 (2x4) (или эквивалент)
Двигатель


Тип
Дизельный

Модель Д245.7Е3*579817(или эквивалент)
Объем двигателя, куб. см не менее 4750

Количество цилиндров 4

Мощность, л.с не менее 119

Крутящий момент, Нм при об/мин не менее 424/1300

Трансмиссия


Коробка передач Механическая

Тип привода задний

Рулевое управление


Гидроусилитель

Ходовая часть


Тормоза передние
Барабанные

Тормоза задние
Барабанные

Шины
12.00К.18 с камерой


Запасное колесо


Системы безопасности


Антиблокировочная система (АВ8)


Ремни безопасности


Цвет
БЕЛЫЙ

Платформа с тентом

 Размер платформы габаритные: 

Длинна не более - 5 100 мм, 

Ширина не более-2 200мм,

 Высота не более 1 900мм

Антикоррозийная обработка кузова.

Подкрылки.

Документация


Док-ты для регистрации в ГИБДД, копия ПТС.
	по нормам завода- изготовителя
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	Автомобиль грузовой г/п до 1,1т

	Год выпуска – не ранее 2010

Комплектация автомобиля:


Автомашина АФ 373300 (или эквивалент), шасси

Кабина
3-х  местная 

Шасси
VOLRSWAGEN 7J0 TRANSPORTER (2x4) (или эквивалент)
Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO3

Двигатель


Тип Дизельный

Модель AXB
Тип впуска – Common Rail
Объем двигателя, куб. см не менее 1896

Количество цилиндров не более 4

Мощность, кВт не менее 77

Крутящий момент, Нм при об/мин не менее 250/1500-2750

Трансмиссия


Коробка передач Механическая

Тип привода передний

Рулевое управление


Гидроусилитель

Ходовая часть


Тормоза передние дисковые

Тормоза задние дисковые

Шины
215/55 R16


Запасное колесо


Системы безопасности


Антиблокировочная система (АВ8)


Ремни безопасности

Цвет БЕЛЫЙ

Фургон

 Размер фургона габаритные: 

Длина не более-3000 мм, 

Ширина не более-1700мм,

 Высота не более 1800мм

Снаряженная масса не более – 1910кг.

Полная масса не более – 3000кг.

Документация


Док-ты для регистрации в ГИБДД, копия ПТС.
	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт



Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] 
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, расходы Поставщика на доставку товара до территории объекта Заказчика, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
      5 . Требования к технической документации
Руководство пользователя на русском языке, сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

     6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

     7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.
     8. Дополнительные требования:
Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники (не менее 3-х месяцев)

Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
