


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке  насосов FA 15.93Е TA.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Насосы FA 15.93Е TA.
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку 2(двух) насосов FA 15.93Е TA с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Насосы FA 15.93Е TA 
(Техническая характеристика)
        Насос FA 15.93TA  предназначен для перекачки сточных вод на очистные сооружения:
-моноблочный с вертикальной установкой;
-с осевым входом;
-с радиальным расположением напорного патрубка;
-сухая установка (1 рабочий, 1 резервный);  
-всасывающий патрубок  Ду200, напорный патрубок Ду150;
-подача – 300 м3/час;
-напор – 20 м.в.ст.;
-с электродвигателем FKT27,1-4/28к: мощность – 35кВт
					      частота вращения – 1450об/мин
					      напряжение – 380В.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

  3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
        5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее мая месяца 2012года.  

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

 
