ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 21.03. 2013 № 2.1.20/1735
Объект: Капитальный ремонт запорной арматуры на перемычках трубопровода сырой воды 
Условия производства работ стеснённые. Работы производятся: -  вблизи  действующей ЛЭП – 6кВ,








                               - вблизи действующей автодороги.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Приме-чание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см.
	шт
	12
	

	2
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт
	12
	

	3
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	шт
	12
	

	4
	Засыпка подкоренных ям
	шт
	12
	

	5
	Погрузка пней, корней экскаватором на а/самосвалы, перевозка до 10 км
	м3/тн
	3,6/3,1
	

	6
	Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей, перевозка до 10 км
	м3/тн
	6,6/5,69
	

	7
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью 108 л.с.
	м2
	450
	

	8
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20м
	м2
	450
	

	9
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,5м3 в автосамосвалы и отвозка до 10 км.
	м3/т
	2,3/1,98
	

	10
	 Разборка асфальтобетонного покрытия  отбойными молотками  

Погрузка, разгрузка и перевозка до 10км
	м²

м³/т
	9

1,35/2,8
	

	11
	Устройство проездов и временных дорог из щебня. H=200мм. Ширина – 5м
	м3
	110,0
	

	
	Раздел 2. Земляные работы
	
	
	

	12
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в отвал, грунт 3 группы 
	м3
	160,57
	

	13
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м  в отвал
	м3
	1,2
	

	14
	Обратная засыпка траншеи бульдозером, перемещение грунта до 10 м 
	м³
	161,77
	

	15
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	161,7
	

	16
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	340,72
	

	
	Раздел 3.  Демонтажные работы.
	
	
	

	17
	Демонтаж плит перекрытия колодцев КЦП 1-15-2 (1680*700*150)
	шт

т

м3
	8

3,4

1,38
	

	18
	Демонтаж КЦ 7-9 (700*70*890) 
	шт

т

м3
	12

4,56

1,8
	

	19
	Демонтаж люков чугунных. Погрузка и разгрузка, перевозка до 10 км.
	шт
	5
	

	20
	Демонтаж стремянок. Погрузка и разгрузка, перевозка до 10 км.
	шт

т
	5

0,2685
	

	21
	Демонтаж стальных задвижек, погрузка и разгрузка,  с отвозкой до 10 км:    Ø300  - 6шт (77кг/шт) 
	шт

тн
	6

0,462
	

	
	Раздел 4. Строительно-монтажные работы.
	
	
	

	22
	Установка запорной арматуры «HAWLE» 4000E2. короткая Ру 1,0МПа, Dn=300 со штурвалом №7800 D=486 (10кг)
	шт
	6
	+ стоимость

	23
	Приварка ответных фланцев Ру1,0МПа Ду300 Ру=10 МПа
	шт
	6
	+ стоимость

	24
	Монтаж патрубков из трубы Ø325х9 ГОСТ 8732-78
	м.п.

т
	1,5

0,1052
	+ стоимость

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов за 2 раза грунтом ГФ-021: Ø 325х9
	м²
	1,53
	

	26
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-577:  Ø 325х9
	м²
	1,53
	

	27
	Монтаж плит перекрытия колодцев КЦП 1-15-2 (1680*700*150) 
	шт

т

м3
	8

3,4

1,38
	

	28
	Монтаж КЦ 7-9 (700*70*890)
	шт

т

м3
	12

4,56

1,8
	

	29
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	1,35
	+ стоимость

	30
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м²
	1,57
	+ стоимость

	31
	Установка стальных лестниц в колодцах, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	шт

т

м2
	5

0,2685

11,5
	+ стоимость

	32
	Установка полимерных люков колодцев с запорным устройством.
	шт
	5
	+ стоимость

	33
	Восстановление асфальтобетонного покрытия с щебеночной подготовкой:                                                              

-толщиной 150мм
	м²
	9
	


