Приложение 2 к договору
№__ от «   » _____________ 2014г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1._Устройство подключения по временной схеме
1. Частичный демонтаж существующих трубопроводов - 48 м.
2. Подключение к действующей внутренней сети трубопроводов канализации диаметром 32-90мм – 32 врезки.
3. Демонтаж трубопроводов - 256 м.
4. Демонтаж опорных конструкций – 0,4842 т.

Раздел 2. Крепление трубопровода
5. Монтаж металлоконструкций - 50 кг.
6. Изготовление лотков для прокладки трубопровода – 1,5 т.
7. Бурение отверстий в стене кирпичной, диаметром 20 мм, толщиной стен 0,5 кирпича – 1000 .
8. Монтаж опорных конструкций подвесок – 0,433 т.

Раздел 3. Прокладка трубопровода.
9.  Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 110мм – 60 м.
10. Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 50, 63, 90 мм – 34 м.
11. Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников – 110 шт.
12. Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов – 43 шт.
13. Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм – 70 м.
14. Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм – 270 м.
15. Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 200 мм – 60 м.
16. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  100 мм – 21.
17. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  50 мм – 8.

Раздел 4. Материалы для прокладки трубопровода.

Материал подрядчика
18. Труба НПВХ d110, P=10 атм. ГОСТ52134-2003 – 1,8 м
19. Труба НПВХ d90, P=10 атм. - 164,8 м
20. Труба НПВХ d63, P=10 атм. - 53,3 м
21. Труба НПВХ d50, P=10 атм. - 1,5 м
22. Переход d110x90 – 10,3 шт.
23. Тройник равнопроходный 110*110*110, неравнопроходный 
24. 110*90*110, 110*63*110, 110*50*110 – 16,35 шт.
25. Тройник равнопроходный 90*90*90, неравнопроходный 
90*63*90, 90*50*90 – 36,05 шт.
26. Тройник равнопроходный 63*63*63 – 10,6 шт.
27. Тройник равнопроходный 50*50*50 – 0,3 шт.
28. Переход d110х63 – 10,3 шт.
29. Переход 90х63, 90х50 – 20,6 шт.
30. Переход 63х50 – 20,6 шт.
31. Муфта d110 мм – 31,8 шт.
32. Муфта d90 мм – 10,3 шт.
33. Муфта d63 мм – 73 шт.
34. Муфта d50 мм – 31,8 шт.
35. Отвод d110 мм 90 гр – 10,9 шт.
36. Отвод d90 мм 90 гр – 51,5 шт.
37. Отвод d63 мм 90 гр – 31,5 шт.
38. Отвод d50 мм 90 гр – 10,9 шт.
39. Отвод d110 мм 45 гр – 0,6 шт.
40. Отвод d90 мм 45 гр – 30,9 шт.
41. Отвод d63 мм 45 гр – 10,9 шт.
42. Отвод d50 мм 45 гр – 0,6 шт.
43. Заглушка d110 – 5,3 шт.
44. Заглушка d90 – 10,3 шт.
45. Заглушка d63 – 5,3 шт.
46. Заглушка d50 – 5,3 шт.
47. Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d110 – 25,9 шт.
48. Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d90 – 30,9 шт.
49. Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d63 – 25,9 шт.
50. Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d50 – 15,6 шт.
51. Клей – 20 кг.
52. Обезжириватель – 20 л.
Раздел 5. Новый раздел
53. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м – 16,8 м2
54. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов выше 6 м.   – 8,4 м2
55. Затаривание строительного мусора в мешки – 0,635 т.
56. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный – 0,635 т.
57. Перевозка грузов автомобилями – самосвалами, расстояние 15 км, класс груза 1 – 0,635 т.
58. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т. – 4 машина/час
59. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции – 0,3 т
60. Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции – 0,3 т


Комплекс вышеуказанных  работ будет производиться в условиях действующего производства.

