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г.Саров
2014 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Поставка измерительного оборудования согласно технического задания

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	991 311,45

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	[bookmark: _Ref264477417][bookmark: _Ref264478467][bookmark: _Ref298490302][bookmark: _Toc368984183][bookmark: _Toc383097117]Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 90 дней со дня подписания договора.

	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 
	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	     Потенциальный поставщик должен отвечать требованиям установленным ст.12.5, гл.6 «Единого отраслевого стандарта закупок ГоскорпорацииРосатом»




















Техническое задание
на поставку измерительного оборудования
Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№
п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Комплектность-4
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Вольтметр DMS-20PC-0/5-24RLC
(с поверкой)
	Диапазон измерения 4.75…40vdc
	· Прибор
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	10

	2
	Вольтметр GDМ-8246/RS+GPIB
(с поверкой)
	· Базовая погр. 0,02 % (DCV);
· 10 мкВ…1000 В; ~10 мкВ…1000 В (20 Гц…100 кГц; АС / AC+DC; True RMS);
· 10 нА…20 А; ~10 нА…20 А (45 Гц…20 кГц; АС / AC+DC; True RMS);
· 10 мОм…20 МОм; 1 пФ…50 мкФ; 10 Гц…200 кГц;
· две шкалы; 5 разрядов (50000); СДИ;
· удержание; мин/макс; D-измерения; дБм; компаратор; автоустановка нуля;
· сохранение настроек после выключения; RS-232, GPIB,
· масса 1,9 кг
· опция GPIB
	· Вольтметр GDM-8246/RS – 1 шт.;
· Измерительные провода – 1 шт.;
· Инструкция по программированию – 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
· Шнур питания – 1 шт.

	Шт.
	2

	3
	Вольтметр GW INSTEK GDM-8245 
(с поверкой)
	· Базовая погрешность 0,03%, 10 мкВ - 1200 В, ~10 мкВ - 1000 В в полосе 20 Гц - 50 кГц (AC+DC, True RMS), -97.7 дБм - 63.8 дБм (0 дБм = 1 мВт/600 Ом),
· 10 нА - 20 А, ~10 нА - 20 А в полосе 20 Гц - 20 кГц (AC+DC, True RMS),
· 10 мОм - 20 МОм,
· 1 пФ - 50 мкФ,
· 10 Гц - 200 кГц,
· испытание p-n переходов,
· прозвон,
· СДИ,
· две шкалы - 5 разрядов (4999) и 4 разряда,
· удержание, фиксация min/max значений, дельта-измерения,
· автоустановка нуля,
· вес 2 кг

	· Вольтметр GDM-8245;
· Сетевой шнур – 1 шт.;
· Измерительные провода
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.
	Шт.
	1

	4
	Генератор импульсов АКИП-3410/5
(с поверкой)
	· Количество каналов: 2 (полностью независимый)
· Формы сигналов: синус, меандр, импульс, пост.смещение, треугольник.
· Диапазон частот (синус): до 300 МГц; макс. разрешение по частоте 1 мкГц 
· Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK
· Опция: стерео ЧМ
· Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
· Графический ЖК-дисплей с диагональю 8,9 см.(TFT)
· Интерфейсы: USB, RS-232, LAN, GPIB   

	· Генератор АКИП-3410/5;
· Сетевой шнур;
· Руководство по эксплуатации 

	Шт.
	1

	5
	Генератор функциональный ADG-1010 Актаком

	· Частотный диапазон: 10 мкГц...10 МГц(Sin), DDS,
· Разрешение 10 мкГц,
· Амплитуда вых. сигнала 0-10 Впп (50 Ом)/0-20 Впп (откр.);
· 16 форм сигналов;
· Погрешность опорного генератора: 50 ppm;
· Частота сэмплир.: 100 Мсэмп;
· Разреш. ЦАП – 8 бит;
· Глубина памяти – 1К;
· Смещение, свипирование по частоте (лин., логарифм), синхрон. SYNC.
· Интерфейс: USB.
· Дисплей: ВФД.

	· Генератор ADG-1010;
· Кабель питания;
· USB кабель;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	1

	6
	Генератор функциональный ANP-1120  Актаком
(с поверкой)
	· 2 канала.
· Частотн.диапазон: 40мГц...20МГц(Sin).
· Амплитуда вых. сигнада до 10Впп.
· Смещение: +/- 5Вп-п.
· DDS технология.
· 16 форм сигналов.
· Погрешность опорного генератора: 50 ppm.
· Частота сэмплир.: 100Мсэмп.
· Разреш. ЦАП - 8 бит.
· Глубина памяти - 1К.
· Тип модуляции: FM (внутр. и внешний).
· Качание частоты.
· Фазовый сдвиг между каналами: 0...360.

	· Генератор AHP 1120
· Шнур питания
· Кабель BNC
· Измерительный кабель
· Руководство по эксплуатации

	Шт.
	1

	7
	Генератор шума ГШ-1000У ТУ5.411.034
(с поверкой)
		Диапазон рабочих частот, МГц
	0.1 ... 1800

	Спектральная плотность напряженности ЭМПШ нормированного в децибелах к 1 мкВ/(м*√кГц), дБ
	35 ... 75

	Нормализованный коэффициент качества ЭМПШ
	не менее 0.8

	Режим работы генератора 
	непрерывный

	Время наработки на отказ, ч
	5000

	Технический ресурс, ч
	20000

	Срок службы, лет
	10

	Спектральная плотность шумового сигнала, на любом из 4x выходов на нагрузке 50 Ом, в дБ к 1 мкВ/√кГц, дБ 
	34 ... 70

	Условия эксплуатации

	Диапазон рабочих температур, °С
	5 ... 40

	Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), % 
	не более 80

	Габаритные размеры

	Блок генератора с излучающей антенной, мм
	650 х 650 х 50

	Блок питания, мм
	110 х 90 х 65

	Масса

	Блок генератора с излучающей антенной, кг
	не более 0.9

	Блок питания, кг
	не более 0.2



	· Прибор
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	1

	8
	Измеритель емкости ESR70
(с поверкой)
	Тестер предназначен точного измерения низких сопротивлений от 0 до 20 Ом. Разрешение 0,01 Ом. И емкостей в диапазоне от 1 до 22 мкф. Имеет встроенные схемы защиты и компенсации. Автоматическое отключение
	· Прибор
· Руководство по эксплуатации

	Шт.
	1

	9
	Измеритель иммитанса RLC Е7-20 
(с поверкой)
		Емкость
	0,0001 пФ-1Ф

	Индуктивность
	1 пкГн-10 кГн

	Сопротивление
	10МкрОм-10 МОм

	Рабочие частоты
	25Гц…1МГц



	· Прибор
· Руководство по эксплуатации

	Шт.
	1

	10
	Измеритель мощности RLC АКИП-6104
(с поверкой)
	· 0,159 пФ - 15,92 мФ, 0,159 мкГн - 31,83 кГн, 0,01 Ом - 20 МОм,
· Z/Q/D/фазовый сдвиг/ЭПС,
· тест-сигнал 100/120 Гц/1/10/100 кГц и 0.05/0.25/1 В,
· базовая погрешность 0,2%,
· скорость измерения 4,5 или 2,5 изм/сек.,
· компенсация параметров ХХ и КЗ,
· Дельта-измерения,
· ИК-порт RS-232С,
· портативный,
· универсальное питание,
· щуп TL-08С

	· Измеритель АКИП-6104; 
· 4-х проводной измерительный кабель с 2-мя крокодилами TL- 08 C; 
· Аккумуляторы; 
· Адаптер питания; 
· Короткозамыкатель; 
· Шнур питания – 1 шт.; 
·  Руководство по эксплуатации – 1 шт.
	Шт.
	2

	11
	Измеритель мощности RLC АКИП-6107  портативный

	  Измерение индуктивности (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивления (R, DCR), ёмкости (C), испытание p-n переходов,  
  Базовая погрешность: ±1% 
  Расширенная функциональность: выбор схемы замещения (парал. / послед. (ESR)), одновременная индикация 2-х параметров: осн. шкала - R, DCR, L, C; доп.. шкала – D тангенс угла потерь, Q добротность, автовыбор предела измерений, выбор частоты тест-сигнала (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц) и уровня (0,1 В/ 0,5 В)  
  Макс. индикация: 6000  
  Скорость измерения: 2 изм./сек  
  Возможность измерения электролитических конденсаторов 
  ЖК-дисплей, функция удержания показаний на дисплее (Hold) 
  Индикация полярности и превышения пределов измерений 
  Функция автовыключения питания, индикатор разряда батареи
	· Измеритель АКИП-6107;
· Источник питания – 2 шт.;
· Руководство по эксплуатации. 

	Шт.
	5

	12
	Измеритель параметров петли MZC-304 (короткого замыкания)
(с поверкой)
	· Измерение действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока;
· Измерение частоты переменного тока
· Измерение полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания;
· Измерение полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО;
· Измерение сопротивления защитных проводников;
· Измерение электрического сопротивления малым током (металлосвязь)

	· Измеритель MZC-304;
· Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02;
· Футляр М6;
· Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO;
· Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый;
· Беспроводной интерфейс OR-1 (USB);
· Крепеж «Свободные руки»;
· Зонд острый с разъемом «банан» голубой;
· Ремень для переноски прибора;
· Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный;
· Элемент питания алкалиновый SONEL 1,5V AA LR6;
· Зонд острый с разъемом «банан» красный;
· Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой.

	Шт.
	1

	13
	Измеритель сопротивления HDS1022M

	· Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц
· Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100 МГц
· Количество каналов: 2
· Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит.
· Чувствительность осциллографа 5 мВ/ деление - 5 В/деление
· Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
· Автоматические измерения 20 параметров
· 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
· Математические функции: сложение, вычитание, умножение, FFT
· Режим курсорных измерений
· Мультиметр на 4000 отсчетов: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, прозвонка, диодный тест.
· Новый дизайн и более удобное управление
· Кнопка управления подсветкой
· Цветной ЖК-дисплей (3.7"), разрешение 640x480
· Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает до 4 часов автономной работы
· Интерфейс: USB
· Габариты: 180×115×40 (мм), вес 645 г
	· осциллограф-мультиметр
· сетевой адаптер 
· осциллографический щуп 
· измерительные щупы к мультиметру – 2 шт. 
· модуль расширения для измерения малых емкостей 
· USB кабель для подключения к ПК 
· токовый шунт 
· устройство для калибровки осциллографических пробников 
· руководство по эксплуатации 
· программное обеспечение 

	Шт.
	1

	14
	Индикатор напряжения ПИН90

	предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока при номинальном напряжении от 50 до 1000 В.
	· Индикатор ПИН-90;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	5

	15
	Индикатор напряжения ПИН 90-2М

	· двухполюсный указатель 50-1000 В
· определение фазы

	· Указатель ПИН 90-2М;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	76

	16
	Источник питания АКИП-1125
(с поверкой)
	· 150 В/1,2 А, разрешение 10 мВ/10 мА,
· погрешность 0,05%*U / 0,1%*I,
· интерфейсы (опция) RS-232, USB, GPIB,
· ПО управления
	· Источник питания АКИП-1125;
· Шнур питания – 1 шт.;
· Руководство по программированию;
· Руководство по эксплуатации.
	Шт.
	1

	17
	Киловольтметр С511 0-3кВ
(с поверкой)
		Конечное значение диапазона измерений
	3 кВ

	Класс точности
	0,5

	Область нормальных частот (Гц)
	От 45 до 1,5 х 106

	Область рабочих частот (Гц)
	Свыше 1,5 х 106 до 3 х 106

	Габаритные размеры
	205 х 290 х 135 мм

	Масса
	3,6 кг



	· Киловольтметр С511
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	1

	18
	Клещи измерительные Ц4505М 
(с поверкой)
	Тип клещей-аналоговые
Макс. измеряемый диаметр - 35 мм
Базовая погрешность - 2,5%
Напряжение переменное  - 300 В...600 В
Ток переменный  - 10 А...1000 А
Сопротивление  -  0 Ом...2 кОм
Клещи электроизмерительные Ц4505M предназначены для кратковременного измерения тока без разрыва токовой цепи в цепях переменного тока напряжением от 1 до 10 кВ частотой 50 Гц, напряжения в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением сетей до 650 В и сопротивления постоянному току.
	· Клещи Ц4505М - 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	2

	19
	Клещи токовые АТK-2031Актаком

		Тип клещей
	цифровые

	Макс. измеряемый диаметр
	42 мм

	Базовая погрешность
	0,8%

	Выбор пределов измерений
	автоматический

	Напряжение постоянное
	0 В...1000 В

	Напряжение переменное
	0 В...700 В

	Ток постоянный
	400 А...1000 А

	Ток переменный
	400 А...1000 А

	Сопротивление
	0 Ом...40 МОм

	Частота
	0 Гц...199 кГц



	· Клещи АТК-2031;
· Техническая документация;
· Измерительные щупы;
· Термопара К-типа;
· Мягкий кейс

	Шт.
	1

	20
	Клещи токоизмерительные М266С с дисплеемMastech


		Тип клещей
	цифровые

	Макс. измеряемый диаметр
	50 мм

	Разрядность дисплея
	3½

	Напряжение постоянное
	200 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	200 В...750 В

	Ток переменный
	20 А...200 А

	Сопротивление
	200 Ом...2 МОм



	· Токовые клещи М266 С;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	4

	21
	Клещи токоизмерительные АРРА А12R
(с поверкой)
		Тип клещей
	цифровые

	Макс. измеряемый диаметр
	35 мм

	Базовая погрешность
	0,7%

	Разрядность дисплея
	4

	Регистрация мин/макс/сред.значений
	есть

	Напряжение постоянное
	400 В...600 В

	Напряжение переменное
	400 В...600 В

	Ток постоянный
	400 А...600 А

	Ток переменный
	400 А...600 А

	Сопротивление
	0 Ом...400 Ом

	Частота
	0 Гц...400 Гц



	· Клещи APPA A12R;
· Измерительные провода – 2 шт.;
· Источник питания – 1 шт. (установлен);
· Транспортная сумка – 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.

	Шт.
	2

	22
	Клещи токоизмерительные АРРА А16R
(с поверкой)
		Тип клещей
	цифровые

	Макс. измеряемый диаметр
	51 мм

	Базовая погрешность
	0,7%

	Разрядность дисплея
	4

	Регистрация мин/макс/сред.значений
	есть

	Напряжение постоянное
	400 В...1000 В

	Напряжение переменное
	400 В...750 В

	Ток постоянный
	400 А...1000 А

	Ток переменный
	400 А...1000 А

	Сопротивление
	0 Ом...400 Ом

	Частота
	0 Гц...400 Гц



	· Клещи APPA A16R;
· Измерительные провода – 2 шт.;
· Источник питания – 1 шт. (установлен);
· Транспортная сумка – 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.

	Шт.
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	Клещи электроизмерительные CMP-1006 Sonel
(с поверкой)
		Тип клещей
	цифровые

	Макс. измеряемый диаметр
	30 мм

	Базовая погрешность
	1,5%

	Выбор пределов измерений
	автоматический

	Регистрация мин/макс/сред.значений
	есть

	Напряжение постоянное
	7 В...600 В

	Напряжение переменное
	7 В...600 В

	Ток постоянный
	660 А...400 А

	Ток переменный
	660 А...1000 А

	Сопротивление
	660 Ом...66 МОм

	Частота
	30 Гц...15 кГц



	· Клещи СМР 1006;
· Руководство по эксплуатации;
· Паспорт;
· Комплект измерительных проводов;
· Термопара;
· Футляр с ремнем.

	Шт.
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	Комплект для поиска скрытой проводки коммуникаций LKZ-700 Sonel
(с поверкой)

		Максимальное расстояние действия (режим ток)
	2 м

	Максимальное расстояние наброса проводов
	в воздухе – 0,2 м
в бетоне – 0,03 м

	Тип изоляции передатчика
	двойная, согласно PN-EN 61010-1

	Категория безопасности
	III 600 В согласно PN-EN 61010-1

	Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529
	IP40

	Температура работы
	-20 ... +50°C

	Температура хранения
	-20 ... +60°C

	Питание
	приемник – пакет аккумуляторов типа SONEL/NiMH 9,6 В 2 Аh
передатчик – элементы питания 6LR61 9 В щелочные

	Размеры
	приемник – 210 х 82 х 24 мм
передатчик – 230 х 67 х 36 мм

	Вес
	приемник – 0,2 кг
передатчик – 0,49 кг



	· Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый;
· Зажим «Крокодил» изолированный черный;
· Зарядное устройство для аккумуляторов MIC со штеккером 3,5мм (MIC-XX00, LKN-700);
· Зонд измерительный для забивки в грунт (30см);
· Провод измерительный 1,2м с острым зондом желтый;
· Провод измерительный 1,2м с острым зондом черный;
· Приемник LKO-700;
· Генератор LKN-700;
· Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL 6LR61 9 V 1 шт./упак.

	Шт.
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	Люксметр SONEL LXP-1 170X80X40 
(с поверкой)
		Измерения

	Диапазон
	400,0 люкс
40,00 фк
	4000 люкс
400,0 фк
	40,00 Клюкс
4000 фк
	400,0 Клюкс
40,00 Кфк

	Спектральная чувствительность
	МКО Vλ функция f1´ ±6%

	Основная погрешность
	±(3% и.в. ± 0,5% и.д. ) (<10,000 люкс)
±(4% и.в. + 10 е.м.р.) (>10,000 люкс)



	· Люксметр LXP-1;
· Паспорт;
· Руководство по эксплуатации;
· Пластиковый кейс;
· Фотоприемник;
· Кабель последовательного интерфейса USB;
· Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL 6LR61 9 V 1шт/уп.

	Шт.
	1

	26
	Мегаомметр ЦС 0202-1 
(с поверкой)
		Тип мегаомметра
	цифровой, портативный

	Сопротивление изоляции
	100 кОм...100 ГОм

	Тестовое напряжение
	100 В, 2,5 кВ

	Базовая погрешность
	2,5%

	Напряжение переменное
	40 В...500 В



	· Мегаомметр ЦС0202-1;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мегаомметр ЦС 0202-2
(с поверкой)
		Тип мегаомметра
	цифровой, портативный

	Сопротивление изоляции
	100 кОм...100 ГОм

	Тестовое напряжение
	100 В, 2,5 кВ

	Базовая погрешность
	2,5%

	Напряжение переменное
	40 В...500 В



	· Мегаомметр ЦС0202-2;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мультиметр  цифровой B7-64/3
(с поверкой)

	Многофункциональный высокоточный 6,5 – разрядный мультиметр с автоматическим выбором пределов измерения. Предназначен для измерения основных величин: -постоянного и переменного напряжений (-U=1 мкВ . 1000 В, ~U=1 мВ . 750 В); -силы постоянного и переменного тока (I=1мкА . 2 А); -сопротивление постоянному току (R=0,01 Ом . 2 ГОм); -частоты (f=1 Гц . 1000 МГц), базовая погрешность 0,004%. RS-232C. Масса: 2 кг. Габариты: 250х90х190 мм.
	· Мультиметр;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мультиметр APPA-207
(с поверкой)
		Тип мультиметра
	цифровой, стационарный

	Базовая погрешность
	0,05%

	Напряжение постоянное
	40 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	40 мВ...750 В

	Ток постоянный
	40 мА...10 А

	Ток переменный
	40 мА...10 А

	Частота
	400 Гц...4 МГц

	Сопротивление
	400 Ом...40 МОм

	Ёмкость
	4 нФ...400 мкФ

	Интерфейсы
	RS-232



	· Прибор;
· Измерительные провода – 2 шт.;
· Зажим типа «крокодил» - 2 шт.;
· Сетевой шнур;
· Плечевой ремень;
· Батарея 9 В – 1 шт.;
· Термопара К-типа – 1 шт.;
· Адаптер термопары – 1 шт.;
· Программа WinDMM300;
· Кабель RS-232;
· Переходник DB9M-DB25F – 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мультиметр DT-61

		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,5%

	Напряжение постоянное
	0 В...600 В

	Напряжение переменное
	0 В...600 В

	Ток постоянный
	0 А...10 А

	Ток переменный
	0 А...10 А

	Частота
	0 МГц...10 МГц

	Сопротивление
	0 МОм...40 МОм

	Ёмкость
	0 мкФ...100 мкФ



	· Мультиметр DT-61;
· Измерительные провода – 2 шт.;
· Батарея типа «Крона» 9 В (установлена);
· Термопара К-типа;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мультиметр MY68 MASTECH

		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,5%

	Напряжение постоянное
	326 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	3 В...700 В

	Ток постоянный
	0 мА...10 А

	Ток переменный
	0 мА...10 А

	Частота
	32 кГц...150 кГц

	Сопротивление
	326 Ом...32 МОм

	Ёмкость
	326 нФ...326 мкФ

	Дополнительные функции
	испытание диодов, прозвон цепи



	· Мультиметр MY68;
· Защитный кожух;
· Комплект щупов;
· Инструкция на русском языке.

	Шт.
	7

	32
	Мультиметр RD700 Sanwa

	Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов (частота 9999, емкость 5000) 
 Высокий входной импеданс 1000MΩ 
 Бесконтактное измерение тока в комплекте с опционным адаптером CL-20D, CL-22AD 
 Постоянное напряжение: 400.0mV: ±0.3%, 4.000/40.00/400.0V: ±0.5%, 1000V: ±1.0% 
 Переменное напряжение: 400.0mV: ±4.0%, 4.000/40.00/400.0V: ±1.5%, 1000V: ±4.0% 
 Постоянный ток: 400.0μ/40.00m/4.000A: ±2.0%, 4000μ/400.0m/10.00A: ±1.2% 
 Переменный ток: 400.0μ/40.00m/4.000A: ±2.0%, 4000μA: ±1.5%, 400.0mA: ±1.7%, 10.00A: ±1.8% 
 Сопротивление: 400.0Ω: ±0.8%, 4.000K/40.00K/400.0KΩ: ±0.6%, 4.000MΩ: ±1.0%, 40.00MΩ: ±3.0% 
 Емкость: 500.0n/5.000μ//50.00μ/500.0μ/3000μF: ±2.5%, 50.00nF: точность не задается 
 Частота: 50.00/500.0/5.000K/50.00K/500.0K/1.000MHz: ±0.5% 
 Температура: -20°С ~ 300°С: ±2.0% 
 Диодный тест 
 Прозвонка соединений 
Удержание показаний DATA HOLD 
 Регистрация максимума MAX HOLD 
 Режим относительных измерений REL 
	· Мультиметр
· Чехол
· Инструкция по эксплуатации
	Шт.
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	МультиметрUT603 UniTrendGroup

	Выбор пределов измерений: ручной. 
• Тип индикатора: цифровой. 
• Количество разрядов индикатора: 3 1/2 (1999). 
• Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм. 
• Диапазоны измерения емкости: 2-20-200нФ; 2-20-200мкФ-600мкФ. 
• Диапазоны измерения индуктивности: 2-20-200мГн; 2-20-200Гн. 
• Тест диодов и транзисторов. 
• Прозвонка цепей на проводимость.
• Размеры: 172х83х38мм. 
• Вес: 310г.
	· Мультиметр UT603
· Измерительный зажим типа "крокодил"
· Батарейка
· Упаковка
· Инструкция пользователя

	Шт.
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	Мультиметр VC9808

		Входное сопротивление:
	10 МОм

	Габаритные размеры, мм
	190х88,5х27,5 мм

	Диапазон измерения емкости
	20 нФ, 200 нФ, 2 мкФ, 20 мкФ, 200 мкФ

	Диапазон измерения переменного напряжения
	200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В

	Диапазон измерения переменного тока
	2 мА, 20 мА, 200 мА, 20 A

	Диапазон измерения постоянного напряжения
	200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В

	Диапазон измерения постоянного тока
	2 мА, 20 мА, 200 мА, 20 A

	Диапазон измерения сопротивления
	200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 MОм, 20 МОм, 2000 MОм

	Диапазон измерения температур, °С
	-40~1000°

	Диапазон измерения частоты
	2 кГЦ, 20 кГЦ, 200 кГЦ, 2000 кГЦ, 10 MГЦ

	Дисплей
	цифровой (3 1/2), 4-хразрядный с плавающей запятой,1999,3 отсчёта/сек,26 мм,66 х 35 мм

	Питание
	батарея типа «крона» на 9 В



	·  Цифровой мультиметр VC9808 – 1 шт.
·     Измерительный провод со щупом – 2 шт. (1 пара)
· Температурный щуп (Термопара К-типа, штекеры «Банан») - 1 шт.
· Батарея 9В типа "Крона", NEDA1604/6F22 или аналог - 1 шт.
· Упаковка (картонная коробка) - 1 шт.
· Инструкция пользователя – 1 шт. 

	Шт.
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	Мультиметр АРРА 107
(с поверкой)
		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,05%

	Напряжение постоянное
	20 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	20 мВ...750 В

	Ток постоянный
	20 мА...10 А

	Ток переменный
	20 мА...10 А

	Частота
	20 Гц...200 кГц

	Сопротивление
	200 Ом...200 МОм

	Ёмкость
	4 нФ...40 мФ

	Интерфейсы
	RS-232

	Дополнительные функции
	изм. температуры, прозвон цепи



	· Прибор;
· Измерительные провода – 2 шт.;
· Зажим типа «крокодил» - 2 шт.;
· Батарея (установлена);
· Защитный чехол;
· Термопара К-типа – 1 шт.;
· Адаптер термопары – 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации.
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	Мультиметр АРРА 701
(с поверкой)
	· портативный изм. RLC (автовыбор) режима L/ C/ R: 0,01 Ом…20 Мом (Z, Rdc); 20 пФ…20 мФ; 20 мкГн…2000 Гн;
Q/D/ЭПС,
· базовая погрешность ±0,2%,
· тест-сигнал 100, 120 Гц, 1, 10 кГц и 0,05/0,25/1 В (фиксированные),
· скорость изм. 5 изм/сек.,
· компенсация ХХ и КЗ,

	· Измеритель APPA 701;
· Руководство по эксплуатации;
· Батарея питания – 4 шт.;
· Кабель «банан-крокодил» - 2 шт.;
· Короткозамыкатель;
· Магнитный держатель.

	Шт.
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	Мультиметр АРРА 305
(с поверкой)
		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,05%

	Напряжение постоянное
	40 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	400 мВ...750 В

	Ток постоянный
	40 мА...10 А

	Ток переменный
	4 мА...10 А

	Частота
	400 Гц...4 МГц

	Сопротивление
	400 Ом...40 МОм

	Ёмкость
	4 пФ...10 мФ

	Интерфейсы
	RS-232

	Дополнительные функции
	изм. температуры, скважности, испытание 
диодов, прозвон цепи, True-RMS



	· Прибор
· Измерительные провода – 2 шт.
· Зажим типа "крокодил" – 2 шт.
· Батарея 9 В – 1 шт.
· Защитный чехол – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	Мультиметр АРРА 69
(с поверкой)
	U пост.0,1мВ - 600 В, U пер.1мВ-600 В, I пост.0,1 мкА-10 А, I пер.0,1 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-32 МОм, емкость 1нФ-3000 мкФ, режим удержания показаний и прозвонки, дополнительная линейная шкала
	· Прибор
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
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	Мультиметр цифровой APPA iMeter 5
(с поверкой)
		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,7%

	Напряжение постоянное
	400 мВ...600 В

	Напряжение переменное
	400 мВ...600 В

	Ток постоянный
	400 мкА...4 мА

	Ток переменный
	400 мкА...4 мА

	Частота
	5 Гц...5 МГц

	Сопротивление
	400 Ом...40 МОм

	Ёмкость
	50 нФ...100 мкФ

	Дополнительные функции
	испытание диодов, прозвон цепи



	· Мультиметр APPA iMeter 5;
· Портмоне;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
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	Мультиметр М-838

	Тип мультиметрацифровой, портативный
Базовая погрешность           0,5%
Напряжение постоянное      0 мВ...600 В
Напряжение переменное      0 В...600 В
Ток  постоянный                   2 мА...10 А
Сопротивление                       0 Ом...2 Мом
Дополнительные функции     изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи
	· Мультиметр M838;
· Комплект щупов;
· Инструкция на русском языке.

	Шт.
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	МультиметрMY 63

		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,5%

	Напряжение постоянное
	0 мВ...1000 В

	Напряжение переменное
	0 мВ...700 В

	Ток постоянный
	1 мкА...10 А

	Ток переменный
	10 мкА...10 А

	Частота
	1 Гц...20 кГц

	Сопротивление
	0 Ом...200 МОм

	Ёмкость
	1 пФ...20 мкФ

	Дополнительные функции
	испытание диодов, прозвон цепи



	· Мультиметр MY63 - 1 шт.;
· Защитный кожух;
· Комплект щупов;
· Руководство по эксплуатации.
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	Мультиметр цифровой DT 830B 

	· Диапазон переменного напряжения: 200 V и 700 V.
· Диапазон постоянного напряжения: 200 mV; 2000 mV; 20 V; 200 V; 1000 V.
· Диапазон измеряемого сопротивления 200 ом; 2000 ом; 20 Ком; 200 Ком; 2000 Ком.
· Диапазон постоянного тока 200 мкА; 2000 мкА; 20 мА; 200 мА; 10 А.

	· Прибор
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
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	Мультиметр цифровой M890G MASTECH

	· Тип мультиметрацифровой, портативный
· Базовая погрешность 0,5%
· Напряжение постоянное0 мВ...1000 В
· Напряжение переменное0 В...700 В
· Ток постоянный1 мкА...10 А
· Ток переменный10 мкА...10 А
· Частота1 Гц...20 кГц
· Сопротивление0 Ом...200 Мом
· Ёмкость1 пФ...20 мкФ
· Дополнительные функции изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи
	· Прибор;
· Комплект щупов;
· Инструкция на русском языке.
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	Мультиметр цифровой MS8201H MASTECH

	· Тип мультиметрацифровой, портативный
· Базовая погрешность 0,5%
· Напряжение постоянное 200 мВ...1000 В
· Напряжение переменное 200 мВ...750 В
· Ток постоянный 2 мА...10 А
· Ток переменный 2 мА...10 А
· Частота 0 Гц...20 кГц
· Сопротивление 200 Ом...20 Мом
· Ёмкость 2 нФ...20 мкФ
· Дополнительные функции изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи
	· Мультиметр MS8201H - 1 шт.;
· Комплект щупов;
· Руководство по эксплуатации.
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	Мультиметр цифровой MS8240B MASTECH

	· Разрядность ЖК дисплея31/2 (1999)
· Постоянное напряжение U=200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (±0,7%)
· Переменное напряжение U~2 В / 20 В / 200 В / 750 В (±0,8%)
· Постоянный ток I=2мА / 20мА / 200мА / 10 А (±1,2%)
· Переменный ток I ~2мА /20мА / 200мА / 10 А (±1,5%)
· Сопротивление R200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм (±1,0%)20МОм(±1,0%)200МОм (±5,0%)
· Емкость C2нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2мкФ / 20 мкФ /200мкФ (±4,0%)
· Индуктивность L2мГн / 20мГн / 200мГн / 2Гн / 20Гн
· Температура-20°с...0°C(±5.0%)0°C ...400°C (±1.0%)
· Частота F1Гц - 20кГц (±1,5%)
· Коэффициент усиления транзисторов h211 - 1000
· Выбор пределов измеренийручной
· Режим «прозвонка»есть
· Фиксирование результатов измерений DATA HOLDесть
· Диод-тестесть
· Питание4 х 1,5 типа АА

	· Прибор
· Комплект щупов
· Чехол
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	2

	46
	Мультиметр цифровой М830 

		Тип мультиметра
	цифровой, портативный

	Базовая погрешность
	0,5%

	Напряжение постоянное
	0 мВ...600 В

	Напряжение переменное
	0 В...600 В

	Ток постоянный
	200 мкА...10 А

	Сопротивление
	0 Ом...2 МОм

	Дополнительные функции
	испытание диодов



	· Мультиметр М830  – 1 шт.;
· Комплект щупов;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	2

	47
	Мультиметр цифровой МS8216 

	Тип мультиметрацифровой, портативный
Базовая погрешность 0,5%
Напряжение постоянное 4 В...600 В
Напряжение переменное 4 В...600 В
Частота 10 Гц...100 кГц
Сопротивление 400 Ом...40 Мом
Ёмкость 40 нФ...200 мкФ
Дополнительные функции испытание диодов, прозвон цепи
	· Мультиметр MS8216 - 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации;
· Ударопрочный чехол;
· Комплект щупов.

	Шт.
	1

	48
	Мультиметр цифровой  NI-T SERIES UT- 53

	· [bookmark: desc]Ручной выбор пределов измерений
· Дисплей 3 1/2 разряда
· Индикатор разряда батареи
· Размер дисплея - 33x65мм
· Режим пониженного энергопотребления (Sleepmode)
	· Холстер
· Щупы
· Батарейка
· Подключаемый измеритель температуры
· Описание
	Шт.
	3

	50
	Отвертка индикаторная ОП-2Э ИЭК

	Отвертка позволяет быстро и безопасно проверять напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.
	· Прибор
· Инструкция
	Шт.
	12

	51
	Отвертка индикаторная ОП-1 
	Отвертка позволяет быстро и безопасно проверять напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи
	· Прибор
· Инструкция
	Шт.
	15

	52
	Отвертка индикаторная MS8900

	Портативный, легкий (40 г) детектор сетевого напряжения, размером с авторучку. Прибор предназначен для бесконтактного тестирования сетевого напряжения, а также сетевых проводов и кабелей на минимальном расстоянии 5 мм. Индикация осуществляется посредством встроенного светодиода. Для безопасности работы детектор сертифицирован по категории САТ III 600 В, степень загрязнения 2.
Прибор работает от одной батарейки 1.5 В типа 2ААА. Чувствительность по напряжению: 100 - 240 Вперем. тока, 50/60 Гц Размер: 148 х 25 х 20 мм
	· Прибор
· Батарейки
	Шт.
	2

	53
	Пирометр Sonel DIT-500
(с поверкой)
		Тип пирометра
	бесконтактный, портативный

	Оптическое разрешение
	50:1

	Диапазон температур
	-50…1600 °С

	Спектральный диапазон
	8...14 мкм

	Коэффициент излучения
	0,10...1,00 (шаг 0,01)

	Регистрация мин/макс/сред.значений
	есть

	Интерфейс
	USB

	Прочее
	подсветка дисплея, футляр-чехол,
 лазерный прицел, вход для термопары



	· Пирометр DIT-500;
· Руководство по эксплуатации;
· Паспорт;
· Пластиковый кейс;
· Термопара К-типа;
· Кабель последовательного интерфейса USB;
· Штатив

	Шт.
	1

	54
	Сигнализатор уровня САУ-М6 кондуктометрический
(с поверкой)
		Номинальное напряжение питания прибора
	220 В частотой 50 Гц

	Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения
	-15...+10 %

	Потребляемая мощность, не более
	6 ВА

	Количество каналов контроля уровня
	3

	Количество встроенных выходных реле
	3

	Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле
	4 А при 220 В 50 Гц (cos> 0,4)

	Напряжение на электродах датчика уровня
	не более 10 В частотой 50 Гц

	Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля
	не более 500 кОм

	Тип корпуса
	настенный Н

	Габаритные размеры корпуса
	130×105×65 мм

	Степень защиты корпуса
	IP44

	Условия эксплуатации

	Температура окружающего воздуха
	+1...+50 °С

	Атмосферное давление
	86...106,7 кПа

	Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
	30...80 %



	· Прибор
· Комплект монтажных частей
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	3

	55
	Тестер напряжения электронный MS-48M

	Определение переменного напряжения: 
• контактным способом от 70 В до 250 В 
• бесконтактным способом от 70 В до 10000В 
• Определение постоянного напряжения - до 250В 
• Определение полярности - от 1,2В до 36 В 
• Проверка целостности цепи: “О” от 0 до 5 МОм, “L” от 0 до 50 МОм, “Н” от 0 до 100МОм 
• Определение микроволнового излучения от 5 мВт/см2.
	· Прибор
· Батареи
· Руководство по эксплуатации
	Шт.
	1

	56
	Указатель напряжения и чередования фаз ТКF-12 Sonel

		Диапазон междуфазных напряжений
	от 120 до 760 В

	Диапазон частот
	от 10 до 70 Гц

	Потребление тока
	максимум 3,5 мА

	Питание
	от тестируемой установки

	Класс защиты
	III 600V согласно PN-EN 61010-1

	Температурный диапазон
	-10…+45 ºC



	· Указатель TFK-12;
· Руководство по эксплуатации;
· Зажим "крокодил" изолированный черный К01.

	Шт.
	1

	57
	Указатель напряжения ПИН 90М (50-1000В)

		Рабочее напряжение
	5 - 1000 В

	Порог зажигания лампы
	50 В

	Допустимая рабочая температура
	от -40 °С до +45 °С

	Относительная влажность
	до 98%

	Испытательное напряжение
	3 кВ

	Максимальный ток
	не более 1 мА

	Длина соединительного провода
	не менее 1 м

	Длительность протекания тока
	не более 10 сек

	Размеры
	215 х 60 х 30 мм

	Вес
	0,08 кг



	· Индикатор ПИН-90М;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	6

	58
	Указатель напряжения УН453

		Напряжение (порог) срабатывания указателя
	Не выше 50 В

	Ток потребления эл. схемы указателя
	7 мА

	Значение тока, протекающего через указатель напряжения при наибольшем значении рабочего напряжения
	Не более 0,6 мА

	Влажность
	до 98%

	Габаритные размеры (в упаковке)
	Ø 45 х 295  мм

	Масса
	0,25 кг



	· Указатель УН-453М;
· Руководство по эксплуатации.

	Шт.
	4

	59
	Щуп измерительный  APPA ATL-2

	Щуп измерительный для мультиметров АРРА 
· Сверхпрочные жала с большим сечением 4 мм
· Удобная ребристая поверхность
· Полностьизолированы и закрыты во избежание случайного с проводником
· Длина 1,2 м
· 1000 В, 10 А
· Чёрный и красный цвет
	· Щуп
	Шт.
	3




	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования к комплектности

	Согласно разделу 1. Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.4. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке, методика поверки

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 90 дней с момента заключения договора



Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:


