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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- насосный агрегат АI 3В- 16/25-20/25Б-У3  с эл. двигателем 4АМ180S2 на раме.
-ТУ 26-06-1546-89, взамен изношенного оборудования находящегося в технологической цепочке подачи масла в систему уплотнения вала генератора ТВФ. Согласно п. 12.2.2. (б) ЕОСЗ эквивалент не допускается. 

	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Оборудование должно быть новым, не ранее  2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов и выставочных образцов).
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 26-06-1546-89 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.




	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Агрегат электронасосный АI 3В- 16/25-20/25Б-У3 трёхвинтовой - объёмный  с эл. двигателем 4АМ180S2 на раме. Предназначен для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1*10-4 до 7,6*10-4  м2/с и температурой до 1000С.




	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Климатическое исполнение  насосного агрегата– У по ГОСТ 15150-69;
- категория размещения - 3
- климатическое исполнение двигателя – У по ГОСТ 15150-69
- категория размещения -3






	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Техническая характеристика насосного агрегата АI 3В 16/25-20/25Б-У3

	Наименование показателей
	параметры

	Номинальное значение подачи насоса в агрегате, м3/ч
	21,6

	Номинальное значение давление воды на выходе из насоса, кгс/см2
	25

	Температура перемещаемой среды, не более °С
	100

	КПД,  не менее (%)
	81

	Частота вращения, об/мин
	2900








	Техническая характеристика электродвигателя 4АМ180S2

	Наименование показателей
	параметры

	Мощность, кВт
	22.0

	Напряжение, В
	380

	Вид климатического исполнения
	У3

	Конструктивное исполнение по способу монтажа
	IM1001 (на лапах) 

	Коэффициент мощности 
	0,90

	Коэффициент полезного действия
	90%

	Высота оси вращения 
	180мм

	Степень защиты
	IP54


	

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Срок службы , не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отсутствуют

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	        Отсутствуют

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40  до плюс 40 °С, верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги), окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию

	
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 В.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
В комплект поставки агрегата входят:


		Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	
Масса, кг
	Примечание

	Н41.164.00.000

	Агрегат электронасосный АI 3В 16/25
	    
    1
	
	

	
	
	
	
	

	Запасные части

	Н41.707.00.072
	Втулка ведущего винта
	    1
	0,170
	

	Н41.707.00.039
	Втулка ведомого винта
	     2
	0,150
	

	Н41.217.01.009
	Прокладка Ø25хØ16
	     6
	0,001
	Паронит ПМБ-1,0
 ГОСТ 481-80

	Н41.707.00.067
	Прокладка
	     2
	0,030
	

	Н41.707.00.071
	Прокладка
	    1
	0,012
	

	Н41.198.00.018
	Подпятник
	    1
	0,130
	

	Н41.198.00.019
	Пята
	    1
	0,030
	

	Н83.27.00.011
	Кольцо
	    1
	0,00155
	

	Н83.27.00.013
	Кольцо
	    1
	0,020
	

	Н80.733.04.0103
	Звёздочка 100
	
    1
	0,1350
	Резина ТШ-2-100 
ГОСТ 15152-69
доп. изгот. черт. Н13.570.13.303

	
	Электродвигатель 4АМ180S2
	    1
	
	

	Документация эксплуатационная

	Н41.164.00.000М ПС
	Паспорт
	     1
	
	


В состав электронасосного агрегата входят : насос трёхвинтовой-объёмный АI 3В 16/25, соединительная муфта и защитный кожух, электродвигатель 4АМ180S2, общая фундаментная плита.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования по ГОСТ 12971-67 и по ГОСТ 14192.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	          - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91 с упаковочным листом;
- упаковка должна обеспечивать защиту агрегата от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке;
- техническая документация вкладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,15-0,20мм.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	-  Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорта на насос и электродвигатель и комплектующие, руководство по эксплуатации запаянные в пластиковый пакет);
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	-транспортирование насосного агрегата осуществляется любым видом транспорта; 
- насосный агрегат должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка насосного агрегата производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- оборудование должно поставляться, законсервированным и упакованным;
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение по ГОСТ 15151



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	            Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.




	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Обеспечение ремонтопригодности при разборке изделий в соответствии с ГОСТ-23660-79



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению указанном в разделе 2 настоящего ТЗ, технические характеристики указанные в подразделе 4.1. ТЗ не должны иметь отклонений.  Насосный агрегат должен иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество насосного агрегата должно соответствовать требованиям ТУ 26-06-1546-89, действующим в РФ стандартам и техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют




	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно спецификации 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	







Директор ТЭЦ                                                                                  
                                                                                         «___»___________201 г.

Главный инженер ТЭЦ	                 
 
                                                                                          «___»___________201 г.

Зам начальника ТЭЦ                                                                 

                                                                                           «___»___________201 г.


Начальник ТЦ                                                                            

                                                                                           «___»___________201 г.







СОГЛАСОВАНО:
Технический центр аналитики                                                
Главный энергетик ОАО «ППГХО»                                             	
                                                                                         «___»___________201 г.


	

