
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ 104-4994/379-изм
о внесении изменений в документацию по запросу цен
на выполнение работ для нужд ФГУП 

 «Всероссийский научно ─ исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

Предмет договора:

Поставка твердосплавного металлорежущего инструмента (далее «Товар»). Состав и объем товара приведены в Части 3 документации по запросу цен.
Сроки поставки товаров: не позднее 30 дней с даты заключения договора.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Позиции с 5 по 8 «ЧАСТИ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Документации по запросу цен на поставку товаров читать в следующей редакции:
	№

п.п
	Обозначение
	Техническое задание

	5
	MZE0100SB VP15TF

MITSUBISHI, Япония или
эквивалент
	Монолитное твердосплавное сверло. Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 1,0 мм. Диаметр хвостовика 3.0 мм. Глубина сверления не менее 10 мм, Угол между режущими кромками сверла 1400, Общая длина не менее 38 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.

	6
	MZE0120SB VP15TF

MITSUBISHI, Япония или
эквивалент
	Монолитное твердосплавное сверло. Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 1,2 мм. Диаметр хвостовика 3.0 мм. Глубина
сверления не менее 10 мм, Угол между режущими кромками сверла 1400, Общая длина не менее38 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.

	7
	MZE0150SB VP15TF
MITSUBISHI, Япония или
эквивалент
	Монолитное твердосплавное сверло. Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 1,5 мм. Диаметр хвостовика 3.0 мм. Глубина
сверления не менее 10 мм, Угол между режущими кромками сверла 1400, Общая длина не менее38 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.

	8
	MWS0205SB VP15TF
MITSUBISHI, Япония или
эквивалент
	Монолитное твердосплавное сверло. Подвод СОЖ: Внутренний. Наружный диаметр D: 2,05 мм. Диаметр хвостовика 3.0 мм. Глубина
сверления не менее 10 мм, Угол между режущими кромками сверла 1450, Общая длина не менее74 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.
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Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.
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