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ПОРЯДОК
действий по перевозке опасных грузов

В целях обеспечения контроля по соблюдению правил перевозки опасных грузов в соответствии с КоАП РФ и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г. № 73, утверждаю следующий порядок действий работников ОАО «Хиагда» и работников   :
[bookmark: _GoBack]    В день выезда колонны автотранспорта, с опасным грузом, ответственное лицо ОАО «Хиагда», должно до 10 часов уведомить дежурную часть _______________ по телефону 31-50-86, о готовности колонны и указать время выезда. По прибытию работников _______________ на ЦБМТС  начальник (механик) автоколонны обязан  проверить   наличие свидетельства, удостоверяющее  право работников _______________ на сопровождение опасных грузов. При отправке колонны сделать в журнале «Регистрации движения автомобилей - кислотовозов»  запись с указанием времени отправления и фамилии сопровождающего. Журнал находится на КПП ЦБ МТС.
В случае если сопровождение _______________ осуществляется без транспортного средства, данные сопровождающего, вписываются в путевой лист.  
Работники _______________, сопровождающие транспортное средство, перевозящее опасный груз  обязаны проверить у водителей, осуществляющий перевозку опасного груза, следующие транспортные документы:
1.1. свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза на тягач и полуприцеп;
1.2. путевой лист с указанием маршрута перевозки с отметкой "Опасный груз", выполненной красным цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе "Особые отметки" № опасного груза по списку ООН;
       1.3. свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 
1.4. аварийную карточку системы информации об опасности;
1.5. товарно-транспортную накладную;
1.6. адреса и телефоны  должностных лиц организации. 

Строго запрещается выезд из ЦБМТС автомобилей-кислотовозов вне состава колонн.
При перевозке опасных грузов колонне запрещается отклоняться от установленного и согласованного с ГИБДД МВД России маршрута и мест стоянок, а также превышать установленную скорость движения.
Запрещается на транспортном средстве, перевозящем опасный груз, одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-транспортной документации, а также посторонних лиц и  оставлять транспортное средство без надзора.
 В случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить место стоянки знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем согласно Правилам дорожного движения и знаками, запрещающими остановку. 
 При поломке автомобиля в пути следования и невозможности устранения на месте силами водителя технической неисправности водитель или сопровождающий должен вызывать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в организацию. После уведомления о поломке, колонна продолжает движение с сопровождением.
       По прибытию в цех ПВ ОАО «Хиагда» сопровождающий колоны делает запись в журнале «Регистрации движения автомобилей-кислотовозов» о времени прибытии, количестве машин. Журнал  находится у мастера смены УППР.
В случае если сопровождение работниками _________ осуществляется без транспортного средства, сопровождающим предоставляются места для отдыха (ночлега). 


