Техническое задание на изготовление кабины охранника
	№

п/п
	Наименование

комплектующих
	Характеристика

	1
	Место использования

кабины (регион)
	РФ, г. Сочи

	2
	Температурный режим

региона
	- Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 9° С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 5° С.

	3
	Температурный режим

внутри кабины
	+22  С - постоянное присутствие человека.

	4
	Каркас:
	Сборно-разборный из стальных профилей.

	5
	Габаритные размеры:
	Внутренние размеры кабины: 1,9х2,9хh2,2 м.

	6
	Внешняя отделка:
	Оцинкованный плоский лист с полимерным покрытием (цвет синий RAL 5005)

Отделка углов – цвет белый RAL 9016.

	7
	Внутренняя отделка:

Потолок:

Стены:
	- сендвич-панели ПВХ (цвет белый RAL 9016);

- сендвич-панели ПВХ (цвет белый RAL 9016);

	8
	Пол:
	Сендвич: ОСП – пеноплекс - ОСП

	9
	Стены:
	Три стороны кабины – оборудовать окнами 

(см. п. 11..13);

Одно окно с форточкой, петли справа, форточка

открывается внутрь (см. п. 13);

Одна сторона глухая (напротив окна с форточкой);

Одна сторона оборудована дверью из стального профиля (см. п. 14)

	10
	Утеплитель
	Сендвич-панель 24 мм, снаружи лист оцинк. сталь RAL 9016

	11
	Окно - 1 шт.

(размер 1500 х 1100 мм)
	- Однокамерный глухой стеклопакет 24 мм энерго;

6Bronze зак-14-И4

- наружное стекло тонированное

- профиль цвет белый RAL 9016.

	12
	Окно - 1 шт.

(размер 1500 х 1100 мм)
	- Однокамерный глухой стеклопакет 24 мм энерго с

форточкой для передачи документов из ПВХ профиля; 6Bronze зак-14-И4

- наружное стекло тонированное

- профиль цвет белый RAL 9016.

	13
	Окно с форточкой – 1шт.

(размер 1900 х 1100 мм)
	- Однокамерный глухой стеклопакет 24 мм энерго;

6Bronze зак-14-И4;

- наружное стекло тонированное

- профиль цвет белый RAL 9016.

	14
	Дверь – 1 шт.

размер 850 х 1950 мм
	Из стального профиля.

- петли справа, открывается наружу;

- заполнение: панели ПВХ с оцинк. сталью цвет синий RAL

5005, профиль - цвет белый RAL 9016;

- замок дверной врезной механический – 1 шт.

-ручки нажимные.

	15
	Требования к

электрооборудованию
	 Распределительный щит питания 380/220 В для

собственных нужд кабины. В щит необходимо

дополнительно установить следующее оборудование:

1) Счётчик активной энергии FBU 11200-108 прямого

включения, однофазный, однотарифный, АВВ -1 шт.

2) Выключатель автоматический ВА 61F29-1Z16 - 4шт.

3) Выключатель автоматический ВА 61F29-1Z10 - 1шт.

 светильник внутреннего освещения (освещенность

кабины не менее 300 лк);

 электрическая розетка 220В с заземляющим контактом

16А/250В – 3 шт. (блок розеток с выключателем);

- электропроводка к оборудованию от щита питания

должна быть выполнена при комплектации кабины);

- конвектор (мощность обогрева определить расчетом) – 1 шт.

	16
	Крыша
	Арочного типа из стального каркаса, покрытая

поликарбонатом 10 мм, цвет синий RAL 5005.

	17
	Дополнительные элементы
	- столешница шириной 1240 и глубиной 700 мм вдоль

окна с форточкой, в столешнице предусмотреть отверстия

для прокладки кабелей;

- столешница шириной 550 и глубиной 500 мм;

- полку под принтер шириной 400 и глубиной 430 мм;

- трубы-гильзы d 50 мм на отм. +0,200 мм от уровня пола

3 шт., расположение см. в приложении 2.

- кабель-каналы для прокладки силовых кабелей.

	18
	Дополнительные

требования
	Дополнительно в кабину необходимо установить

следующее оборудование:

1) Напольный кондиционер (в стене кабины необходимо

предусмотреть отверстие для слива конденсата), 
14 шт.

2) Этажерку под оборудование

3) Подставка для системного блока и стойка-угол для бумаг

4) Стул для оператора

5) Дополнительный раскладной стул

6) Жалюзи на два окна

7) Вешалку для одежды

Расположение дополнительного оборудования см. в

приложении 1- 3.

Кабина не должна иметь крепления к фундаменту.


Примечания:
 1. Кабина должна поставляться в разобранном виде. Сборка-разборка кабины должна
осуществляться без демонтажа заполнения стеновых элементов.

2.Требуется предоставить 3D модель, либо фотографии интерьера и экстерьера кабины.

3. Требуется предоставить инструкцию по сборке и разборке кабины.
