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ЛОТ № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: 

   Поставка универсального фрезерного станка с УЦИ.
2. Назначение, технические характеристики и требования к оборудованию.
Универсальный фрезерный станок с УЦИ предназначен для чистовой и предварительной обработки деталей простой и сложной конфигурации из металлов или пластмасс. 
Таблица

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)

	Срок 

гарантии.


	Кол-во

	1
	Универсальный фрезерный станок с УЦИ. 
	Обязательные функциональные требования к оборудованию.

Компактный неподвижно закрепленный фрезерный станок.
Технические требования

Размер стола по горизонтали  не менее 400х800мм.
по вертикали  не менее 250х1060мм.

Т-образные шлицы на горизонтальном столе (6) 14х63 

Т-образные шлицы на вертикальном столе (3) 14х63 

Максимальный вес заготовки 350 кг.

Ход по оси Х: не менее 500 мм.

Ход по оси Y: не менее 400 мм.

Ход по оси Z: не менее 400 мм.

Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола: 

Горизонтальный шпиндель:  95-475мм.

Вертикальный шпиндель:      55-445мм.

Корпус шпинделя ISO 40

Количество скоростей:    (18) 40-2000 об/мин

Скорость подачи по осям Х,Y,Z:    10-380 мм/мин

Ускоренный ход:        1200 мм/мин

Ход пиноли:                80 мм.

Мощность главного двигателя, не менее 3кВт

Мощность двигателя подачи, не менее 1,1кВт

Масса не более 1450 кг.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАКИ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ:

Оправки фрезерные 4 шт. Ø16,22,27,32 мм.

Редукционные втулки КМ 1, КМ2, КМ3

Цанговый патрон с цангами от 2 до 12 мм.

Лампа освещения

Система подачи СОЖ
Набор инструментов

Консоль с серьгой для горизонтального фрезерования

Универсальный наклоняющийся стол

УЦИ (унифицированная цифровая индикация)

Руководство по эксплуатации
	12 мес.
	2 к-та


3. Комплектность поставки оборудования:

Комплектность – стандартная базовая комплектация и дополнительные опции, обеспечивающие все требуемые функциональные и технические характеристики (перечисленные выше в Таблице).

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): 

DDP, С-Петербург, склад покупателя.

В общую сумму контракта (договора) должны входить: НДС, упаковка, полный комплект тех. документации, уплата таможенных пошлин,  налогов и других обязательных платежей.

   Срок поставки – не позднее 20.12.2012г. 

5. Гарантийные требования:

Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение не менее 12 месяцев с момента передачи оборудования Заказчику.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной организацией Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения

7. Требования к технической документации
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим паспорт, инструкцию по эксплуатации и другую документацию, поставляемую компанией–производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

8. Прочие условия
8.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
8.2. Протоколы согласования технических требований к оборудованию, подписанные в процессе изготовления, становятся неотъемлемой частью технического задания.

9. Место поставки:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

Техническое задание разработал:

Ведущий технолог

НПК «ЛУЦ» ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»



А.В. Груздев
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