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Предмет закупки: поставка высокопроизводительных рабочих станций для геолого-математического моделирования










*поставка эквивалента ограничена в соответствии с подпунктом в) пункта 12.2.2 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»: «в случаях стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Корпорации»; В соответствии с «Отраслевым технологическим стандартом в области информационных технологий, автоматизации и связи», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» №1/97-П от 04.02.2014. Поставка эквивалента возможна только из числа вендоров утвержденных Стандартом, с характеристиками не хуже вышеуказанных:
Для графических рабочих станций – HP, Dell; (модель видеокарты должна быть из списка, предоставленного производителем, совместимых с данной графической станцией видеокарт, с характеристиками не хуже заявленных.)
Для мониторов - HP, NEC, Samsung;
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка высокопроизводительных рабочих станций для геолого-математического моделирования

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2014 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования, бывшего в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 
На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	405000 
УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И МАШИН АНАЛОГОВЫХ И АНАЛОГО - ЦИФРОВЫХ



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Информационно вычислительная структура группы компаний



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура воздуха:
В рабочем состоянии: 10°C – 35°C (50°F – 95°F) от 30,5 м до 3000 м выше уровня моря (от 100 футов ниже до 9840 выше)
В нерабочем состоянии: -10°C – 50°C (14°F – 125°F)
Относительная влажность:
В рабочем состоянии: 20% – 80%
В нерабочем состоянии: 10% – 90%
Электропитание:
Диапазон напряжений: 100 - 240 В переменного тока
Частота: 50 – 60 Гц



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№ п/п
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1
	Рабочая станция HP Z840
(G1X56EA) с видеокартой NVIDIA Quadro K5200 8GB Graphics (J3G90AA)  
или эквивалент* – 5 шт.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Размер оперативной памяти (МБ) не менее 16384  
Размер жесткого диска (ГБ) не менее 1000  
Частота процессора (Мгц) не менее 2400  
Тип процессора Xeon  
  
Оптический привод  DVD-RW  
Тип ПК Компьютер  
Тип оперативной памяти  DDR4  
 



ОПИСАНИЕ

 •Тип процессора:Intel Xeon E5-2620v3 - 2.4GHz 
•Частота процессора: не менее 2400 MHz 
•Чипсет:Intel C612 
•Объем оперативной памяти, Gb: не менее 16 Gb 
•Тип памяти:DDR4 Слоты для оперативной памяти: не менее 8 
•Максимальный объем оперативной памяти: не менее 512 (RDIMM DDR4-2133 EEC; До 32 Гб Память LRDIMM DDR4-2133 EEC) 
•Система хранения информации 
•Размер жесткого диска: не менее 1000 Gb 
•Скорость вращения жесткого диска: не менее 7200 Rpm 
•Контроллер жестких дисков:SATA Кардридер 
•Тип корпуса:Mini Tower 
•Cетевая карта:Встроенная плата Intel 82579 LAN 
•Слоты расширения: не менее 2x PCIe 3.0 x16, не менее 1x PCIe 3.0 x16 (для конфигураций с двумя процессорами), не менее 1x PCIe 2.0 x4 (для конфигураций с одним процессором) ИЛИ PCIe 3.0 x8 (для конфигураций с двумя процессорами), не менее 1x PCIe 3.0 x8, не менее 1x PCIe 3.0 x4, не менее 1x PCIe 2.0 x1 
•Порты ввода-вывода: не менее 1x для наушников, не менее 4x USB 3.0, не менее 2x для микрофона, не менее 5x USB 2.0, не менее 2x IEEE 1394a, не менее 1x линейный аудиовход, не менее 1x линейный аудиовыход не менее 1x RJ-45, не менее 1x устройство считывания карт памяти «14 в 1», не менее 2x PS/2 
•Блок питания: не менее 1125 Watt 
•Оптический привод: DVD Slim SATA SuperMulti USB:9 
•Операционная система: Windows 8.1 Professional 

  

В КОМПЛЕКТЕ: 
•Мышь 
•Клавиатура 


РАЗМЕРЫ: 
•Габариты: не более 203 мм х не более 525 мм х не более 444 мм 
•Вес: не более 21,1 Кг
Видеокарта  

 Общие характеристики
Тип видеокарты
профессиональная 
Графический процессор
NVIDIA Quadro K5200 или эквивалент
Интерфейс
PCI-E 16x 3.0 
Кодовое название графического процессора
GK110 
Техпроцесс
28 нм 
Количество поддерживаемых мониторов
4 и более
Максимальное разрешение
4096x2160 и более
Технические характеристики
Объем видеопамяти
8192 Мб и более
Тип видеопамяти
GDDR5 
Разрядность шины видеопамяти
256 бит и более
Частота RAMDAC
400 МГц и более
Поддержка режима SLI/CrossFire
есть 
Подключение
Разъемы
DVI x2, DisplayPort x2 
Математический блок
Число универсальных процессоров
2304  и более
Версия шейдеров
5.0 и выше
Максимальная степень анизотропной фильтрации
16x и выше
Максимальная степень FSAA
64x и выше
Поддержка стандартов
DirectX 11.2, OpenGL 4.4 
Дополнительные характеристики
Поддержка CUDA
есть 
Необходимость дополнительного питания
да, 6 pin 
TDP
150 Вт и менее
Дизайн системы охлаждения
референсный 
Количество вентиляторов
1 
Количество занимаемых слотов







	

	2
	Монитор HP Z Display Z27i 27-inch IPS LED Backlit Monitor (D7P92A4)
или эквивалент* – 5шт.


Общие характеристики
Тип
ЖК-монитор, широкоформатный  

Диагональ
27" и более

Разрешение
2560x1440 (16:9) и более
 
Тип ЖК-матрицы
TFT IPS 

Подсветка
LED 

Экран
Шаг точки по горизонтали
0.233 мм и менее
Шаг точки по вертикали
0.233 мм и менее
Яркость
350 кд/м2 и более
Контрастность
1000:1 и более
Динамическая контрастность
5000000:1 и более
Время отклика
8 мс и менее

Область обзора
по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°  и более

Покрытие экрана
антибликовое 

Сигнал
Частота обновления

строк: 24-94 кГц; кадров: 50-76 Гц  и более
Подключение
Входы
DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub) 

Выходы
аудио стерео 

Интерфейсы
USB Type A x4, USB Type B 

USB-концентратор
есть, количество портов: 4 

Версия USB
USB 3.0 
Функции
Функциональность
калибровка цвета 

Питание
Блок питания
встроенный 

Потребляемая мощность
при работе: 75 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт 

Дополнительно
Стандарты
экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star
 
Регулировка по высоте
есть 

Поворот на 90 градусов
есть 

Настенное крепление
есть 

Размеры, 
641x420x242 мм, 
Вес 7.60 кг и менее



	

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Товар должен быть произведен и сертифицирован предприятием производителем, оригинальным, новым, не восстановленным и/или каким - либо образом модифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению; не являться товаром с просроченным сроком годности, а также соответствовать всем нормам и требованиям, действующим на территории РФ.
Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантий, установленных предприятием изготовителем, при этом гарантийный срок не может быть менее 12 месяцев с даты поставки оборудования (с даты подписания накладной ТОРГ-12).  Поставщик предоставляет Покупателю полную гарантию на поставляемый Товар, а также несет полную ответственность за его качество перед Покупателем.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не требуется




РАЗДЕЛ 4.4 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:
− товарный знак предприятия-изготовителя;
− условное обозначение устройства или его наименование;
− серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
− год выпуска.
На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.



РАЗДЕЛ 4.5 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке.
Внешняя упаковка и внутренняя полиэтиленовая упаковка Товара должны содержать фирменное название производителя Товара.
Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сроки поставки товара: в течение 45-ти календарных дней с момента подписания договора.

Поставка оборудования осуществляется по адресу: 
115184,г. Москва, Большая Татарская ул., д.9.
Время поставки: в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Поставщик обязан не менее чем за 1 (Один) рабочий день до момента поставки (приёма – передачи) оборудования известить Заказчика любым доступным способом, включая средства электронной связи, о дате готовности к поставке, с указанием лица сопровождающего груз.

Поставщик осуществляет, доставку оборудования, производит погрузку-разгрузку за счет собственных средств и собственными силами или с привлечением третьих лиц. 

Приемка оборудования оформляется путем подписания товарной накладной уполномоченными представителями обеих сторон. 

Право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания товарной накладной.

Оборудование, не заказанное Заказчиком, не принимается.

Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество оборудования, в соответствии со спецификацией 

В случае поставки товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. 
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик при передаче оборудования передает Заказчику следующие документы:
-техническая документация на бумажном и(или) электронном носителе (на русском языке);
-документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода);
-приемо-сдаточные документы (товарная накладная, счет-фактура).

Техническая документация должна содержать сведения о параметрах, характеристиках (свойствах) оборудования, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации оборудования, информацию об изготовителе.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте. 

Поставка оборудования осуществляется по адресу: 
115184,г. Москва, Большая Татарская ул., д.9.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик предоставляет Заказчику гарантию в том, что все экземпляры Товара, переданные Заказчику, не содержат дефектов, приводящих к его неработоспособности.
В случае обнаружения дефекта, в соответствии с настоящей гарантией, Заказчику передается другой экземпляр Товара, после возврата ранее полученного экземпляра, при условии, что выявленный дефект не мог возникнуть вследствие аварии, умышленного повреждения или нарушения указанных в руководстве пользователя правил использования Товара.
Гарантийный срок для каждого вида Товара определяется Производителем и указывается в документации на поставляемый Товар, но не может быть менее 12 месяцев с даты поставки Товара (с даты подписания накладной).
Замена некачественного Товара на качественный должна быть произведена в течении 24 часов с момента уведомления об этом Поставщика. Замена производится на территории заказчика.
Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации должно осуществляться в сервисном центре, авторизованном производителем оборудования в соответствии со стандартами обслуживания производителя оборудования.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Все расходы по замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика.
При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих Поставщик обязан устранить дефекты не позднее 24 часов с момента получения уведомления о выявленных недостатках.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование, используемое по назначению, не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителя, не должно причинять вред имуществу Заказчика.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставщик гарантирует соответствие оборудования действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности такого вида оборудования (наличие сертификата соответствия ГОСТ РФ (если подлежит сертификации), наличие регистрационного удостоверения (если подлежит регистрации)). 
Поставщик обязан передать Заказчику вместе с оборудованием техническую документацию на русском языке.

Качество и комплектность Товара, его технические и качественные характеристики, требования к безопасности Товара должны соответствовать установленным стандартам и требованиям завода изготовителя.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик должен иметь действующее партнерское соглашение с производителем оборудования, дающее Поставщику право осуществлять поставки оборудования этого производителя.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на склад Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого оборудования. 

Оборудование поставляется со всеми необходимыми питающими и коммуникационными кабелями, драйверами, монтажными креплениями, входящими в комплект оборудования.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки Товара: в течение 45-ти календарных дней с момента подписания договора




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами к технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



*поставка эквивалента ограничена в соответствии с подпунктом в) пункта 12.2.2 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»: «в случаях стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Корпорации»; В соответствии с «Отраслевым технологическим стандартом в области информационных технологий, автоматизации и связи», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» №1/97-П от 04.02.2014. Поставка эквивалента возможна только из числа вендоров утвержденных Стандартом, с характеристиками не хуже вышеуказанных:
Для графических рабочих станций – HP, Dell; (модель видеокарты из списка предоставленного производителем совместимых с данной графической станцией видеокарт с характеристиками не хуже заявленных.)
Для мониторов - HP, NEC, Samsung;


