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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении срока открытого одноэтапного запроса предложений 
и о внесении изменений в закупочную документацию  о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку окон ПВХ 
(№R026268 на электронной торговой площадке «АКД»).


ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в Документацию по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку окон ПВХ (№R026268 на электронной торговой площадке «АКД»).

1.  Изменения в ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»:

Включить в Раздел 3 «Требования к поставляемому товару» ТОМА 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ:  
Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля, изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, ARTEC, REHAU с толщиной стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99(с попр.2001) с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, С 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим,  согласно ГОСТ 24866-99, 26602.1-99,26602.3-99,26302-93, 30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0,49 м2хС/Вт. Профили оконной конструкции должны соответствовать классу А (ГОСТ 30673-99). Оконная конструкция должна соответствовать по: а) сопротивляемость ветровой нагрузке – до класса А по ГОСТ 23166-99; б) воздухопроницаемость – до класса А по ГОСТ 23166-99; в) водонепроницаемость – до класса А по ГОСТ 23166-99. Оконная конструкция поставляется в комплекте с подоконником ПВХ, отливом оцинкованным окрашенным белого цвета, противомоскитной сеткой, откосами из сэндвич-плиты со стартовым профилем и декоративными уголками, доборными профилями, нащельниками согласно ГОСТ 30674-99 (с попр.2001). Изготовитель предоставляет типовую инструкцию по монтажу ПВХ конструкций, а также все необходимые для этого материалы, необходимые для монтажа данной оконной конструкции, в том числе пароизоляционную ленту силикон, ПСУЛ, пену монтажную, анкерные дюбеля, анкерные пластины и т.д. – 2 000 кв.м. Возможность приобретения комплектующих отдельно  по фиксированной цене: противомоскитная сетка 1 кв.м. – не более 770 руб.; откосы 1 кв.м. – не более 760 руб.; стеклопакет 1кв.м. – не более 1550 руб. Стоимость комплектующих указывать в котировочной заявке.

2. Изменения в регламентных датах:

Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)– до 27.02.2015 г. 8-30 (время московское).
Срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок – до 06.03.2015 г.
Срок подведения итогов запроса предложений - до 13.03.2015 г.
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