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2

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	 № п/п
	Наименование СИЗ
	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ, EN…
	Общие характеристики
	Размер
	Рост
	Кол-во,
шт
	Срок поставки

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7

	1
	Бейсболка
	ГОСТ 5274-90
	Головной убор спортивного образца, выполнен из трикотажного полотна
с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Состав ткани: трикотажное полотно, акрил – 100 %.
Утеплитель: синтетические утепляющие материалы.
	 -
	- 
	50
	

	2
	Ботинки кожаные для ИТР
	ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).
Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 100 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.
Подносок: поликарбонат, композит или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 тонны.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
	37
	-
	1
	

	
	
	
	
	39
	 
	1
	

	
	
	
	
	40
	-
	3
	

	
	
	
	
	41
	-
	4
	

	
	
	
	
	42
	-
	6
	

	
	
	
	
	43
	-
	5
	

	
	
	
	
	44
	-
	1
	

	
	
	
	
	45
	-
	1
	

	3
	Ботинки кожаные с высокими берцами
	ГОСТ 12.4.032-77
	Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната или композита.
Материал подошвы: нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).
Ботинки могут иметь специальную вкладную стельку для защиты от проколов из композитных материалов.
Верх обуви: кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водостойкая толщиной 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 100 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.
Подносок: поликарбонат или композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из композитных материалов. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
	37
	-
	2
	

	
	
	
	
	38
	-
	1
	

	
	
	
	
	39
	-
	3
	

	
	
	
	
	40
	-
	3
	

	
	
	
	
	41
	-
	2
	

	
	
	
	
	42
	-
	4
	

	
	
	
	
	43
	-
	6
	

	
	
	
	
	44
	-
	3
	

	
	
	
	
	45
	-
	2
	

	
	
	
	
	46
	-
	4
	

	4
	Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих
	ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).
Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 100 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.
Подносок: поликарбонат, композит или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 тонны.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
	39
	-
	1
	

	
	
	
	
	41
	-
	2
	

	
	
	
	
	43
	-
	2
	

	
	
	
	
	45
	-
	1
	

	
	
	
	
	47
	-
	1
	

	5
	Ботинки кожаные утепленные
	ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).
Ботинки могут иметь специальную вкладную стельку для защиты от проколов из композитных материалов.
Верх обуви: кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водостойкая толщиной 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 270 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С) и повышенных (до 300 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.
Подносок: поликарбонат или композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Утеплитель: утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из композитных материалов. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, и защищать стопу от прокола по всей длине.

	40
	-
	3
	

	
	
	
	
	42
	-
	3
	

	
	
	
	
	44
	-
	3
	

	
	
	
	
	45
	-
	3
	

	6
	Валенки с резиновым низом
	ГОСТ 18724-88
	Сапоги валяные с подошвой из нефтеморозостойкой резины.
Материал верха: шерсть.
Толщина материала, не менее:
- верх голенищ 4 мм;
- задник 14 мм;
- пяточная часть 19 мм;
- подметочная часть 17 мм.
Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.

	36
	-
	1
	

	
	
	
	
	38
	-
	1
	

	
	
	
	
	39
	-
	3
	

	
	
	
	
	40
	-
	6
	

	
	
	
	
	41
	-
	4
	

	
	
	
	
	42
	-
	4
	

	
	
	
	
	43
	-
	3
	

	
	
	
	
	44
	-
	10
	

	
	
	
	
	45
	-
	5
	

	
	
	
	
	46
	-
	4
	

	7
	Галоши диэлектрические
	ГОСТ 13385-78
	Специальная обувь должна быть изготовлена полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки. Обувь должна быть испытана, о чем на поверхности обуви должна быть нанесена маркировка – «№, Годно до____кВ, дата следующего испытания».
	-
	-
	4
	

	8
	Жилет сигнальный (2 класс)
	ГОСТ Р 12.4.219-99
	Ткань: из флуоресцентных материалов, содержание полиэфира не менее 65 %.
Минимальная плотность ткани: 180 г/м².
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Минимальный коэффициент яркости: 0,40.
	52-54
	170-176
	9
	

	9
	Каска защитная (белая)
	ГОСТ EN 397-2012
	Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена или поликарбоната. Вес не более 400 г. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 52 до 62 размера.
Каска должна иметь:
- регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове;
- может иметь потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья;
- достаточное для вентиляции пространство над головой;
- карманы для крепления очков, наушников, щитков, фонарей;
- суммарную площадь вентиляции – не менее 162 мм²;
- может иметь контурную маркировку световозвращающей лентой размером: ширина 30 мм, длина 400 мм (световозвращающая лента указанных параметров может быть в комплекте с защитной каской и наклеиваться на каску работниками самостоятельно).
Основные характеристики:
- устойчивость к перфорации с энергией 30 Дж без видимых изменений на каске;
- амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 2,5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;
- электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;
- ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски;
- защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением 440 В;
- температурный диапазон применения касок от минус 50 °C до 50 °C.
	-
	-
	7
	

	10
	Костюм для защиты от вредных биологических факторов (клещей, кровососущих насекомых)
	ГОСТ 27575-87 (мужской) или ГОСТ 27574-87 (женский)
	Костюм состоит из куртки с капюшоном и противомоскитной сеткой и полукомбинезона.
Состав ткани: 100 % хлопок.
Минимальная плотность ткани: 250 г/м².
Отделка ткани: антимоскитная отделка.
Усадка ткани после 5-ти стирок: не более 2,5 %.
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1200 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 4000 по ГОСТ 18976.
	44-46
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	46-48
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	1
	

	
	
	
	
	
	176-178
	1
	

	
	
	
	
	48-50
	158-164
	1
	

	
	
	
	
	
	164-170
	2
	

	
	
	
	
	
	170-176
	3
	

	
	
	
	
	
	176-182
	2
	

	
	
	
	
	
	182-188
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	5
	

	
	
	
	
	
	176-182
	1
	

	
	
	
	
	
	182-188
	3
	

	
	
	
	
	56-58
	170-176
	3
	

	
	
	
	
	
	176-182
	1
	

	
	
	
	
	
	182-188
	2
	

	
	
	
	
	64-66
	182-188
	1
	

	11
	Костюм для ИТР из смешанных или хлопчатобумажных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	ГОСТ 27575-87 (мужской) или ГОСТ 27574-87 (женский)
	Костюм состоит из куртки и брюк (полукомбинезона).
Состав ткани: 100% хлопок или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Минимальная плотность ткани: 210 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 7000 по ГОСТ 18976.
	44-46
	164-170
	2
	

	
	
	
	
	48-50
	164-170
	2
	

	
	
	
	
	
	170-176
	5
	

	
	
	
	
	
	176-182
	4
	

	
	
	
	
	
	182-188
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	164-170
	3
	

	
	
	
	
	
	170-176
	9
	

	
	
	
	
	
	176-182
	6
	

	
	
	
	
	
	182-188
	2
	

	
	
	
	
	
	188-194
	1
	

	
	
	
	
	56-58
	170-176
	5
	

	
	
	
	
	
	176-182
	6
	

	
	
	
	
	
	182-188
	3
	

	12
	Костюм из смешанных тканей для обслуживающего персонала
	ГОСТ 25294-2003
	Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Минимальная плотность ткани: 120 г/м².
	48-50
	152-158
	1
	

	
	
	
	
	
	158-164
	1
	

	
	
	
	
	
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	4
	

	
	
	
	
	
	182-186
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	152-158
	1
	

	
	
	
	
	
	164-170
	3
	

	
	
	
	
	
	170-176
	3
	

	
	
	
	
	
	176-182
	5
	

	
	
	
	
	56-58
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	1
	

	
	
	
	
	60-62
	170-176
	1
	

	
	
	
	
	
	182-188
	2
	

	13
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Костюм состоит из утепленных куртки и брюк (полукомбинезона).
Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Минимальная плотность ткани: 245 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 9000 по ГОСТ 18976.
	48-50
	158-164
	1
	

	
	
	
	
	
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	2
	

	
	
	
	
	
	182-186
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	170-176
	5
	

	
	
	
	
	
	176-182
	2
	

	
	
	
	
	56-58
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	
	182-188
	1
	

	
	
	
	
	60-62
	182-188
	1
	

	14
	Костюм ИТР для защиты от пониженных температур
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Костюм состоит из утепленных куртки и брюк (полукомбинезона).
Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Минимальная плотность ткани: 245 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 9000 по ГОСТ 18976.
	44-46
	164-170
	1
	

	
	
	
	
	48-50
	152-158
	1
	

	
	
	
	
	48-50
	164-170
	3
	

	
	
	
	
	48-50
	170-176
	4
	

	
	
	
	
	48-50
	176-182
	4
	

	
	
	
	
	48-50
	182-188
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	152-158
	1
	

	
	
	
	
	52-54
	164-170
	2
	

	
	
	
	
	52-54
	170-176
	8
	

	
	
	
	
	52-54
	176-182
	8
	

	
	
	
	
	52-54
	182-188
	3
	

	
	
	
	
	52-54
	188-194
	1
	

	
	
	
	
	56-58
	170-176
	5
	

	
	
	
	
	56-58
	176-182
	7
	

	
	
	
	
	56-58
	182-188
	4
	

	
	
	
	
	60-62
	170-176
	1
	

	15
	Костюм полульняной
	ГОСТ Р ИСО
11611-2011,
ГОСТ 12.4.105-81
	Костюм состоит из куртки, брюк (полукомбинезона) и пелерины.
Состав ткани: 100 % хлопок или парусина полульняная.
Минимальная плотность ткани: 330 г/м².
Отделка ткани: огнезащитная пропитка.
Состав материала накладок: 100 % хлопок, парусина полульняная, спилок или ткань из арамидных волокон.
Минимальная плотность ткани накладок: 420 г/м².
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 2900 по ГОСТ 18976.
Нитки: огнестойкие.
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	Костюм сварщика
	ГОСТ Р ИСО
11611-2011,
ГОСТ 12.4.105-81
	Костюм состоит из куртки, брюк (полукомбинезона) и пелерины.
Состав ткани: 100 % хлопок или парусина полульняная.
Минимальная плотность ткани: 330 г/м².
Отделка ткани: огнезащитная пропитка.
Состав материала накладок: 100 % хлопок, парусина полульняная, спилок или ткань из арамидных волокон.
Минимальная плотность ткани накладок: 420 г/м².
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 2900 по ГОСТ 18976.
Нитки: огнестойкие.
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	17
	Куртка на утепляющей прокладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Куртка утепленная с теплозащитной подкладкой.
Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Минимальная плотность ткани: 245 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1300 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 9000 по ГОСТ 18976.
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	Очки защитные
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	Ударопрочные линзы из поликарбоната, обеспечивающие боковую защиту.
Линзы должны полностью исключать оптическое искажение (оптический класс 1) и должны иметь затемнение, если очки предназначены для работы на улице.
Очки должны иметь:
- боковые щитки или линзы;
- дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица;
- специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и запотевания;
- маркировку оправы и линз;
- обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99 %.
Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей.
Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками.
Допускается также конструкция очков с креплением их на защитную каску (откидываются в нерабочем положении в подкасочное пространство).
Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены.
В качестве аксессуаров к защитными очками могут поставляться чехол (футляр) для хранения, специальные салфетки для ухода за очками (не менее 15 штук влажных или 1 тканевая многоразовая), шнуры.
	-
	-
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	Перчатки диэлектрические
	ТУ 38.306-5-63-97, ГОСТ 12.4.183-91,
IEС 903
	Перчатки пятипалые, бесшовные, пленочные с гладкими внешней и внутренней поверхностями. Толщина от 0,5 мм до 3,4 мм.
Перчатки должны иметь 00–4 класс защиты для работ при различных рабочих напряжениях (от 500 вольт до 36 000 вольт). Для дополнительной защиты рук в условиях пониженных температур – трикотажный или шерстяной утеплительный вкладыш-перчатка.
Материал: Натуральный латекс.
	-
	-
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	Перчатки резиновые
	ГОСТ 20010-93,
ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 374-2009
	Перчатки удлиненные пятипалые резиновые на хлопковой основе, маслобензостойкие. Толщина не менее 0,75 мм. Длина перчаток не менее 300 мм.
Основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной отделкой.
Материал: 100 % латекс.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
- сопротивление порезу – уровень 1;
- сопротивление раздиру – уровень 2;
- стойкость к проколу – уровень 1;
- температурный режим: от 0 °С до 30 °С.
Обязательно наличие маркировки AKL на химическую стойкость по ГОСТ Р ЕН 374.
	9
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	Перчатки с полимерным покрытием
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2012
	Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с вязаными трикотажными манжетами или притачными крагами и полимерным покрытием. Длина перчаток от 230 мм до 320 мм.
Основа: трикотажное полотно с антибактериальной обработкой.
Покрытие – нитрилбутадиеновое.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
- стойкость к истиранию – уровень 4;
- сопротивление порезу – уровень 2;
- сопротивление раздиру – уровень 2;
- стойкость к проколу – уровень 1;
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С.
	9
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	98
	

	22
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.101-93, ГОСТ EN 388-2012, ГОСТ Р ЕН 511-2010
	Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Обязательно наличие гладкой (длина от 265 мм) или рельефной поверхности (длина от 265 мм ).
Основа: хлопчатобумажный трикотаж с начесом или фетровая изоляция, пеноизоляция.
Покрытие: поливинилхлорид или поливинилхлорид с добавлением латекса.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
- стойкость к истиранию – уровень 3;
- сопротивление порезу – уровень 3;
- сопротивление раздиру – уровень 4;
- стойкость к проколу – уровень 1;
- температурный режим: от минус 45 °С до 0 °С;
- устойчивость к конвективному холоду – уровень 1;
- устойчивость к контактному холоду – уровень 1;
- используются с утепляющими вкладышами – перчатками из синтетических или шерстяных волокон.
	10
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	Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2012
	Перчатки трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 240 мм до 280 мм.
Основа: хлопчатобумажный трикотаж с содержанием хлопка не менее 50 % и антибактериальной обработкой.
Покрытие – ПВХ или нитрилбутадиен.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
- стойкость к истиранию – уровень 2;
- сопротивление порезу – уровень 1;
- сопротивление раздиру – уровень 2;
- температурный режим: от минус 5 °С до 45 °С.
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	Плащ водонепроницаемый
	ГОСТ 12.4.134-83
	Плащ прямого силуэта из влагостойкого материала с капюшоном. Все швы герметично проклеены. Карманы с клапанами.
Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием или хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 35 % с ПУ покрытием.
Общая плотность ткани: 305±40 г/м² для тканей из 100 % ПЭ, 240 г/м² для хлопкополиэфирных тканей.
Водоупорность: 1300 мм вод. ст.
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	Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой
	ГОСТ 12.4.134-83
	Плащ прямого силуэта из влагостойкого материала с капюшоном. Все швы герметично проклеены. Карманы с клапанами.
Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием или хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 35 % с ПУ покрытием.
Общая плотность ткани: 305±40 г/м² для тканей из 100 % ПЭ, 240 г/м² для хлопкополиэфирных тканей.
Водоупорность: 1300 мм вод. ст.
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	Полуботинки кожаные
	ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний (кант).
Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 100 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.
Подносок: поликарбонат, композит или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 тонны.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
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	Предохранительный пояс
	ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008
	Тканая лента и швейные нитки страховочной привязи должны быть изготовлены из однородного волокна или многоволоконных синтетических волокон, подходящих для их планируемого использования.
Прочность на разрыв синтетического волокна – не менее 0,6 Н/текс.
Нитки, используемые для сшивания, должны быть физически совместимы с тканью, а качество должно быть совместимо с качеством ткани. Они должны, однако, иметь другой цвет или контрастный оттенок для того, чтобы обеспечивать визуальный контроль.
Лямки не должны менять положение и ослабляться сами по себе.
Ширина основных лямок должна быть не менее 40 мм, а вспомогательных лямок – не менее 20 мм.
Температурный диапазон использования привязи от минус 50 °C до 50 °C.
	-
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	Респиратор марка
3М9310, 3М8112

	 ГОСТ Р 12.4.191-99
	Уровень защиты - FFP1 
 Защищта от Пыль/Туман 
 Степень защиты (кратность ПДК) до 4 x ПДК для твердых и жидких частиц 
 Вредное воздействие: Мелкодисперсная пыль 
 Органический и водяной пар
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	Рукавицы брезентовые


	ГОСТ 12.4.010-75
	Рукавицы специальные из двунитки, подладонник двунитка, наладонник из суровой неокрашенной льняной ткани, без пропитки и полимерным покрытием.
Состав ткани:
- двунитка: 100 % хлопок, плотность 230–240 г/м², цвет натуральный;
- брезент: лен 51 %, хлопок 49 %, плотность 480 г/м², цвет натуральный.

	-
	-
	78
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	Рукавицы меховые

	ГОСТ 12.4.010-75
	Материал «Диагональ», «Двунитка».
Утеплитель натуральный мех (овчина).
	-
	-
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	Рукавицы хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием


	ГОСТ 12.4.010-75
	Рукавицы специальные из двунитки, подладонник двунитка, наладонник из суровой неокрашенной льняной ткани, без пропитки и точечным полимерным покрытием.
Состав ткани:
- двунитка: 100 % хлопок, плотность 230–240 г/м², цвет натуральный;
- брезент: лен 51 %, хлопок 49 %, плотность 480 г/м², цвет натуральный.
	-
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	134
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	Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском
	ГОСТ 12.4.162-85,
ТУ 2595-001-50290598-02
	Сапоги из приформованной надставки из пластиката поливинилхлоридного литьевого, изготовленные методом литья под давлением и предназначенные для защиты ног от воды, нефтепродуктов, минеральных масел и механических воздействий (энергией 200 Дж), комплектуются защитным подноском, металлической стелькой от проколов.
Материал: поливинилхлоридный пластикат.
Сапоги состоят из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Сапоги могут комплектоваться утепляющим вкладышем, вкладной утепляющей стелькой.
Верх обуви: для литья голенища используется пластикат поливинилхлоридный, для подкладки в обувь используется трубка трикотажная из полиамидной нити. Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
- условная прочность не менее 6,0 МПа;
- относительное удлинение не менее 350 %;
- изменение объема после воздействия кислоты +0,3 %;
- изменение объема после воздействия щелочи –0,03 %;
- изменение объема образца после воздействия смеси эталонного изооктана и толуола в соотношении 7:3 – 8 %;
- твердость по Шору не более 60 усл. ед.
Подошва: для литья подошвы используется пластикат поливинилхлоридный маслобензостойкий. Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
- условная прочность не менее 6,5 МПа;
- относительное удлинение не менее 250 %;
- изменение объема после воздействия кислоты +0,3 %;
- изменение объема после воздействия щелочи –0,03 %;
- изменение объема образца после воздействия смеси эталонного изооктана и толуола в соотношении 7:3 – 7 %;
- твердость по Шору не более 80 усл. ед.;
- толщина подошвы с рифом в подметочной части не менее 8,8 мм.
Надставка из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 1,5 мм.
Подносок: защитный подносок (металлический), обеспечивающий безопасный зазор в носочной части сапог при деформации в момент удара энергией 200 Дж, величина которого составляет 22-24 мм.
Стелька для защиты от проколов: металлическая антипрокольная стелька величина сопротивления проколу не ниже 1100 Н.
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	Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском
	ГОСТ 12.4.162-85,
ТУ 2595-001-50290598-02
	Сапоги из пластиката поливинилхлоридного литьевого, изготовленные методом литья под давлением и предназначенные для защиты ног от воды, нефтепродуктов, минеральных масел и механических воздействий (энергией 200 Дж), комплектуются защитным подноском, антипрокольной стелькой.
Материал: поливинилхлоридный пластикат.
Сапоги состоят из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Сапоги могут комплектоваться утепляющим вкладышем, вкладной утепляющей стелькой.
Верх обуви: для литья голенища используется пластикат поливинилхлоридный, для подкладки в обувь используется трубка трикотажная из полиамидной нити. Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
- условная прочность не менее 6,0 МПа;
- относительное удлинение не менее 350 %;
- изменение объема после воздействия кислоты +0,3 %;
- изменение объема после воздействия щелочи –0,03 %;
- изменение объема образца после воздействия смеси эталонного изооктана и толуола в соотношении 7:3 – 8 %;
- твердость по Шору не более 60 усл. ед.
Подошва: для литья подошвы используется пластикат поливинилхлоридный маслобензостойкий. Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям:
- условная прочность не менее 6,5 МПа;
- относительное удлинение не менее 250 %;
- изменение объема после воздействия кислоты +0,3 %;
- изменение объема после воздействия щелочи –0,03 %;
- изменение объема образца после воздействия смеси эталонного изооктана и толуола в соотношении 7:3 – 7 %;
- твердость по Шору не более 80 усл. ед.;
- толщина подошвы с рифом в подметочной части не менее 8,8 мм.
Подносок: защитный подносок (металлический), обеспечивающий безопасный зазор в носочной части сапог при деформации в момент удара энергией 200 Дж, величина которого составляет 22-24 мм.
Стелька для защиты от проколов: металлическая антипрокольная стелька величина сопротивления проколу не ниже 1100 Н.
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	-
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	34
	Сапоги кирзовые



	ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные сапоги с защитным подноском из металла, поликарбоната или композита.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище.
Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.
Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н.
Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 100 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв – 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %.
Подносок: поликарбонат, композит или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 тонны.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
	43
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	45
	-
	1
	

	35
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
	ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84
	Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната или композита.
Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках.
Материалы подошвы:
- резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы – горячая вулканизация;
- полиуретан и термополиуретан, метод крепления – литьевой;
- нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления – прошивной.
В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, регулируемое по ширине голенище, профиль подошвы, препятствующий скольжению.
Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов из композитных материалов.
Верх обуви: кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водостойкая толщиной 2±10 % мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 270 Н.
Подносок: поликарбонат или композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, сдавливающую нагрузку в 1,5 тонны.
Утеплитель: многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха, или синтетических утепляющих материалов.
Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из композитных материалов. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, и защищать стопу от прокола по всей длине.
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	36
	Сетка – жуковка
	 ГОСТ 27575-87
	Материал: хлопок;
Защита: от комаров, мошек, мокриц;
Вид защиты: репеллент.
	-
	-
	4
	

	37
	Толстовка с капюшоном
	ГОСТ 12.4.236-2011
	Ткань: флис;
Плотность: не менее 300 г/м2;
Состав: 100% п/э.
	46-48
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	50-52
	-
	30
	

	
	
	
	
	52-54
	-
	20
	

	
	
	
	
	54-56
	-
	10
	

	38
	Фартук с нагрудником
	ГОСТ 12.4.029-76 с учетом ГОСТ Р 12.4.248-2008, ГОСТ EN 340-2012

	Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей от 50 % до 80 %.
Основа: неопрен или 100 % поливинилхлорид (ПВХ) толщиной от 0,5 мм.
	-
	-
	4
	

	39
	Фартук сарафан для уборщиц
	ГОСТ 12.4.131-83
	Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная плотность ткани: 210 г/м².
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 7000 по ГОСТ 18976.
	-
	-
	17
	

	40
	Футболка поло
	ГОСТ Р53147-2008
	Ткань: пике;
Плотность: не менее 180 г/м2;
Состав: 100% х/б.
	46-48
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	10
	

	
	
	
	
	48-50
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	10
	

	
	
	
	
	50-52
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	10
	

	
	
	
	
	52-54
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	10
	

	
	
	
	
	54-56
	-
	10
	

	41
	Халат из смешанных тканей
	ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83
	Состав ткани: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 33 %.
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная плотность ткани: 210 г/м².
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 7000 по ГОСТ 18976.
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	52-54
	170-176
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	60-62
	164-170
	1
	

	42
	Халат хлопчатобумажный
	ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83
	Состав ткани: 100 % хлопок.
Минимальная плотность ткани: 250 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 4000 по ГОСТ 18976.
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	1
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	52-54
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	56-58
	164-170
	1
	

	43
	Халат хлопчатобумажный (белый)
	ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83
	Состав ткани: 100 % хлопок.
Минимальная плотность ткани: 250 г/м².
Отделка ткани: масловодоотталкивающая отделка (МВО).
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н.
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н.
Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S.
Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0 по ISO 105 B02.
Стойкость к истиранию, циклов: не менее 4000 по ГОСТ 18976. Цвет белый.
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	44
	Шапка ушанка
	ГОСТ 10325-79
	Состав ткани: полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35 %.
Минимальная плотность ткани: не менее 210 г/м².
Отделка ткани: водоотталкивающая отделка.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100 % хлопок) плотностью 175 г/м².
Утеплитель: синтетические утепляющие материалы.
	51
	-
	1
	

	
	
	
	
	54
	-
	2
	

	
	
	
	
	56
	-
	5
	

	
	
	
	
	57
	-
	7
	

	
	
	
	
	58
	-
	3
	

	
	
	
	
	59
	-
	3
	

	
	
	
	
	60
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	45
	Шланговый дыхательный аппарат бесприводный
	ГОСТ 12.4.236-2012
	Шланговый дыхательный аппарат бесприводный типа ПШ-1 (ПШ-1Б, ПШ-1С) состоит из:
- комплекта лицевых частей (маска или шлем-маска);
- двух гофрированных трубок;
- резинового армированного воздухопроводящего шланга длиной 10 м. Рукав должен иметь внутренний резиновый слой, промежуточную прорезиненную тканевую прокладку, металлическую спираль, промежуточный резиновый слой и наружную прокладку. На концах рукава должны быть резино-тканевые манжеты (без спирали) для присоединения их к арматуре;
- фильтрующего элемента (коробка фильтрующая или фильтр);
- амуниции, состоящей из поясного ремня с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревки (каната). Прочность амуниции к действию статической нагрузки в течение 5 минут не менее 200 кг.
Хлопчатобумажную амуницию необходимо использовать во взрывоопасной атмосфере, синтетическую (лавсановую или полипропиленовую) в условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т. д.).
	-
	-
	1
	

	46
	Щиток защитный для сварщика
	ГОСТ 12.4.238-2007
	Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр (С4-С9).
При выполнении работ преимущественно должен применяться щиток лицевой сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром.
	-
	-
	1
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении). 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
Осуществлять поставку Товара, не обремененного правами третьих лиц, надлежащего качества, в количестве, ассортименте, согласованные Сторонами.
Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется на складе адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, д.33 в день поступления Товара на данный склад.
Товар проверяется на соответствие согласованному Сторонами количеству, качеству, ассортименту и внешнему виду. Претензии по выявленным недостаткам в отношении вышеуказанных характеристик предъявляются в момент передачи Товара.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вместе с партией Товара передается надлежащим образом оформленные документы:
1) Товарную накладную ТОРГ-12;
2) Счет на оплату;
3) Счет-фактуру;
4) Сертификаты соответствия;
5) Санитарно - эпидемиологические заключения (если применимо)
6) Другие документы, согласованные Сторонами.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении №2 к Техническому заданию.
Общие технические требования к поставляемой Продукции:
· продукция должна отражать последние модификации товара;
· поставляемая Продукция должна сопровождаться инструкцией по эксплуатации и подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия,  санитарно - эпидемиологическими заключениями.
· физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлена Продукция, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.




РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемая спецодежда должна соответствовать: руководству по использованию элементов фирменного стиля ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (приложение №2 к Техническому заданию).



