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ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ
на выполнение аналитических исследований  руд и пород лицензионной площади в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Выполнение аналитических испытаний проб свинцово-цинковых руд Безымянской лицензионной площади архипелага Новая Земля (Павловское месторождение, участи детальных работ Северное и Перевальное). 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Аналитические исследования проб

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	- определение содержания химических элементов в рудах и  вмещающих породах, а также пробах воды;
- осуществление внутреннего и внешнего контроля правильности выполнения анализов

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Нет



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	- пробоподготовка керновых и литохимических проб;
- аналитические исследования проб;
- передача результатов аналитических исследований Заказчику;
- передача дубликатов проб и аналитических остатков по актам Заказчику;



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Образцы проб

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	

	виды работ
	К-во проб

	
	

	Сушка
	3700

	Истирание керновых проб (0,074 мм) - 100 г. Перемешивание, квартование
	1800

	Дробление литохимических    проб (до 2 мм) - вес до 1 кг. 
	730

	Истирание литохимических и  донных проб (0,074 мм) - 50 г. Перемешивание, квартование
	1800

	Приготовление групповых проб
	50

	РСА-анализ Pb
	1800

	АА-анализ-Zn
	1800

	АА-анализ-Ag
	1800

	АА-анализ-Au
	50

	Прокаливание донных проб для полуколичественного спектрального анализа. 
	370

	полуколичественный спектральный анализ на 41 элемент (литохимические, донные пробы и сухие остатки водных проб)
	2500

	Внутренний контроль
	 

	РСА-анализ Pb
	100

	АА-анализ-Zn
	100

	АА-анализ-Ag
	100

	Сокращенный хим-анализ водных проб
	364

	Приготовление сухих остатков водных проб
	290

	Количественный анализ сопутствующих элементов (Cu,Cd,Ga,Ge,In,Se,Tl,Te,S,As,Hg)
	50

	Внешний контроль
	 

	ICP-анализ Pb,Zn,Pb
	100

	ISP-AES анализ водных проб на 70 элементов
	75

	Ртуть водных пробах
	75

	ISP-AES анализ донных проб на 70 элементов
	75



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Проведение аналитических испытаний по аттестованным методикам (в соответствии с областью аккредитации). Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость, и на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
2.4.2. Проведение внутреннего лабораторного контроля правильности, воспроизводимости результатов анализов в соответствии с инструктивными требованиями. Использование для контроля качества стандартных образцов (СО).
2.4.3. Наличие компьютерной системы регистрации, обработки и выдачи аналитических данных.
2.4.4. Возможность оперативного доступа к аналитическим данным по электронной почте.
Работы выполняются в следующей последовательности по мере поступления проб к Исполнителю:
- пробоподготовка керновых и литохимических проб;
- аналитические исследования проб;
- передача результатов аналитических исследований Заказчику;
- передача дубликатов проб и аналитических остатков по актам Заказчику;

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Сдача результатов заказчику

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Нет



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	

	Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Декабрь 2013 - Март 2014



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	· Результаты аналитических исследований направляются Заказчику в электронном виде (в формате Excel) по мере выполнения. Протоколы анализов направляются по почте после оплаты выполненных работ в соответствии с графиком.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее МПР и Э РФ), Государственной комиссией по запасам (далее ГКЗ) и условиями настоящего Договора.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Форма отчётной документации
Ежеквартальные информационные отчеты о результатах работ предоставляются в электронном виде в ЗАО «РУСБУРМАШ».
Окончательный отчет составляется в 3 экз. в цифровом и аналоговом виде.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Рассылка отчётных материалов.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	




 Главный геолог ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                 Новгородцев А.А.

