	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___»  _______ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку камбузного оборудования
1. Предмет договора
Поставка камбузного оборудования (номенклатурная группа № 1.33 -поставка судового камбузного и прачечного оборудования, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Пароконвектомат

Convotherm OES 10.10

или эквивалент
	· Тип – электрический

· Напряжение – 380В

· Мощность – 13-20кВт

· Электронное управление

· Возможность программирования

· Дверь с двойным стеклопакетом

· Максимальная температура до 300ºС

· Вместимость GN 1/1

· Количество уровней 10-15

· Расстояние между направляющими 68-70мм

· Большой графический дисплей на панели управления

· Дверной замок с вращающейся ручкой

· Вентилятор

· Автоматическая мойка

· Автоматическое запоминание настроек и рецептов

· Габариты: длина 840-1100мм; ширина 800-950мм; высота 1000-1200мм
· Комплектация в соответствии с п.3.1 настоящего технического задания
	1
	к-т.

	2.
	Посудомоечная машина AD-120
или эквивалент
	· Производительность: 1200 тар/ч

· Максимальный диаметр тарелок: 42см

· Дозатор ополаскивающего средства

· 3 фиксированных цикла мойки (сек): 55, 75, 120

· Габариты: длина 675мм, ширина 675мм, высота 1400мм

· Подключение 380В

· Мощность (кВт): 17,7

· Вес (кг): 118,0

· Сливная помпа

· Электронная панель управления

· Цифровой температурный дисплей

· Система самодиагностики

· Двойная обшивка корпуса

· Предохранительный термостат

· Двойная система мытья и ополаскивания: сверху и снизу

· Комплектация в соответствии с п.3.2 настоящего технического задания
	1
	к-т.

	3.
	Кипятильник
(кофемашина)
BRAVILOR BONAMAT B10

или эквивалент
	· Автоматический

· Напряжение 380В

· Производительность 60л (480 чаш./час)

· 2 бака/термоса по 10л

· Время кипячения 10л/10мин

· Цифровой дисплей

· Программирование дозы

· Счетчик порций

· Система очистки

· Таймер

· Подключение к воде 3/4"

· Комплектация в соответствии с п.3.3 настоящего технического задания
	1
	к-т.

	4.
	гастроемкость
	· GN1/1-20 (нерж.)
	4
	шт.

	5.
	гастроемкость
	· GN1/1-40 (нерж.)
	2
	шт.

	6.
	гастроемкость
	· GN1/1-65 (нерж.)
	4
	шт.

	7.
	гастроемкость
	· GN1/1-100 (нерж.)
	1
	шт.

	8.
	гастроемкость
	· GN1/1 – 100 (перфорир. нерж.)
	1
	шт.

	9.
	гастроемкость
	· GN1/1-150 (нерж.)
	2
	шт.

	10.
	гастроемкость
	· GN1/1-200 (нерж.)
	2
	шт.


3. Требования к комплектации товара
3.1. поз. 1 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.2. комплектация поз. 2 п. 2 технического задания должна включать:

· корзина для тарелок СТ-10 – не менее 1 (одной) штук
· корзины для тарелок СР-16/18 – не менее 2 (двух) штук
· контейнера для приборов – не менее 2 (двух) штук
3.3. поз. 3 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык

7. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

8.2. Товар должен иметь сертификат соответствия.
8.3.  Необходимо предоставление паспортов на изделия, руководства по эксплуатации (с переводом на русский язык) и санитарно-эпидемиологическое заключение
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «14» декабря 2012 г. по «25» декабря 2012 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


