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Техническое задание

	№
	Наименование
	тип
	шкала
	Кол-во

	1
	Датчик-реле давления
	ДЕМ-102-1-02-2
	(0,1-1,0) МПа
	4 шт.

	2
	Датчик-реле разности давления
	ДЕМ-202-1-01-2
	(0,02-0,06) Мпа
	4 шт.

	3
	Манометр электроконтактный
	ДМ2005Ф  М20х1,5 кл.т. 1,5
	0÷0,6 Мпа
	2 шт.

	4
	
	
	0÷1,0 Мпа
	2 шт.

	5
	Манометр электроконтактный
	ЭКМ М20х1,5 кл.т.1,5 Ф=100мм.
	0÷1,0 кгс/см2
	9 шт.

	6
	Манометры технические
	МТ-160 М20х1,5. Кл.т.1
(возможна замена на МП-4Уф, ТМ-610Р)
	(0-0,6) Мпа
	11 шт.

	7
	
	
	(0-1,0) Мпа
	21 шт.

	8
	
	
	(0-1,6) Мпа
	9 шт.

	9
	Блок питания «Овен»
	БП 14Б-Д4.2
	24 В
	8 шт.

	10
	
	БП30Б-Дз
	24 В
	8 шт.

	11
	Напоромер
	НМП-52
	0÷2,5 кПа
	2 шт.

	12
	
	
	0÷4,0 кПа
	4 шт.

	13
	
	
	0÷6,0 кПа
	2 шт.

	14
	Манометр
	Имп. НМ06-063-1-М
	0÷10 кПа
	4 шт.

	15 
	Датчик давления «Метран-55-Ex-ДА» модель 505
	Код климатического исполнения t2; допуск. осн. погрешность 050; верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых. Сигнал 4…20мА; напряжение питания 36 В
	
	3 шт.

	16
	Датчик абсолютного давления «Корунд-ДА-001М
	Верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых. Сигнал 4…20МА; допуск. Приведенная погрешность осн. Погрешность +- 0,25%; диапазон рабочих температур окруж. Среды (-10…+700С); защита от воды  и пыли IP65напряжение питания 24В; маркировка по взрывозащите – OExiallCT5X
	
	3 шт.

	17
	Термометр сопротивления ТСМТ 300-065-100М-В4-6-60/1600 НСХ-100М
	Класс допуска – В; Диапазон рабочих температур – (-50…180)0С; Номинальное значение температуры применения – 1500С; Материал защитного чехла – 12Х18Н10Т; Диаметр – 6 мм; монтажная длина – 60/1600; показатель тепловой инергии – не более 16; степень защиты от воды и пыли IP65; номинальное давление,PN – 0,1 МПа; устойчивость к мех. воздействиям – V3; климатическое исполнение – УХЛ2
	
	5 шт.

	18
	Блок питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102К-Ex-02k-01
	Диапазон вых. Сигнала – (4…20)мА
	
	3шт.


	19
	Манометр
	ОБМ (возможна замена на МП-4Уф,ТМ-510Р)
	0…10 кг/см2
(резьба трубная)
	10 шт.

	20
	Манометр
	ОБМ 
	0…6 кг/см2
(резьба трубная)
	10 шт.

	21
	Датчик давления
	ДН-С2-У3, IP40 24В, 16kPa
	
	2 шт.

	22
	Блок контроля пламени 
	БКП-КЭ
	
	2 шт.

	23
	Блок питания
	ОВЕН, БП30Б-Д.3
	
	2шт.

	24
	Калибратор давления портативный
	Метран-501-ПКД-Р-0,05-К25-П-0,25-RS232
	
	1шт.

	25
	Тепловычислитель
	СПТ 961.2 
	
	6шт.
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