Приложение 1
к Техническому заданию

№ ___________ от ____.____.2013
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
по текущему обслуживанию и содержанию ж/д путей необщего пользования ИХЗ ФГУП «ГХК» общей протяженностью 27 162 п.м.

(в размере 10% от запланированного годового объема)
1  Работы по текущему содержанию железнодорожных путей
	№ п/п
	№ техно​логичес​кой карты
	Наименование выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	5
	Исправление просадок, толчков и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой шпал ЭШП-9
	шпала
	6000

	2
	8
	Исправление толчков и просадок пути подбивкой шпал на щебеночном балласте торцевыми подбойками
	шпала
	5400

	3
	29
	Перешивка пути на шурупах
	конец
	3360

	4
	26
	Очистка централизованных стрелочных переводов от грязи и мусора
	стрелоч​ный перевод
	60

	5
	57
	Перегонка шпал на величину до 10 см на щебеночном балласте
	шпала
	540

	6
	85
	Регулировка стыковых зазоров на пути с рельсами типа Р-43 и Р-50 гидравлическими приборами:

 - противоугоны пружинные
	м
	4200

	7
	88
	Перешивка пути при числе костылей на конце шпалы 3 штуки
	конец
	8400

	8
	88
	Перешивка пути при числе костылей на конце шпалы 5 штук
	конец
	5760

	9
	92
	Выправка пути по уровню с укладкой регулир.карточек 
	конец
	1080

	10
	139
	Довертывание путевых шурупов торцевым ключом
	шуруп
	2400

	11
	168
	Выправка СП на щебеночном балласте подбивкой брусьев при рихтовке гидравлическими приборами
	м
	2400

	12
	172
	Перешивка колеи на стрелочном переводе
	конец
	3240

	13
	221
	Опускание пути с карточек непосредственно на шпалы при числе костылей на конце шпалы 5 штук
	конец
	1404

	14
	140
	Добивка костылей
	костыль
	12600

	15
	137
	Подтягивание слабых болтов
	болт
	9000

	16
	124
	Поправка самозаклинивающих противоугонов
	противо​угон
	10800

	17*
	19 МПС
	Очистка стрелочных переводов о снега:

Снег толщиной до 0,1 м

Рыхлый толщиной до 0,2 м

Снег толщиной до 0,1 м

Плотный толщиной до 0,2 м.
	стр. перевод
	0

0

0

180

	18*
	20 МПС
	Очистка остряка, крестовины, контррельса от снега 

Толщиной до 0,1 м

Толщиной до 0,2 м 
	стр. перевод
	0

180

	19*
	21 МПС
	Обметание стрелок при снегопаде
	стр. перевод
	1200

	20*
	7 МПС
	Разделка снегового вала вручную на станции, снег плотный – с перекидкой через 2 пути
	куб. м
	60

	21
	 
	Обход пути
	чел·час
	432

	22
	 
	Промер пути
	чел·час
	144

	23
	24
	Очистка пути от грязи и мусора на перегоне
	м
	360

	24
	25
	Очистка станционных путей от грязи
	м
	480

	25
	26
	Очистка централизованных стрелочных переводов от грязи и мусора
	стр. перевод
	12

	26
	27
	Прополка главного пути от травы при густоте зарастания до 10%
	м
	600

	27
	33
	Вырубка кустарника и мелких деревьев в полосе отвода при густоте зарастания до 10%
	м2
	12

	28
	39
	Смена деревянных шпал на щебеночном балласте при костыльном скреплении на перегоне
	шпала
	24

	29
	44
	Смена шпал на щебеночном балласте при костыльном скреплении на станции
	шпала
	24

	30
	44, 57
	Добавление шпалы до эпюры на перегоне
	шпала
	60

	31
	56 (п.2)
	Забивка П-образных скоб при ремонте деревянных шпал
	шпала
	600

	32
	73
	Рихтовка кривых участков пути гидравлическими рихтовщиками при типе рельсов:
	
	 

	
	
	Р-43
	м
	120

	
	
	Р-50
	м
	120

	
	
	Р-65
	м
	120

	
	
	Р-75
	м
	120

	33
	74
	Рихтовка кривых участков пути ломами при типе рельсов:
	
	 

	
	
	Р-50
	м
	240

	
	
	Р-65
	м
	240

	34
	75
	Рихтовка кривых участков пути ломами при типе рельсов Р-43
	м
	240

	35
	81
	Рихтовка прямых участков пути на щебеночном балласте рычажными приборами
	м
	240

	36
	98
	Смена рельсов длиной 25 м
	
	

	
	 
	при нераздельном скреплении
	
	

	
	 
	тип Р-65
	рельс
	4

	
	 
	тип Р-75
	рельс
	4

	37
	101
	Смена рельсов длиной 12,5м при нераздельном скреплении, тип Р-43, Р-50
	рельс
	7

	38
	102
	Смена стыковых накладок при типе рельсов Р-43, Р-50
	стык
	12

	39
	103
	Смена подкладок
	
	 

	
	
	                    при 3-х костылях
	подкл.
	36

	
	
	                    при 5-ти костылях
	подкл.
	36

	40
	114
	Смена стыковых болтов.
	болт
	96

	41
	120
	Смена или поправка пружинных
	противо-
	120

	
	
	противоугонов
	угон
	

	42
	121
	Смена самозаклинивающихся
	противо-
	120

	
	
	противоугонов
	угон
	

	43
	130
	Смена изоляционных прокладок
	стык
	24

	
	
	в изолирующих стыках
	
	

	
	
	(ревизия изостыков).
	
	

	44
	131
	Смазка стыковых болтов в
	болт
	108

	
	
	пути с применением электро-
	
	

	
	
	ключа.
	
	

	45
	132
	Смазка стыковых болтов в
	болт
	108

	
	
	пути с применением ручного
	
	

	
	
	гаечного ключа.
	
	

	46
	143
	Снятие бокового наката
	м
	 

	
	
	                             до 2 мм
	
	18

	
	
	                             до 4 мм
	
	18

	47
	153
	Смена рамного рельса Р-43,
	рельс
	6

	
	
	Р-50.
	 
	

	48
	154
	Смена остряка              Р-50
	остряк
	6

	
	
	                                       Р-43
	остряк
	6

	49
	157
	Смена крестовины Р-50, Р-43.
	крестовина
	6

	50
	160
	Смена контррельса Р-50, Р-43
	контр.
	12

	51
	163
	Смена переводных брусьев
	брус
	10

	
	
	на стрелочном переводе:
	
	

	
	
	                    подстрелочные
	
	

	
	
	                    подкрестовинные
	брус
	10

	
	
	                    закрестовинные
	брус
	10

	
	
	                    промежуточные
	брус
	9

	52
	174
	Рихтовка стрелочного пере-
	
	

	
	
	вода рычажными приборами:
	
	

	
	
	                                Р-65
	стр. пер.
	12

	
	
	                                Р-50, Р-43
	стр. пер.
	12

	53
	177
	Погрузка пакетов деревянных
	100 шпал
	120

	
	
	шпал с платформы кра-
	 
	

	
	
	ном дрезины АГМу.
	 
	

	54
	178
	Выгрузка пакетов деревян-
	100 шпал
	120

	
	
	ных шпал с платформы кра-
	 
	

	
	
	ном дрезины АГМу.
	 
	

	55
	193
	Перестановка путевых знаков
	
	

	
	
	                                 большого
	знак
	18

	
	
	                                  малого
	знак
	18

	56
	194
	Замена путевых знаков
	
	

	
	
	                                 большого
	знак
	18

	
	
	                                  малого
	знак
	18

	57
	195
	Окраска путевых и сигналь-
	
	

	
	
	ных знаков:             большого
	знак
	18

	
	
	                                  малого
	знак
	18

	58
	196
	Окраска розеток у основания
	розетка
	60

	
	
	путевых знаков.
	 
	

	59
	197
	Смена столбиков деревянных
	столбик
	10

	
	
	или железобетонных на переезде
	 
	

	60
	222
	Исправление стрелочных пе-
	конец
	24

	
	
	реводов типов Р-65,Р-50,Р-43
	 
	

	
	
	на пучинах укладкой или за-
	 
	

	
	
	меной пучинных подкладок
	 
	

	
	
	подкладками большей толщи-
	 
	

	
	
	ны при шурупно-костыльном
	 
	

	
	
	прикреплении
	 
	

	61*
	204
	Очистка концов шпал от
	
	

	
	МПС
	рыхлого снега с обеих 
	
	

	
	 
	сторон рельса
	
	

	
	 
	на 30 см
	кон. шпал
	1200

	
	 
	на 50 см
	кон. шпал
	720

	62*
	205
	Очистка концов шпал от
	
	

	
	МПС
	плотного снега с обеих 
	 
	

	
	 
	сторон рельса
	 
	


	
	 
	на 30 см
	кон. шпал
	1200

	
	 
	на 50 см
	кон. шпал
	600

	63*
	206
	Очистка шпал от снега 
	шпала
	480

	
	МПС
	по всей поверхности
	 
	 

	64*
	216
	Очистка переездов и посадоч-
	м2
	564

	
	Вед.нор
	ных площадок от снега (снег
	 
	

	
	 
	плотный толщиной до 15 см)
	 
	

	65*
	223
	Кирковка бороздок вдоль 
	
	

	
	Вед.нор
	рельса на глубину 0,1 м с
	
	

	
	 
	отбрасыванием льда на
	
	

	
	 
	 междупутье и сгребанием
	
	

	
	 
	в кучи, ширина бороздки-
	
	

	
	 
	до 20 см
	м
	720

	
	 
	до 35 см
	м
	360

	66*
	226
	Разбрасывание песка по 
	м2
	1920

	
	Вед.нор
	проезжей части дороги 
	 
	

	
	 
	вручную с подноской
	 
	

	67
	251
	Изготовление метел
	метла
	48

	
	Вед.нор
	 
	 
	

	68*
	5
	Очистка станционных путей
	
	

	
	МПС
	от снега с перекидкой
	
	

	
	 
	снег  на междупутье
	м2
	960

	
	 
	рыхл.      Через 1 путь
	м2
	840

	
	 
	т.10 см  через 2 пути
	м2
	600


	
	 
	 
	
	

	
	 
	снег   на междупутье
	м2
	720

	
	 
	рыхл.   Через 1 путь
	м2
	720

	
	 
	т.20 см   через 2 пути
	м2
	480

	
	 
	 
	
	

	
	 
	снег  на междупутье
	м2
	720

	
	 
	плотн.  Через 1 путь
	м2
	600

	
	 
	т.10 см     через 2 пути
	м2
	480

	
	 
	 
	
	

	
	
	снег  на междупутье
	м2
	600

	
	
	плотн.  Через 1 путь
	м2
	480

	
	
	т.20 см  через 2 пути
	м2
	300

	69*
	9
	Очистка стыков от снега с
	
	

	
	МПС
	кирковкой обледенелого снега
	 
	

	
	 
	(протяжением 1,6 м, шириной
	 
	

	
	 
	 0,3 м с каждой стороны рельса)-
	 
	

	
	 
	снег рыхлый
	стык
	360

	
	 
	снег плотный
	стык
	300

	70*
	15
	Вскрытие кюветов, нагорных
	
	

	
	МПС
	и забанкетных канав-
	 
	

	
	 
	снег рыхлый

0,4*0,7 м
	м2
	480

	
	 
	сечение

0,6*0,9 м
	м2
	240

	
	 
	канавы

0,8*1,1 м
	м2
	120

	
	 
	снег плотный

0,4*0,7 м
	м2
	360

	
	 
	сечение

0,6*0,9 м
	м2
	240

	
	 
	канавы

0,8*1,1 м
	м2
	120

	71*
	17
	Очистка путевых сигнальных
	
	

	
	МПС
	знаков от снега
	
	

	
	
	толщиной до 0,5 м
	знак
	72

	
	
	толщиной до 1,0 м
	знак
	60

	
	
	 
	 
	

	72
	31
	Изготовление пластинок-
	1000 закр.
	12

	
	МПС
	закрепителей
	 
	


Примечание:  Работы по п.п. 17, 18, 19, 20, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 выполняются в осенне-зимний период

2  Работы по обслуживанию устройств СЦБ и связи:

Пост ЭЦ ст.Вольная, пост ЭЦ ст. Овод, пост ЭЦ ст. Заводская
Кабельная линия связи Вольна-Овод-Заводская-12 км.

Кабельная линия автоблокировки – 5 км.

Кабельная линия релейной полуавтоблокировки Овод-Заводская – 7 км.

Устройство парковой громкоговорящей связи ст.Вольная, ст.Овод, ст.Заводская
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование оборудования

	1
	Проверка исправности, надежности крепления электропривода и стрелочных гарнитур. Проверка плотности прижатия остряков к рамному рельсу.
	шт
	118
	электропривод

	
	
	
	235
	стрелочная гарнитура

	2
	Наружная чистка электропривода и стрелочных гарнитур 
	шт
	59
	электропривод

	
	
	
	118
	стрелочная гарнитура

	3
	Проверка на невозможность замыкания в плюсовом и минусовом положении при закладке щупа 4 мм.
	шт
	118
	электропривод

	
	
	
	235
	стрелочная гарнитура

	4
	Проверка внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки, регулировка контактов автопереключателя и проверка коллектора электродвигателя
	шт
	20
	электропривод

	
	
	
	39
	стрелочная гарнитура

	
	
	
	20
	электродвигатель

	
	
	
	39
	автопереключатель

	5
	Проверка внутреннего состояния стрелочной коробки (ТЯ) и муфты УПМ 
	шт
	10
	стрелочная коробка

	
	
	
	10
	муфта УПМ

	6
	Измерение усиления фрикционного сцепления в электроприводе с электродвигателями трехфазного тока
	шт
	10
	электропривод

	7
	Замена смазочного материала во фрикционной муфте и масла в редукторе электропривода 
	шт
	5
	фрикционная муфта

	
	
	
	5
	редуктор

	8
	Измерение сопротивления изоляции обмоток двигателя
	шт
	5
	электродвигатель

	9
	Замена стрелочного электродвигателя на проверенный в условиях РТУ в установленные сроки 
	шт
	15
	электродвигатель

	10
	Проверка состояния рельсовых цепей индикатором тока
	шт
	118
	рельсовая цепь

	11
	Проверка состояния перемычек путевых дроссель-трансформаторов, перемычек к путевым трансформаторным ящикам и кабельным стойкам 
	шт
	68
	дроссель-трансформатор

	
	
	
	22
	путевой ящик

	12
	Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность
	шт
	235
	рельсовая цепь


	13
	Измерение и регулировка напряжения на путевых реле 
	шт
	39
	путевое реле

	14
	Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, путевых ТЯ, дроссель-трансформаторов
	шт
	68
	дроссель-трансформатор

	
	
	
	22
	путевой ящик

	15
	Проверка состояния напольных заземляющих устройств СЦБ, исправности искровых промежутков и спусков, правильность подключения заземлений искусственных сооружений к рельсовым цепям
	шт
	51
	устройства СЦБ и связи

	17
	Приварка (замена) неисправных стыковых рельсовых соединителей 
	шт
	24
	стыковой рельсовый соединитель

	18
	Проверка видимости сигнальных огней 
	шт
	15
	светофор

	
	
	
	49
	сигнальный огонь

	19
	Смена ламп светофоров
	шт
	16
	светофор

	
	
	
	49
	сигнальный огонь

	20
	Измерение напряжения на лампах светофоров 
	шт
	16
	светофор

	
	
	
	49
	сигнальный огонь

	21
	Измерение напряжения на лампах светофоров при аварийном питании
	шт
	8
	светофор

	
	
	
	25
	сигнальный огонь

	22
	Проверка действия схемы двойного снижения напряжения 
	шт
	8
	светофор

	
	
	
	25
	сигнальный огонь

	23
	Проверка внутреннего состояния стакана светофора, монтажа, ТЯ
	шт
	16
	стакан

	
	
	
	16
	ТЯ

	24
	Окраска светофоров, дроссель-трансформаторов, путевых коробок 
	шт
	21
	устройства СЦБ и связи

	25
	Измерение времени замедления на отпускание якорей сигнальных реле  
	шт
	16
	сигнальное реле

	26
	Проверка сохранения разрешающего показания светофоров при переходе с основной системы электропитания устройств СЦБ на резервное 
	шт
	8
	светофор

	27
	Проверка кабельных муфт со вскрытием 
	шт
	5
	муфта

	28
	Измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле 
	пара
	1500
	жила

	29
	Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов 
	км
	2
	трасса

	30
	Проверка состояния изоляции кабелей от релейных шкафов и светофоров на участках с электротягой 
	шт
	8
2
	светофор

РШ

	31
	Проверка сопротивления изоляции монтажа на станциях, оборудованных сигнализаторами заземления 
	км
	8
	Провод МГШВ

	32
	Проверка устройств парковой громкоговорящей ст.Вольная, ст.Овод, ст.Заводская
	шт
	49

98

49
	опора

громкоговоритель

ППУ


3  Работы по обслуживанию контактной сети протяженностью 23,97 км
	№

п/п
	Наименование работ
	№ техноло​ги​ческой карты
	Ед. измерения
	Кол-во

	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	
	
	

	
	Объезды и обходы с осмотром (ТО-1)
	
	
	

	1
	Объезды в кабине ЭПС или автомотрисе с осмотром контактной сети и устройств электроснабжения
	ЦЭ-197-5

книга 2

1.1.1
	км
	23,97

	2
	Объезд с проверкой токосъема
	1.1.2

1.1.3
	км
	23,97

	3
	Обходы с осмотром:
	1.1.4

1.1.5
	
	

	
	а) контактной сети и обратной рельсовой сети на перегонах и главных путях станций
	
	км
	2,397

	
	б) на остальных путях станций и депо
	
	км
	1,067

	
	в) питающих и отсасывающих линий 
	
	км
	0,25

	
	г) электротяговой рельсовой цепи
	1.1.10
	км
	23,97

	4
	Внеочередной объезд или обход с осмотром устройств
	1.1.2

1.1.5
	км
	2,397

	5
	Обход с контрольным осмотром начальником дистанции, в том числе для оценки состояния и объемов ремонта контактной сети и электротяговой цепи
	1.1.4

1.1.10
	км разверну​той длины конт. подвески
	2,397

	6
	Осмотр пересечений воздушных линий электропередачи (ВЛ) с контактной сетью (с участием владельцев ВЛ)
	1.1.7
	переход
	1

	7
	Осмотр предохранительных щитов на искусственных сооружениях
	1.1.8
	щит
	1

	
	Диагностические испытания и измерения (ТО-2)
	
	
	

	8
	Измерение зигзагов, выносов и высоты подвеса контактного провода на перегонах и главных путях станций измерительным прибором
	1.2.3
	км. контактной подвески
	11,985

	9
	Визуальный контроль, с оценкой состояния, поверхности контактного провода и выборочные измерения износа (при износе до 25%)
	1.2.11
	10 замеров
	40

	10
	Измерение износа контактной подвески на всем протяжении анкерного участка, при наличии в нескольких местах местного износа 25% и более
	1.2.11
	10 замеров
	36

	11
	Выборочное измерение износа к/проводов в точках местного износа 25% и более
	1.2.11
	10 замеров
	15



	12
	Выборочное диагностирование на нагрев токоведущих зажимов и контактов разъединителей контактной подвески питающих и усиливающих проводов
	1.2.9
	объект диагностирования
	10

	13
	Измерение статических характеристик и проверка состояния токоприемников (совместно с депо):
	1.2.12
	
	

	
	а) в зимний период
	
	токоприемник
	19

	
	б) в летний период
	
	токоприемник
	19

	14
	Испытания контактной подвески перегонов и главных путей станций, токоприемником, имеющим повышенное статическое нажатие 200 – 230 Н (20—23кгс)
	1.2.13
	км. пути
	2,196

	15
	Диагностирование измерительной штангой (при отсутствии приборов УД—8 и «Филин—3») фарфоровых тарельчатых изоляторов контактной сети питающих и усиливающих проводов
	ЦЭ-197-5

книга 2

1.2.4
	км. развернутой длины контактной подвески
	2,196

	
	
	1.2.6
	км линии 
	2,196

	16
	Измерение сопротивления цепи индивидуального или группового заземления опор, фундаментов и анкеров контактной сети приборами М416, МС—08(07)
	1.2.23
	опора
	20

	
	
	1.2.25
	опора
	20

	
	
	1.2.29
	анкер
	20

	17
	Измерение габарита опор
	1.2.10
	опора
	46

	18
	Комплексное измерение в анодных и знакопеременных зонах потенциалов рельсов с оценкой опасности электрокоррозии арматуры, фундаментов и анкеров
	1.2.23

1.2.25

1.2.26
	опора
	46

	19
	Измерение с проверкой исправности в цепи заземлений опор и конструкций искровых промежутков и диодных заземлителей
	1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.25

К-146; 4.1.5

ЦЭ-518; 7.5.10
	искровой 

промежуток
	18

	20
	Профилактическое измерение и проверка работы электродвигателей, пультов и цепей дистанционного управления разъединителями
	1.2.36
	моторн. привод
	1

	
	
	
	пульт управл.
	1

	
	
	
	линия ДУ
	1

	
	
	2.2.8
	руч.привод
	1

	
	
	
	моторн. привод
	1

	
	
	
	пульт управл
	1

	21
	Проверка работы разъединителей с моторными приводами
	2.2.7
	разъединитель
	2

	
	
	2.2.8
	моторн. привод
	1

	22
	Измерение сопротивления изоляции отсасывающих линий
	1.2.31
	измерение
	1

	23
	Измерение сопротивления изоляции линий электропередачи до 1000 В, электропроводок и светильников на опорах к/сети, имеющих заземление на рельсовую цепь с частотой 50 ГЦ
	ЦЭ-197-5

книга 3

1.2.6
	опора, ригель или мост
	26

	
	Техническое обследование (ТО-3)
	
	
	

	24
	Обследование с земли с проверкой состояния и определением объемов и видов ремонта для устранения неисправностей и отступлений от норм:

а) контактной сети на перегонах и главных путях станций (по ходу электропоездов)
	ЦЭ-197-5

книга 2

1.1.4
	км развернутой длины контактной подвески
	4,394

	25
	Верховая диагностика контактной сети (в том числе сопряжений анкерных участков, и других устройств) с устранением неисправностей и отступлений от норм и уточнением объемов и видов ремонта или замены:

на перегонах и главных путях (по ходу движения электропоездов) со снятием напряжения
	1.1.6

ТУ-К-07/10
	км
	4,394

	26
	Комплексное обследование состояния и оценка несущей способности опор, ригелей
	2.1.5
	опора
	46

	27
	Комплексное обследование состояния, регулировка и ремонт поддерживающих конструкций (консоли, кронштейны и другие конструкции)
	2.1.6
	конструкция 
	64

	28
	Обследование состояния фундаментов и анкеров:

а) низкоомных (менее 10000Ом) или дефектных по результатам диагностирования
	2.1.4
	опора при откопке на глубину до 1м
	16

	
	б) остальных опор
	
	
	30

	29
	Обследование конструкций в искусственных сооружениях с проверкой их состояния, определением объемов и видов работ или необходимости замены
	ЦЭ-197-5

книга 1

2.15
	узел
	2

	
	ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ (ТР)
	
	
	

	30
	Ремонт и регулировка контактной сети
	ЦЭ-197-5

книга 2

2.1.1

4.12

(нов.)
	км. разверну​той длины контактной подвески
	5,993

	31
	Ремонт и регулировка неизолирующего сопряжения анкерных участков и поддерживающих конструкций
	2.1.2
	сопряжение
	3

	32
	Ремонт и регулировки и изолирующих сопряжений
	2.2.1
	сопряжение
	1

	33
	Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушных стрелок:

а) на главных путях
	2.2.2
	стрелка
	2

	
	б) на остальных путях
	
	стрелка
	2

	34
	Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующих устройств
	2.2.5

2.3.20 (нов.)
	компенсатор
	6

	35
	Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт питающих, усиливающих и отсасывающих линий
	2.1.3
	км линии
	1,084

	36
	Проверка состояния ремонт и регулировка разъединителей, приводов, пультов управления и конструкций их крепления 

а) с моторным приводом
	2.2.7
	разъеди​нитель
	1

	
	б) с ручным приводом
	2.2.8
	разъеди​нитель
	1

	37
	Проверка состояния ремонт и  регулировка разрядников
	2.2.10
	разрядник 
	7

	38
	Проверка состояния ограничителя перенапряжения со снятием напряжения
	2.2.22
	ОПН
	1

	39
	Проверка состояния, правильности подключения и ремонт заземлений опор, конструкций и устройств отсасывающих линий на рельсовую цепь и проверка правильности подключения междупутных электрических соединителей (совместно с ШЧ)
	2.2.12

2.2.14

2.2.15
	заземление
	51

	
	
	
	пролет
	57

	
	
	
	отсасывающий фидер из 4-х проводов
	1

	40
	Очистка изоляторов, нанесение на них гидрофобных покрытий
	2.3.13

2.3.14
	изолятор
	3

	41
	Комплексная проверка состояния и ремонт оттяжки опоры
	2.1.8
	опора
	2

	42
	Комплексная проверка состояния и ремонт кронштейнов, стоек и надставок для подвешивания усиливающих, питающих других проводов контактной подвески
	2.1.10
	конструкция
	47

	43
	Комплексная проверка состояния и ремонт гибких поперечин
	2.1.11
	поперечина
	2

	44
	Комплексная проверка состояния и ремонт жесткой анкеровки провода и ее крепительных деталей, узлов присоединения анкеровочных ветвей проводов к компенсирующему устройству
	2.1.7
	анкеровка
	7

	45
	Проверка состояния, регулировка и ремонт секционных изоляторов
	2.2.3
	секционный изолятор
	1

	46
	Очистка от загрязнений нижней надземной части опор и фундаментов
	2.3.18
	опора
	46

	47
	Восстановление знаков высокого напряжения, номерных и отличительной окраски
	книга 1

7.6
	опора
	46

	48
	Замена дефектных и разбитых изоляторов
	книга 1

6.1, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9
	изолятор
	по факту

	49
	Проверка состояния и регулировка фиксирующих оттяжек
	—
	оттяжка
	1

	50
	Проверка натяжения в несущем тросе
	н.в. Т-34
	трос
	4


4  Работы по обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения СЦБ и связи напряжением выше 1000В, протяженность – 1 км
	№
	Наименование работ
	№ техноло​гической

карты
	Ед. измере​ния
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	
	
	

	
	Объезды и обходы с осмотром (ТО-1)
	
	
	

	1
	Объезд в кабине локомотива, электропоезда или автомотрисы с осмотром устройств электроснабжения
	1.1.1
	км
	1,5

	2
	Обход с осмотром состояния устройств электроснабжения СЦБ, ВЛ, КТП, ТП, КРУН, кабельных вставок
	№1

ЦЭЭ-2
	км
	1,5

	3
	Внеочередной объезд или обход с осмотром состояния устройств электроснабжения
	1.1.4

1.1.1
	км
	1,5

	4
	Обход с контрольным осмотром начальником и старшим электромехаником  дистанции для определения объемов работ с составлением дефектной ведомости
	№1

ЦЭЭ-2
	км
	1,5

	5
	Осмотр пересечения, сближения воздушных линий (ВЛ) с контактной сетью и другими ВЛ (с участием владельцев линий)
	1.1.5
	переход
	1

	
	Диагностические испытания, измерения и обследование (ТО-2)
	
	
	

	6
	Измерение потенциала металлических оболочек силовых кабелей, проложенных в земле на участках постоянного тока 
	1.2.9
	контроль​ная точка
	1

	7
	Проверка на пунктах электропитания времени перехода питания постов ЭЦ и сигналов автоблокировки с основного на резервное и обратно (совместно с ШЧ)
	1.2.13

№9

ЦЭЭ-2
	электроустановка
	1

	8
	Измерение уровней напряжения со стороны основного и резервного питания на вводных панелях постов ЭЦ в релейных шкафах и кабельных ящиках на станциях и перегонах (совместно с ШЧ)
	1.2.11

№18

ЦЭЭ-2



	электроустановка
	1

	9
	Проверка отсутствия перекрытий входных, выходных и маршрутных сигналов, приемоотправочных путей, по которым предусматривается безостановочный пропуск поездов (совместно с ШЧ)
	1.2.13
	электроустановка
	1

	10
	Проверка состояния правильности калибровки плавких вставок предохранителей, уставок автоматических выключателей в кабельных ящиках и релейных шкафах, на вводных панелях основного и резервного питания постов ЭЦ (совместно с ШЧ)
	1.2.12

№ 19 ЦЭЭ-2


	предохранитель (автомат)
	1

	11
	Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, КТПЭ, КРУН и выборочно проверка их состояния
	1.2.7

1.2.8

№ 8

ЦЭЭ-2
	заземляющее устройство
	1

	12
	Профилактические испытания кабельной вставки напряжением 6кВ  и проверка состояния концевых кабельных заделок (муфт)
	1.2.4

№ 17

ЦЭЭ-2
	кабель
	1

	13
	Обследование с проверкой состояния и оценкой несущей способности кронштейнов, траверс и других конструкций на опорах контактной сети
	2.1.1

6.2
	крон​штейн
	3

	14
	Обследование с проверкой состояния опор, верховой осмотр опор и приставок ВЛ СЦБ, в том числе подземные части
	2.2.1

1.2.1
	опора
	2

	15
	Обследование подземной части приставок опор с выборочным вскрытием грунта
	2.2.3
	стойка
	1

	16
	Проверка наличия и измерение глубины загнивания опор
	1.2.1
	стойка
	1

	17
	Выправка опор и подтяжка бандажей
	2.2.5
	опора
	1

	18
	Проверка правильности установки коэффициента трансформации силовых трансформаторов перед максимальными и минимальными нагрузками в ТП, КТП, КРУН
	—
	трансформатор
	1

	19
	Осмотр и чистка автоматических выключателей в ТП, КТП, КРУН, чистка КТП и РУ от пыли и загрязнений
	—
	КТП
	1

	20
	Измерение сопротивления и проверка состояния защитного заземления опоры
	1.2.7

1.2.8
	заземляющее устройство
	1

	21
	Измерение сопротивления и проверка состояния заземлителя ТП 6кВ
	1.2.7 

1.2.8 
	заземляющее устройс​тво
	1

	22
	Проверка состояния вентильных разрядников перед грозовым сезоном
	2.1.7 п.6.4

6.6.4

2.8.5
	разряд​ник
	1

	
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ТР)
	
	
	

	23
	Комплексная проверка состояния и ремонт ВЛ-6 кВ
	2.1.1
	км
	1,5

	24
	Проверка состояния, ремонт и регулировка линейных разъединителей с ручным приводом
	2.1.9

п. 6.3
	опора
	1

	25
	Комплексная проверка состояния, ремонт и испытания КТП-6 мощностью до 1000 кВА
	2.1.6

2.1.9
	КТП
	1

	26
	Комплексная проверка состояния, профилактические измерения и ремонт оборудования силовых опор питания устройств СЦБ и КТП с ОМ
	2.1.7

2.1.9
	опора

КТП
	1

	27
	Чистка и обмывка изоляторов на ЛЭП-6кВ в местах повышенных загрязнений
	2.3.9
	изолятор
	13

	28
	Диагностирование фарфоровых опорно-штыревых изоляторов ЛЭП-6кВ
	1.2.2
	км. линии
	1,5

	29
	Обновление плакатов по ТБ и номерных знаков
	кн 1,

7.6.
	опора

КТП
	2

	30
	Проверка состояния и ремонт кронштейнов, траверс, крепительных деталей и жестких анкеровок ЛЭП-6кВ на опорах контактной сети
	К-146-2002

2.11

п.6.2-6.4
	крон​штейн
	3

	31
	Текущий ремонт и испытание измерительных трансформаторов в ТП, КТП
	2.6

тяг. подст.

№ 85, 86т н.в.
	трансфор​матор
	1

	32
	Текущий ремонт оборудования РУ (выключатели нагрузки, разъединители)
	№ 81

№ 82

н.в.
	ячейка
	1

	33
	Очистка площадки вокруг опор и КТП
	2.3.10
	опора

КТП
	2


5  Работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования напряжением 0,4кВ. Протяженность высоковольтных линий – 5,6 км
	№
п/п
	Наименование работ
	№ техноло-

гической

карты
	Ед. измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ 0,4кВ
	
	
	

	
	Объезды и обходы с осмотром (ТО-1)
	
	
	

	1
	 Обход с осмотром
	1.1.3
	км
	6

	2
	Внеочередной объезд или обход с осмотром
	1.1.4
	км
	6

	3
	Обход с контрольным осмотром для определения объемов работ
	1.1.3
	км
	6

	4
	Визуальный осмотр видимой части заземляющих (зануляющих) устройств
	1.2.7

п.6.1
	заземля​ющее устрой​ство
	6

	5
	Осмотр повторного заземления нулевого провода на деревянных опорах перед грозовым периодом
	1.2.7

п.6.1
	заземле​ние
	1

	
	Диагностические испытания, измерения, обследование (ТО-2)
	
	
	

	6
	Проверка наличия и измерение глубины загнивания деревянных опор на ж.б. приставках
	1.2.1
	стойка
	1

	7
	Обследование с проверкой состояния и оценкой несущей способности кронштейнов на опорах контактной сети
	раздел 6.2

К-146-2002
	крон​штейн
	7

	8
	Осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов) с измерением переходных сопротивлений
	1.2.7

п.6.1
	заземля​ющее устрой​ство
	2

	9
	Измерение сопротивления контура повторного заземления нулевого провода
	1.2.7
	заземля​ющее устрой​ство
	1

	10
	Проверка состояния заземляющих (зануляющих) устройств с частичным вскрытием грунта
	1.2.7

п.6.3
	заземля​ющее устрой​ство
	1

	11
	Проверка срабатывания защиты с заземленной нейтралью при однофазном коротком замыкании
	
	линия высоко​вольтная
	1

	
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ТР)
	
	
	

	12
	Комплексная проверка состояния и ремонт ВЛ-0,4кВ
	2.1.3
	км
	5,6

	13
	Проверка состояния и верховой осмотр опор и приставок, в том числе подземной части
	2.2.1

2.2.3
	опора
	1

	14
	Выправка опор, кронштейнов, траверс
	2.2.4

2.2.5
	опора
	3

	15
	Проверка состояния и ремонт прожекторного освещения на мачтах
	
	мачта
	1

	16
	Очистка площадок вокруг опор
	2.3.10
	стойка
	1

	17
	Чистка изоляторов в местах 
	2.3.9
	изолятор
	12

	
	повышенных загрязнений
	
	
	

	18
	Обновление плакатов по ТБ и номерных знаков
	кн.1

7.6
	знак
	4

	
	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
	
	
	

	19
	Выборочный осмотр после ливней, паводков, при отключении защитой
	1.1.3

п.6.5
	км
	0,07

	20
	Проверка состояния концевых кабельных заделок (муфт) и профилактические испытания
	1.2.5
	кабель
	2

	21
	Проверка срабатывания защиты кабельных линий с заземленной нейтралью при однофазном коротком замыкании
	
	кабель
	1

	22
	Визуальный осмотр заземляющих (зануляющих) проводников
	
	провод​ник
	2

	23
	Осмотр с проверкой заземляющей (зануляющей) цепи с измерением переходных сопротивлений
	
	заземля​ющее устрой​ство
	2

	24
	Восстановление и обновление реперов
	
	репер
	2

	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	
	
	

	25
	Обход с осмотром 


	1.1.3

п.6.9
	км
	6

	26
	Обследование и диагностика несущей способности металлических прожекторных матч и фундаментов
	К-146-2002

6.5.7
	мачта
	1

	27
	Измерение габаритов и наклона прожекторных мачт
	
	мачта
	1

	28
	Осмотр устройств молниезащиты прожекторных мачт перед грозовым периодом 
	
	мачта
	1

	29
	Визуальный осмотр заземления прожекторных мачт
	1.2.7

п.6.1
	мачта
	1

	30
	Проверка цепи между прожекторными мачтами и заземлителями с измерением переходных сопротивлений контактов
	1.2.7

п.6.1
	заземля​ющее устрой​ство
	1

	31
	Проверка состояния заземляющих устройств с частичной откопкой
	1.2.7

п.6.3
	заземля​ющее устрой​ство
	1

	32
	Измерение сопротивления заземления прожекторных матч с частичной откопкой
	1.2.7
	заземля​ющее устрой​ство
	1

	33
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки
	
	мачта
	1

	34
	Проверка срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании с заземленной нейтралью на самом дальнем светильнике каждой линии
	
	замер
	1

	35


	Проверка наличия цепи между заземленными (зануленными) светильниками и элементами заземленной (зануленной) установки с измерением переходного сопротивления контактов
	
	светильник
	7

	36
	Очистка от загрязнений, кустарников и травы нижней части мачт, фундаментов прожекторных мачт
	
	мачта
	1

	37
	Проверка состояния с откопкой фундаментов мачт с определением прочности бетона, коррозийного состояния арматуры и  анкерных болтов
	К-146-2002

6.5.7
	мачта
	1

	38
	Окраска металлических конструкций матч до 1м и ящиков с рубильниками
	
	мачта
	1

	39
	Восстановление знаков высокого напряжения и номеров на ПМ
	
	мачта
	1

	40
	Покрытие антикоррозийной смазкой нарезных частей крепежных деталей ПМ
	
	мачта
	1

	41
	Ремонт и замена отдельных элементов прожекторных мачт
	
	мачта
	1

	42
	Замена перегоревших ламп
	2.2.8

п.6.1.8
	лампа
	2

	43
	Чистка светильников
	2.2.8

п.6.1.7
	светиль​ник
	3

	44
	Проверка состояния и ремонт автоматики наружного освещения
	
	устрой​ство
	1

	45
	Текущий ремонт светильников
	2.2.8
	светиль​ник
	4

	46
	Проверка состояния и ремонт пускозащитной аппаратуры
	2.2.7

п. 6.1.9
	аппарат
	1

	47
	Капитальный ремонт светильников и электропроводки, пускозащитной аппаратуры
	
	светиль​ник
	1


6  Работы по обслуживанию теплосети, системы водоснабжения

	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ТО систем отопления
	
	

	1.1
	Осмотр ИТП и системы отопления в подвалах с наладкой, регулировкой, устранением мелких неисправностей-34 недели в сезон.
	шт
	14

	1.2
	Открытие и закрытие вентилей и задвижек на магистральных трубопроводах нижнего и верхнего розлива и ГВС (16 раз в сезон)
	шт
	10

	1.3
	Осмотр систем отопления ст. Вольная, ст. Заводская
	м2
	136

	2
	Подготовка зданий к сезонной эксплуатации
	
	

	2.1
	Консервация центральной системы отопления (закрыть задвижки).
	шт
	10

	2.2
	Промывка системы отопления ст. Вольная, ст. Заводская 
	м3
	1150

	2.3
	Обслуживание компрессора при промывке.
	чел(час
	20

	2.4
	Промывка приборов отопления весом до 160 кг 
	шт
	24

	2.5
	Слив воды и наполнение системы свежим теплоносителем (при ремонте и при пуске).
	м3
	200

	2.6
	Удаление воздуха из системы отопления (при запуске, консервации, после ремонта, промывки). 

- через воздухосборник
	шт
	16

	2.7
	Укрепление кронштейнов труб и приборов.
	шт
	60

	2.8
	Снятие, поверка, установка приборов КиП – манометров.
	шт
	2

	2.9
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции шнуром минераловатным
	м2
	5

	
	Техническое обслуживание инженерного оборудования
	
	

	3
	Планово-предупредительный ремонт системы отопления
	
	

	3.1
	Ремонт запорной арматуры с разборкой, осмотром, очисткой от накипи; проверка арматуры, набивка сальников, замена клапанов. 
	
	

	3.1.1
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	69

	3.1.2
	вентилей Ду 25 мм
	шт
	34

	3.1.3
	вентилей Ду 32 мм
	шт
	20

	3.1.4
	вентилей Ду 40 мм, 50 мм
	шт
	12

	3.2
	ППР тепловых узлов
	
	

	3.2.1
	Разборка – сборка, осмотр, промывка от грязи, очистка от накипи грязевиков.
	шт
	5

	3.2.2
	Разборка – сборка элеватора, осмотр, прочистка сопла элеватора.
	шт
	3

	3.2.3
	Ремонт фланцевой арматуры и соединений Ду до 100 мм: очистка от накипи, смазка и уплотнение болтовых соединений.
	шт
	9

	3.2.4
	Ремонт муфтовой арматуры: разборка, осмотр, очистка от накипи, проверка арматуры и набивка сальников:
	
	

	
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	69

	
	вентилей Ду 25 мм
	шт
	34

	
	вентилей Ду 32 мм
	шт
	20

	
	вентилей Ду 40, 50 мм
	шт
	12

	4
	Устранение неисправностей
	
	

	4.1
	Устранение повреждений запорной и регулирующей арматуры 
	
	

	4.1.1
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	20

	4.1.2
	вентилей Ду 25 мм
	шт
	20

	4.1.3
	вентилей Ду 32 мм
	шт
	20

	4.1.4
	вентилей Ду 40, 50 мм
	шт
	20

	4.2
	Устранение повреждений трубопроводов: уплотнение резьбовых соединений (сгонов).
	шт
	40

	4.3
	Прочистка сопла элеватора
	шт
	5

	4.4
	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов системы отопления
	шт
	20

	5
	Осмотры:
	
	

	5.1
	Осмотр систем водоснабжения и канализации в местах общего пользования, в подвалах
	чел(час
	6,4

	
	Работы по техническому обслуживанию систем водоснабжения и канализации
	
	

	6
	ППР сантехоборудования в местах общего пользования 
	
	

	6.1
	Ремонт водоразборной арматуры и сан. приборов.
	
	

	6.1.1
	регулировка смывного бачка
	шт
	3

	6.1.2
	ремонт водоразборного крана:
	шт
	25

	6.1.3
	смена прокладок
	шт
	8

	6.1.4
	ремонт смесителя:
	шт
	2

	6.2
	Ремонт запорной муфтовой арматуры: разборка, осмотр, очистка от накипи и ржавчины, проверка арматуры, набивка сальника, замена клапана:
	
	

	6.2.1
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	20

	6.2.2
	вентилей Ду 25 мм
	шт
	20

	6.2.3
	вентилей Ду 32 мм
	шт
	20

	7
	ППР сантехоборудования 
	
	

	7.1
	Спуск – напуск воды в систему в системы водоснабжения.
	м3
	30

	8
	ППР систем водоснабжения и канализации 
	
	

	8.1
	Ремонт запорной муфтовой арматуры на магистралях: разборка, осмотр, очистка от накипи и ржавчины, проверка арматуры, набивка сальника, замена клапана:
	
	

	8.2
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	20

	8.3
	вентилей Ду 25 мм
	шт
	20

	8.4
	вентилей Ду 32 мм
	шт
	20

	8.5
	вентилей Ду 40, 50 мм
	шт
	20

	8.6
	Ремонт фланцевой арматуры и соединений Ду до 100 мм: очистка от ржавчины, смазка и уплотнение болтовых соединений.
	шт
	9

	8.7
	 Ремонт фланцевых соединений ревизий Ду до 100 мм: очистка от грязи ржавчины, смазка и уплотнение болтовых соединений.
	шт
	17

	8.8
	Прочистка трубопроводов канализации Ду до 100 мм от жировых отложений ершом.
	м
	5,5

	9
	Устранение неисправностей.
	
	

	9.1
	Устранение повреждений муфтовой запорной арматуры:
	
	

	 9.1.1
	вентилей Ду до 20 мм
	шт
	7

	9.1.2
	-то же, ДУ 25мм.
	шт
	4

	9.1.3
	-то же, Ду 32мм.
	шт
	2

	9.1.4
	-то же, Ду 40, 50мм.
	шт
	1

	10
	Устранение повреждений трубопроводов 
	
	

	10.1
	Уплотнение резьбовых соединений (сгонов)
	сгон
	4

	10.2
	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводах (установка хомутов, бандажей) Ду до 50мм.
	кол-во раз
	2

	10.3
	Уплотнение раструбов канализационных трубопроводов Ду 100мм.
	раструб 
	3

	10.4
	Устранение общих засоров канализации с помощью троса – количество пролетов между ревизиями и прочистками
	пролет
	3

	10.5
	Прочистка трубопровода водоснабжения 
	м погонных
	100

	10.6
	Устранение неисправностей сан.приборов и водоразборной арматуры в местах общего пользования
	
	

	10.6.1
	Прочистка и промывка сифонов
	шт
	5

	10.6.2
	Устранение засоров сан.приборов
	шт
	5

	10.6.3
	Регулировка смывного бачка
	шт
	2

	10.6.4
	Ремонт водоразборного крана:
	шт
	3

	10.6.5
	Смена прокладок
	шт
	2

	10.6.6
	Набивка сальников
	шт
	3

	10.6.7
	Ремонт смесителя:
	шт
	2

	11
	ППР электродного котла ЭКВ-300/04 120 кВт
	чел(час
	1,6
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