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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения (VNI-753-А3) с ИК фильтром

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не заложен

Товар не являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрены 

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрены

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	658460


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для наблюдения объектов внутри помещения


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Четырехступенчатые системы автоматического регулирования и высококачественного фотоприемника с микролинзами, а также встроенный в камеру автоматический контрастор изображения.

Узел фокусировки объектива с креплением С или CS.

Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), 

Разложение чересстрочное 2:1, 

Фотоприемник – ICX-259AL формата 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. 

Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий.

Чувствительность не хуже 0,00004 лк (режим накопления)

Автоматическое определение типа объектива

Угол поля зрения определяется используемым объективом.

Минимальная освещенность не хуже 0,00006 люкс

Максимальная освещенность 30000 люкс до 150000 люкс

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА. 

Камера телевизионная работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 14 В.

Конструкция бескорпусная.

Габаритные размеры камеры (без объектива): от 41х41х40 мм до 43х43х42мм
Масса камеры, не более 50г.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Наработка на отказ, не менее 5000 часов

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Осмотр товара на наличие повреждений внешнего вида, подписание Акта приема передачи

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка до склада Заказчика, силами и средствами Поставщика


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.

Четырехступенчатые системы автоматического регулирования и высококачественного фотоприемника с микролинзами, а также встроенный в камеру автоматический контрастор изображения.

Узел фокусировки объектива с креплением С или CS.

Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), 

Разложение чересстрочное 2:1, 

Фотоприемник – ICX-259AL формата 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. 

Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий.

Чувствительность не хуже 0,00004 лк (режим накопления)

Автоматическое определение типа объектива

Угол поля зрения определяется используемым объективом.

Минимальная освещенность не хуже 0,00006 люкс

Максимальная освещенность от 30000 люкс до 150000 люкс

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА. 

Камера телевизионная работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 14 В.

Конструкция бескорпусная.

Габаритные размеры камеры (без объектива): от 41х41х40 мм до 43х43х42мм.
Масса камеры, не более 50г.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки в течении 20 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).
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