
Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке  Вибратора ИВ-107Н 

1. Наименование поставляемого товара
1.1. Вибратор ИВ-107.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1.Оборудование для УГРУ.
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

   Вибратор электромеханический общего назначения повышенной надежности с круговыми колебаниями ИВ-107Н предназначен для использования в качестве возбудителя колебаний на строительных и дорожных машинах, в установках по уплотнению бетонных смесей, транспортирования, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов. 
    Вибратор представляет собой электродвигатель, на обоих концах вала ротора которого установлены сдвоенные дебалансы, которые, вращаясь с валом, создают центробежную (вынуждающую) силу. В каждой паре один из дебалансов закреплен неподвижно, другой –поворотный. 
     Регулирование параметров вибрации (вынуждающей силы и амплитуды колебаний) и потребляемой мощности осуществляется изменением расположения поворотных дебалансов.
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	 Номинальная мощность, кВт
	1,1

	 Номинальное напряжение, В
	380

	 Частота тока, Гц
	50

	 Частота колебаний, (синхронная), Гц
	50

	 Степень защиты 
	IP66

	 Вынуждающая сила, кН
	9,1...20

	 Статический момент массы дебалансов, кг х см
	10...20

	 Тип электродвигателя
	Трехфазный асинхронный с 
короткозамкнутым ротором

	 Габаритные размеры, мм
	 

	      длина, L
	460

	      ширина, S
	300

	      высота, H
	280

	 Установочные размеры, мм
	 

	      длина, A1
	130

	      ширина, A2
	240

	      диаметр отверстий, D
	22

	 Масса, кг
	40



3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.
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