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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	           Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент, в соответствии с параметрами, требованиями и характеристиками настоящего ТЗ, с обязательным согласованием с заказчиком.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	  Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент должен быть новый, не используемый, не эксплуатируемый ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им  Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.




	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	          Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент предназначен для бурения закладочных скважин глубина скважин составляет от 290 до 750 п.м.; средняя глубина – 408 п. м.



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	          - краткая геологическая характеристика горных выработок для проходки, которым предназначен пневмоударник TD 90 STD:
	Характеристика пород
	Породы
	Коэффициент крепости по шкале проф. Протодьконова М.М.  (f)

	
	По рудным участкам
	По породным участкам
	

	Массивные изверженные горные породы, слабо трещиноватые.
	Трахидациты в зонах окварцивания.
	Граниты, плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего, среднего, нижнего покрова, трахидациты нижнего покрова
	f = 12-16

	Массивные изверженные породы крепкие и средней крепости, трещиноватые осадочные породы с цементом средней крепости.
	Плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего покрова, туфолавы трахидацитов верхнего покрова, базальты среднего, верхнего покрова, граниты, трахидациты верхнего и нижнего покрова, конглобрекчии фельзитов
	Фельзиты, конглобрекчии, среднегалечные конгломераты, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покровов, свежие гравелиты, туфогравелиты, конгломераты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальтные конгломераты.
	f = 8-14

	Изверженные и осадочные породы различной крепости в зонах трещиноватости. Породы с интенсивной гидротермальной проработкой, слабым сцеплением обломков, склонные к размоканию, образуют вывалы из кровли и бортов выработки.
	Фельзиты, андезито-базальты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальты среднего и нижнего покрова в зонах тектонических нарушений, базальтные конгломераты.
	Туфопесчаники, песчаники в толще красноцветных конгломератов, туфы очковые, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покрова, измененные лавобрекчии базальтов, песчаники, алевролиты в кровле базальтных конгломератов.
	f = 8-16

	Изверженные и осадочные породы,  слабосцементированные в зонах интенсивного дробления образуют вывалы из кровли и бортов выработки непосредственно при вскрытии.
	Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.
	Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.
	f = 8-10


        Категории пород по буримости в среднем:
– 0-20          – IV- VII
– 20-200      –  VII - VIII
– 200-400    –   VIII
– 400-600    –  VIII - IX
– 600-750    –  IX - X





	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		Описание
	№ для заказа
	Код продукта
	Резьбовое
соединение
	Наружный
диаметр
	Рекомендуемый диаметр скважины
	Исполнение
хвостовика
	Рабочее
давление
	Длина без коронки, между заплечиками
	Масса без коронки

	
	
	
	
	мм
	дюймы
	мм
	дюймы
	
	бар
	psi
	мм
	дюймы
	кг
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	TD 90 STD
	52329414
	9710-08-60-00
	API 4 1/2 Reg нар.
	 197
	7 12/16
	222-305
	8 3/4-12
	QL90
	6-30
	87-432
	1410
	55 1/2
	239
	527




	
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Средняя производительность пневмоударника TD 90 STD или эквивалента 5 п.м. /час

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	        Ресурс работы пневмоударника TD 90 STD или эквивалента - не менее 4000 п.м.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция должна быть разборной с возможностью замены изнашивающихся деталей.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	          Отсутствуют

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент используется в комплекте с коронкой TD 90 STD.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	          Поставка бурового инструмента производится в упаковке с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке исключающей механические повреждения. Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, запаянные  в водонепроницаемую упаковку.




	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	-  Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорт, инструкцию по эксплуатации, запаянные в пластиковый пакет);
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, АО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок №2».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; 
- оборудование должно быть законсервировано, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка оборудования производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.




	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Защита от воздействия влаги при открытой транспортировке и хранении. Хранение оборудования осуществляется на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки;
- складирование оборудования осуществляется на подготовленных площадках;
         - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.
         - При хранении пневмоударника TD 90 STD или эквивалента сроком 1 год, их технические характеристики не должны меняться.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемых пневмоударника TD 90 STD или эквивалента на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

	



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Пневмоударник TD 90 STD или эквивалент должен быть разборный с возможностью замены изнашивающихся деталей (ЗИП).



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют 



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют 



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ, а также действующим на территории РФ ТУ  и ГОСТ. 



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют 



	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют 



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно спецификации 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
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