                                                                                                                                                        Приложение №5 
                                                                                                                                                                                                                                             к Договору  № 100-10-05/________   

                                                                                                                       от"_____"__________________2012г
                                    Техническое задание
по поставке торкрет машины ALIVA-246,5 или аналог с комплектом ЗИП для Шахтопроходческого управления ОАО «ППГХО»
Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог»
1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
Поставка торкрет машины ALIVA-246,5 с пневмоприводном по ТУ 34-23-10439-90 или аналог (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), для производства набрызг бетона и торкретирования горных выработок ШПУ. 
2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)                                                                                
Торкрет машина ALIVA-246,5 с пневмоприводном на роторном принципе работы ручного торкретирования бетона. Сухая бетонная смесь транспортируется по шлангу под давлением сжатого воздуха до сопла, где смешивается с водой и наносится на торкретируемую поверхность.

Комплект поставки
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	Торкрет машина ALIVA-246,5
	шт.
	1

	Комплект ЗИП согласно п. 2.1.
	компл.
	По 1 на единицу

	Документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей)
	компл.
	По 1 на единицу



Техническая характеристика:

	наименование 
	показатель
	аналог
	

	Степень мобильности
	мобильная
	мобильная
	

	Производительность, м³/ч
	0,2 - 4,0
	Не менее 0,2 - 4,0
	

	Дальность подачи по горизонтали, м
	150
	Не менее 150
	

	Дальность подачи по вертикали, м
	60
	Не менее 60
	

	Фракция заполнителя, мм
	6 – 16
	Не менее 6 – 16
	

	Мощность пневмо-привода, кВт
	3
	Не менее 3
	

	Число оборотов, об/мин
	700 – 1800
	В пределах 700 – 1800
	

	Давление воздуха, Мпа
	0,35
	Не менее 0,35
	

	Расход сжатого воздуха, м³/мин 
	4
	Не более  4
	

	Ротор, л
	07 – 5,6
	В пределах  07 – 5,6
	

	Диаметр шланга для раствора, мм
	32-50
	В пределах 32-50
	



2.1.  Комплект ЗИП:
- Диск ротора 246.0252/66342 – 2 шт.
- Уплотнение 246.0254/66929 – 2 шт.
[bookmark: _GoBack]- Нижняя уплотнительная плита 246.2043/66937 – 1 шт.
- Верхняя уплотнительная плита 246.2047/66940 – 1 шт.
- Резиновое уплотнение 246.0278/66812 – 1 шт.
- Резиновое уплотнение воздушной камеры 246.0290/66913 – 2 шт.
- Сопло 050 мм  220.1621/66891 – 2 шт.
- Водяное кольцо 050 мм 220.2815/146687 – 1 шт.
- Уплотнение 125.0346/66800 – 1 шт.
- Уплотнение 125.1131/67414 – 1 шт.
       Стоимость комплекта ЗИП обязана входить  в стоимость оборудования

3.Требования к потенциальному участнику	
	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация) в точном соответствии с комплектами поставок согласно пункта №2  данного Т.З.
5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
     Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91 – «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия»
  Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог основных сборочных единиц и деталей) запаянные в водонепроницаемую упаковку.
6. Требования к обслуживанию товара
Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение». 
8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), соответствовать ТУ 34-23-10439-90, соответствовать техническим характеристикам согласно техническому заданию. Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности  ГОСТ Р 12.2.011-2003 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности».
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику. 

Руководитель					   Директор ШПУ
						   А.В. Рязанов											   «___»__________2013г.
СОГЛАСОВАНО:
Аналитический центр				    Главный механик ОАО «ППГХО»
						    А.Т. Зинкевич
						    «___»__________2013г.



От Поставщика                                                                     От Покупателя
_______________/__________________/                            _________________/С.В. Шурыгин/
