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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Антенна терминала спутниковой связи ТТ-3005М (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2012 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	          Всенаправленная антенна терминала спутниковой связи предназначена для работы с приемопередатчиками ТТ-3020С, ТТ-3022D, ТТ-3022С, обеспечивающими двухстороннюю низкоскоростную передачу данных в системе спутниковой связи (ССС) стандарта «Инмарсат-С». Стандарт «Инмарсат–С» одобрен для использования в системе ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания), а также удобен для сбора информации с удаленных объектов и управления грузоперевозками.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Особенности и характеристики антенны.
          Антенна имеет модульную конструкцию с несложной заменой элементов. Корпус антенны герметичен. Антенна оборудована вертикальным отводом кабеля через соединитель TNC-female для установки на крыше транспортного средства и ввода антенного  кабеля в аппаратный отсек. На стационарных объектах антенна монтируется на 1,5-дюймовой мачте. Максимальная длина антенного кабеля с двойным покрытием -  до 100м. Крепление мачты должно быть изолировано от корпуса антенны при прокладке кабеля антенны. 

         Антенна достаточно компактна и устойчива к коррозионной среде, а также к сложным погодным условиям в отсутствии обслуживания. 

          Антенна предназначена для работы при прямой видимости спутника над горизонтом, при условии затенения не более 15 градусов по углу места и ±90 градусов по азимуту от направления на спутник.

Конструкция антенны должна позволять обеспечивать работу не менее -15° от уровня горизонта


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Общие характеристики: Антенна всенаправленная стандарта «Инмарсат-С», с вертикальным отводом кабеля;

Поляризация: поляризация RHC. G/T -23 dB/K при подъеме 5 градусов; EIRP: 14 dBW+/-2dB при подъеме 5 градусов;

Окружающая среда: Температура при эксплуатации от -35град. до +55град, - при хранении от -40 до +80 град;

Размеры (высота, глубина): не более 178 мм х 122 мм.;

Максимальная длина пакета передачи данных: 32 Кбайта;

Солнечная радиация: максимальная плотность потока-1200 Вт/м2; 

Относительная влажность: не более  95% без конденсата при 40°С;
Осадки: не более 100 мм/ч; капли от 0,5 до 4,5 мм;

Лед: до 25 мм;

Ветер:  не более  200 км/ч;
Виброустойчивость: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,005g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (0,5g RMS);
Предельные вибрации: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,05g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (1,7g RMS);

Ударные нагрузки: полусинусоидальные 20g/llMc
Крепление антенны: На стандартной трубе диаметром 1,5 дюйма; 

Интерфейс антенны: Стандартный TNC разъем 50 Ом.;
Антенный кабель: Мах затухание коаксиального кабеля при  частоте 1.65 Ггц - менее 17 децибел, Мах сопротивление (при коротком замыкании с одного конца) не более 0.7 Ом. 

	

	Подраздел 4.2. Требования к надежности
Указывается в технической документации на оборудование


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка нанесена на упаковку товара.


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	       Товар поставляется в упаковке. Упаковка обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества – 24 месяца.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	.   Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее   2012 г. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	. указывается в технической документации на оборудование  




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	. 
Гарантия качества – 24 месяца


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 1. Компания должна быть сертифицирована Морским регистром и иметь сертификат Морского регистра.

2. Иметь право на продажу, установку и обслуживание «Инмарсат».

3. Обязательное условие – являться агентом Национального оператора ССС «Инмарсат» на территории РФ, для возможности подключения и обслуживания оборудования «Инмарсат» (осуществляется Национальным оператором «Морсвязьспутник»).

4. Наличие антенн ТТ-3005М (с параметрическими данными, предоставляемыми компанией «Thrane&Thrane»).

5. Гарантийные обязательства: Наличие сервисного Центра по обслуживанию терминального оборудования (для агентов Национального оператора эти возможности предоставляет «Морсвязьспутник»).



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Антенна терминала спутниковой связи ТТ-3005М (или эквивалент) – 22 шт

	Подраздел 14.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – в течение 1 недели с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 14.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


