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Мурманск, 2014 год
1. 
Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): «Изготовление и доставка в г. Мурманск 04 штук 20-ти футовых контейнеров, сертифицированных для хранения ТРО и перевозки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.
1.3.	Подрядчик __________________________________________________
1.4.	Сроки выполнения работ: 
начало – с даты подписания договора;
окончание - не позднее 08 августа 2014 года.
1.5. Основания для проведения работ:
- Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2210.

1. Описание контейнера.
2.1 Контейнер специальный типа ПУ-2 предназначен для транспортирования и временного хранения твёрдых радиоактивных отходов (далее – ТРО) и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ), размещённых в защитных контейнерах и оболочках на стадиях: 
- сбора и промежуточного хранения ТРО на местах их образования; 
- заполнения ПУ-2 радиоактивными отходами;
- транспортирования ПУ-2 с ТРО от места сбора до специализированной организации;
- временного хранения ПУ-2 с ТРО на открытых площадках;
- для хранения радиоактивных отходов в условиях, исключающих прямое воздействие на ПУ-2 грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред.
2.2 Конструкция контейнера имеет усиленное днище, стены из толстолистовой стали, угловые фитинги и съёмную крышу. Крепление съёмной крыши осуществляется с помощью ручного механического затвора.  Поставляемый контейнер не имеет такелажных средств крепления груза внутри. Пол контейнера выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (08Х18Н10) или стали 09Г2С с полимерным покрытием в виде поддона.
2.3 Конструкция контейнера предусматривает его транспортирование автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, что подтверждено действующим сертификатом.
2.4 Диапазон предельных температур эксплуатации контейнера от минус 40С до плюс 70С.
Основные технические данные контейнера представлены в таблице 1.             
[bookmark: _GoBack]                                                   
Таблица 1 – Основные технические данные:  
	Наименование параметра
	Значение


	Наружные габаритные размеры контейнера:
Длина L, мм
Ширина B, мм
Высота H, мм
	
6058-6
2438-5
2591-5

	Внутренние размеры контейнера:
Длина L, мм
Ширина B, мм
Высота H, мм
	
5845-6
2238-5
2220-5

	Масса контейнера:
Масса брутто, кг, не более
Масса нетто, кг, не более
	
30 600
2 400±50

	Размеры дверного проёма:
Высота проёма, мм
Ширина проёма, мм
	
2271
2335

	Размеры проёма крыши:
Длина проёма, мм
Ширина проёма, мм
	
5160
2298

	Внутренний объем, м3, не менее
	32,3

	Тип загрузки
	Торцевая и вертикальная

	Крепление крыши
 
	Внутреннее рычажное

	Сварные соединения 
	ГОСТ 14771-76
ГОСТ 5264-80


Комплектность
Контейнер специальный……….……………...04 шт.
Паспорт ……………………………….………..04 экз.
Руководство по эксплуатации……….………..04 экз.*
* Допускается выдача руководства по эксплуатации на партию контейнеров.
3.  Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должны быть изготовлены в соответствии со спецификацией, и доставлены в г. Мурманск следующие изделия:
- Контейнер 20-ти футовый, со съемной крышей и полом из нержавеющей стали (макс. Вес брутто – 30600 кг., собственный вес -2400 кг.)– 04 шт.; 
4.  Основные стадии и этапы выполнения работ.
Работы выполняются в один этап в соответствии с Календарным планом и включают в себя:
3.1. Закупка материалов.
3.2. Изготовление оборудования.
3.3. Сертификация оборудования, получение сертификата РМРС, а так же сертификата-разрешения на перевозку ТРО автомобильным, железнодорожным и морским транспортом в 20-футовых контейнерах и сертификата соответствия изделия.
  3.4. Доставка по адресу: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
5.  Порядок контроля и приемки.
5.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
5.2. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией.
Состав изготавливаемого оборудования:
1. Контейнер типа ПУ-2 (приложение  спецификации)   04 шт.
1. Паспорт на контейнер…….…………………………     04 экз.
1. Руководство по эксплуатации контейнера…..………  04 экз.
Составные части изделия должны быть проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя.
Отметка о контроле должна занесена в паспорт изделия.
4.3. Отчётные документы:
- Акт выполненных работ;
- Акт приёмки работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Фотоматериалы.
- Сертификат РМРС.
-Сертификат-разрешение на перевозку ТРО автомобильным, железнодорожным и морским транспортом в 20-футовых контейнерах.
- Сертификат соответствия изделия.
- Товарная накладная.
- Товарно-транспортная накладная.
6. Требования к исполнителю работ.
Наличие необходимых лицензий или свидетельств на выполнение данных работ, а также:
- лицензии Росатома на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- свидетельство о соответствии предприятия требованиям РМРС как предприятие, осуществляющее: разработку, изготовление, эксплуатацию устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами.
Наличие опыта выполнения аналогичных работ по не менее трёх лет.

Приложение:
1. Спецификация, на 09 листах.
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