ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электромагнитных замков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромагнитных замков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный замок AL-400 Premium напряжение 12 В (или эквивалент)

	  Технические характеристики
   Напряжение питания - не более 12В.
   Ток потребления по цепи питания – не более 0,5А.
   Ток потребления по цепи управления – не более 12мА.
 Усилие удержания якоря не менее 4000 H. 

Допустимое колебание напряжения электропитания ±10% от номинального значения.

 Габаритные размеры корпусной части (Д(Ш(В)  не более 225 (42 ( 26,5 мм.

 Габаритные размеры якорной пластины (Д(Ш(В) не более 193 ( 42 ( 14,5 мм

 Масса комплекта поставки – не более 2,9 кг.

 Длина кабеля  для подключения ЗАМКА – не менее 0,4 м.

Электрические параметры
Геркона
Устройства контроля
Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более
5
-
Максимальный коммутируемый ток, А, не более
0,3
0,4
Максимальное коммутируемое напряжение, В, не более
100
60
Контактное сопротивление, Ом, не более
0,2
2,0
Напряжение пробоя, В, не менее
150
-
Время срабатывания, мс, не более
5
5

	12 месяцев
	200
	шт.

	2
	Электромагнитный замок AL-400 Premium напряжение 24 В
(или эквивалент)
	   Напряжение питания - не более 24В.
   Ток потребления по цепи питания – не более 0,16А.
   Ток потребления по цепи управления – не более 6мА.
 Усилие удержания якоря не менее 4000 H. 

Допустимое колебание напряжения электропитания ±10% от номинального значения.

 Габаритные размеры корпусной части (Д(Ш(В)  не более 225 (42 ( 26,5 мм.

 Габаритные размеры якорной пластины (Д(Ш(В) не более 193 ( 42 ( 14,5 мм

 Масса комплекта поставки – не более 2,9 кг.

 Длина кабеля  для подключения ЗАМКА – не менее 0,4 м.

Электрические параметры

Геркона

Устройства контроля

Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более

5

-

Максимальный коммутируемый ток, А, не более

0,3

0,4

Максимальное коммутируемое напряжение, В, не более

100

60

Контактное сопротивление, Ом, не более

0,2

2,0

Напряжение пробоя, В, не менее

150

-

Время срабатывания, мс, не более

5

5


	12 

месяцев
	50
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

По дополнительному запросу, но не позднее 30 апреля 2013 года.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник подразделения                                                                                                                                                                            Д.П. Давыдов
