ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон». 
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкция физической защиты проёмов здания №1
(изготовление)
	Конструкции компланарные должны быть в следующей комплектации:

Материал - алюминиевый профиль

Наружное открывание

Заполнение – панели устойчивые к пробиванию

Оборудованные одним механическим замком

Необходимо соответствие конструкций следующим характеристикам:

-1200х2100(h), двупольная, с терморазрывом, рабочая створка 900 мм, с доводчиком Gese TS 2000 (или эквивалент) – 1 шт.

-810х2100(h), однопольная, без доводчика – 1шт.

-1050х2100(h), однопольная, без доводчика – 1 шт.
-1050х2100(h), однопольная, без доводчика – 9 шт.

-810х2100(h), однопольная, без доводчика – 6 шт.

-1050х2100(h), однопольная, без доводчика – 3 шт.

-1200х2100(h), двупольная, рабочая створка 900 мм, заполнение-стекло устойчивое к пробиванию (Б-2), с доводчиком Gese TS 2000 (или эквивалент) – 2 шт.

-1300х2100(h), двупольная, рабочая створка 900 мм, без доводчика – 1шт.
-920х2100(h), металлическая, утепленная, однопольная, заполнение-стекло устойчивое к пробиванию (Б-2), с терморазрывом, с доводчиком Gese TS 2000 (или эквивалент), цвет RAL 5015 – 2 шт.
	не менее

12 месяцев
	1
	К-т.


	2
	Конструкция физической защиты проёмов здания №2

(изготовление и монтаж)
	Конструкция должна встраиваемая индивидуального изготовления, с возможностью поэлементной сборки на месте, 2 класса защиты по пулестойкости согласно  ГОСТу Р 51112-97. Цвет внешнего покрытия RAL  К7 № 1015 (бежевый). Приложение №1

- Для перегородки №1 (неправильной формы) под проем 1960х2440(h) предусмотреть:

      -окно 1000х1100 (h) – 1 шт., 2 класс защиты по пулестойкости по ГОСТу Р 51136, стеклопакет изнутри покрыть зеркальной тонировкой (пленка с процентом светопропускания- не более 20);
      -передаточное устройство в виде лотка, 2 класса защиты по пулестойкости согласно  ГОСТу Р 51112-97. С возможностью передачи документов формата А4.

      -столешница на ширину оконного проема.

- Для перегородки №2 под проем 1545х2810(h) предусмотреть:

      -окно под проем 1090х940 (h) – 1 шт., 2 класс защиты по пулестойкости по ГОСТу Р 51136 

      -установку вплотную к боковой стене шлюзовой кабины (зазор не более 1 мм;

       -стыковку с передаточным лотком из состава шлюзовой кабины;

       -столешницу шириной 650 мм, на высоте 750 мм от уровня пола.

- Для перегородки №3 под проем 840х2480(h) предусмотреть:

       -окно под проем 600х940 (h) – 1 шт., 2 класс защиты по пулестойкости по ГОСТу Р 51136, стеклопакет изнутри покрыть зеркальной тонировкой (пленка с процентом светопропускания- не более 20) 

- Для перегородки №4 под проем 1400х2480(h) предусмотреть:

        -дверь под проем 900х2000 (h) – 1шт., металлическую, сплошную, 2 класса защиты по пулестойкости по ГОСТу Р 51136, 2 класса защиты от взлома, с углом открытия 900 

оборудуется:

               -механическим замком;

               -доводчиком;

               -щеколдой;

               -ручками;

               -и иной фурнитурой (предоставляет Заказчик).

Конструкции и их соединения должны обеспечивать равнопрочную защиту и обеспечивать установку на них шкафов электротехнических с нагрузкой до 50 кгс/м2.

- Для перегородки №5 под проем 1440х2400(h)  предусмотреть:

        -дверь 1200х2100 (h) – 1шт., двустворчатую, не симметричную, заполнение низ- глухой, верх- ударопрочное безопасное стекло, класс защиты не ниже А3 по ГОСТ Р 51136-98, ширина проема в свету не менее 1200мм. Каркас- алюминиевый профиль. Для жесткости допускается установка вертикальных стоек.
         -установку дверной фурнитуры (предоставляет Заказчик).

Дверь №2 под проем 1440х2100(h) – 1 шт., предусмотреть:

         -угол раскрытия основной створки 900-950;

         -две вертикальные стойки;

Остальные требования те же как для двери 1200х2100 (Перегородка №5).
	не менее

12 месяцев
	1
	К-т.




        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, монтаж в г. Санкт- Петербург, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика в г. Москве и территории Заказчика в г. Санкт-Петербург, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН, по пункту №2 обязательное наличие подписанного Акта о выполненных работах и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

1) Пункт №1, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

2) Пункт №2, г. Санкт-Петербург, силами и средствами Поставщика.

       7. Сроки поставки продукции:

1) Пункт №1, начало поставки товара – с даты подписания договора. Окончание поставки товара – в течение 20 дней с даты подписания договора. 

2) Пункт №2, начало поставки товара и проведения монтажных работ – с даты подписания договора. Окончание поставки товара и проведения монтажных работ – в течение 20 дней с даты подписания договора.
  Зам. начальника отделения  НСО                                                                                                               ____________________А.Б.Крылов

  Исполнитель                                                                                                                                                 ___________________В.Ф.Никитин
