Приложение №1 к Спецификации № ________  от    .     .    2010 г.
Настоящее приложение является неотъемлемой 
частью спецификации № _______ от    .     .    2010 г.
Технические характеристики маркировщика иглоударного
1. Тип оборудования: портативный;

2. Количество: 1 шт.;
3. Место установки, условия окружающей среды:  t0 от – 200 до + 300;

4. Материал на который будет наноситься маркировка: металл, резина, пластик;

5. Высота символов: от 0,25 до 25 мм;

6. Высота/ширина площади маркировки: 160 мм х 25 мм

7. Необходима возможность нанесения 2-х, 3-х строк;

8. Глубина нанесения маркировки: до 1 мм;

9. Возможность нанесения промышленного кода;

10. Тип привода колебания иглы: электромагнитный с электронным управлением энергией удара;

11. Габаритные размеры и вес: 215 х 136, вес – 2,1-3,1 кг;

12. Дополнительные требования: управление через блок  МС2000Т2;

13. Эл. питание 220 В, 50 Гц;
14. Программное обеспечение, совместимое с Axapta Microsoft Dynamics в среде   Microsoft Windows.
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