Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество


Продольное перемещ

	ние

	От 7 до 23

	мм

	
	6

	Поперечное перемещение
	От 0.1 до 8
	мм


	7

	Скорость подачи
	Не менее 990

	мм/мин

	8

	Подача

	От 0.02 до 5мм/деление
	мм/град.

	9

	Автоподача шлифовальной головки
	От 0.005 до 0.05
	мм/деление


	10

	Скорость шлифовальной головки
	Не менее 450
	мм/мин


	11

	Ручная подача шлифовальной головки
	Не менее 0.01
	мм/деление

	12

	Шлифовальный круг
	Не менее 1450
	об./мин


	Габаритные размеры шлифовального круга

	13

	Длина

	Не менее 350

	мм


	14

	Ширина 

	Не менее 40

	мм


	15

	Высота

	Не менее 127
	мм


	
	16

	Мощность шпинделя мотора
	Не менее 7.5
	квт


	17

	Гидравлический мотор

	Не менее 2.2
	квт


	18

	Двигатель охлаждающей помпы
	Не менее 0.25

	квт


	19

	Макс. вес заготовки

	Не менее 270
	кг


	20

	Общая мощность

	Не менее 10.5

	квт


	21

	Масса 

	Не более 2800

	кг


	Габаритные размеры электромагнитной плиты

	22

	Длина

	Не менее 500
	мм


	23

	Ширина 

	Не менее 250
	мм


	Габаритные размеры рабочего стола

	24
	Длина

	Не менее 635

	мм


	25
	Ширина 

	Не менее 305

	мм


	Общие габаритные размеры:

	26
	Длина

	Не более 800

	мм


	27
	Ширина

	Не более 220

	мм


	28
	Высота

	Не более 1890

	мм



	
	 шт.
	1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 28 ноября 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 2 000 000 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 50% авансовый платеж под банковскую гарантию, 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
