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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в зданиях 270, 224, 117, 25, 85, гаража 600.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
Технические требования к заполнению оконных проемов:
– окна должны иметь правильную геометрическую форму;
– в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99;
– применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм;
– работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами";
– полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей;
– внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля;
– фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания;
– при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м;
– верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения;
– в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.






РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 270 ремонт витража центрального лестничного пролета
	
	

	Раздел: Витраж центральной лестницы
	
	

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 
	100 м2
	0,84

	2. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,36

	3. 
	Разборка заполнения витража из стеклоблоков
	100 м2
	0,42

	4. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	5. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,18

	6. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя поворотно-откидными створками с одной глухой створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	18

	7. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,42

	8. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый глухой  с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	42

	9. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	60

	10. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,107

	11. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, поручней, венткороба, труб за 2 раза
	100 м2
	0,175

	12. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 270(РКБР). Замена окон в подвальном помещении №2, помещениях № 114, 212, 325, 327, 328.
	
	

	Раздел: Окна (8 шт.)
	
	

	1. 
	Демонтаж оконных решеток металлических
	100 м2
	0,06

	2. 
	Круг отрезной размером 230х3х22
	шт.
	1

	3. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,321

	4. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,08

	5. 
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,06

	6. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,321

	7. 
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	32,1

	8. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,077

	9. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	7,7

	10. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	32,1

	11. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,182

	12. 
	Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,037

	13. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской по новой поверхности
	100 м2
	0,037

	14. 
	Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка,  на оконный проем (1,5 х 1,0=1,5 м2)-4 шт.
	1 м2 проема
	6

	15. 
	Решетка на окна  металлическая с двумя створками, открывающимися  внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, окрашенная (1,5 м2-4шт.)
	блок
	4

	16. 
	Погрузка и вывоз мусора  строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 117.Замена оконных блоков
	
	

	Раздел: Окна в помещениях №210, 211 (санузел), 25 (кладовая), 302, 303 (санузел), 304а, 304б, 322, лестничная клетка (южная сторона).

	1. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,635

	2. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,17

	3. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (13шт.)
	100 м2
	0,055

	4. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (13 шт.)
	100 м2
	0,297

	5. 
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	29,7

	6. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (4 шт.)
	100 м2
	0,061

	7. 
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	6,1

	8. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51  (17 шт.)
	100 м.п.
	0,205

	9. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	20,5

	10. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	35,8

	11. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,16

	12. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,205

	13. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,12

	14. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской
	100 м2
	0,175

	15. 
	Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2
	шт.
	14

	16. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 25. Ремонт лестничной клетки, замена дверей в пом. № 308, 308а, 308б, ремонт туалетов 2 и 3 этажей
	
	

	Раздел: Лестничная клетка (средняя)
	
	

	1. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов 
	100 м2
	0,19

	2. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	1,04

	3. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,14

	4. 
	Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА
	100 м2
	0,014

	5. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	1,04

	6. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	1,04

	7. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,01352

	8. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	1,04

	9. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	2,9

	10. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	2,9

	11. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	2,9

	12. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,0377

	13. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (колер согласовать с заказчиком)
	100 м2
	2,9

	14. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1,9

	15. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестничных маршей и оконной решетки за 2 раза
	100 м2
	0,1

	16. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных перил за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,33

	17. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,26

	18. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических балок лестничных маршей за два раза
	100 м2
	0,54

	19. 
	Окраска масляными составами подступенок
	100 м2
	0,25

	20. 
	Разборка покрытий полов лестничных площадок из плиток метлахских
	100 м2
	0,5

	21. 
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2
	0,5

	22. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,5

	23. 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,5

	24. 
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	51

	25. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,12

	26. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	27. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,026

	28. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,13

	29. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двумя  поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	13

	30. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,075

	31. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
	м
	7,5

	32. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	13

	33. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,07

	34. 
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,173

	35. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,07

	36. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	37. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,23

	38. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,046

	39. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	40. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	2

	41. 
	Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,06

	42. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
	компл.
	2

	43. 
	Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	2

	44. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,23

	45. 
	Наличники из ПВХ, шириной 80 мм
	м
	25,76

	46. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,05

	47. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,05

	48. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00065

	49. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,05

	50. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных , подготовленных под окраску
	100 м2
	0,05

	Раздел: Помещения №308,308а,308б
	
	

	1. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,07

	2. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	3. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,17

	4. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,042

	5. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	6. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	2

	7. 
	Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,028

	8. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
	компл.
	1

	9. 
	Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	1

	10. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,17

	11. 
	Наличники из ПВХ, шириной 80 мм
	м
	19,04

	12. 
	Установка дверного доводчика
	шт.
	5

	13. 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	5

	14. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,04

	15. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,04

	16. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00052

	17. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,04

	18. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных , подготовленных под окраску
	100 м2
	0,04

	19. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,09

	20. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	21. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,02

	22. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,1

	23. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двумя  поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	10

	24. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,05

	25. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
	м
	5

	26. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	10

	27. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,052

	28. 
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,13

	29. 
	Демонтаж оконных шторных карнизов
	шт.
	2

	30. 
	Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2
	шт.
	2

	31. 
	Стоимость вертикальных жалюзи
	м2
	12

	32. 
	Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,016

	33. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши
	100 м2
	0,016

	34. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,03

	35. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные
	100 шт.
	0,09

	36. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д
	шт.
	7

	37. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный ССПН-65-38
	шт.
	2

	Раздел: Туалет 2-го этажа
	
	

	Подраздел: Общестроительные работы
	
	

	1. 
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,18

	2. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	0,18

	3. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	0,18

	4. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,016

	5. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,196

	6. 
	Разборка покрытий полов  из плиток метлахских
	100 м2
	0,032

	7. 
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2
	0,032

	8. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,032

	9. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,032

	10. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 7
	100 м2
	0,032

	11. 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,032

	12. 
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	3,264

	13. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,032

	14. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,032

	15. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,032

	16. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000416

	17. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,032

	18. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,15

	19. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,15

	20. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,15

	21. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00195

	22. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,15

	23. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,024

	24. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	25. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	26. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,03

	27. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	28. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	2

	29. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	30. 
	Наличники из ПВХ, шириной 80 мм
	м
	11,2

	31. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0,01

	32. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2
	0,005

	33. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,02

	34. 
	Смена розеток
	100 шт.
	0,01

	35. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные
	100 шт.
	0,02

	36. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный ССПН-65-38
	шт.
	2

	Подраздел: Сантехнические работы
	
	

	1. 
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 шт.
	0,01

	3. 
	Демонтаж сифонов
	100 шт.
	0,01

	4. 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 шт.
	0,01

	5. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0,01

	6. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1

	7. 
	Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770;  
длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой;  
тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385;  вид унитаза воронкообразный; цвет белый  
	компл.
	1

	8. 
	Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой
	шт.
	1

	9. 
	Смена: гибких подводок
	100 шт.
	0,01

	10. 
	Смена сидений к унитазам
	100 шт.
	0,01

	11. 
	Смена: шарового крана
	100 шт.
	0,03

	12. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

	13. 
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1

	14. 
	Гибкая подводка к умывальнику
	100 шт.
	0,02

	Раздел: Туалет 3-го этажа
	
	

	Подраздел: Общестроительные работы
	
	

	1. 
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,18

	2. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	0,18

	3. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	0,18

	4. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,016

	5. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,196

	6. 
	Разборка покрытий полов  из плиток метлахских
	100 м2
	0,032

	7. 
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2
	0,032

	8. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,032

	9. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,032

	10. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 
	100 м2
	0,032

	11. 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,032

	12. 
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	3,264

	13. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,032

	14. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,032

	15. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,032

	16. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000416

	17. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,032

	18. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,15

	19. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,15

	20. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,15

	21. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00195

	22. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,15

	23. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,024

	24. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	25. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	26. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,03

	27. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	28. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	2

	29. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	30. 
	Наличники из ПВХ, шириной 80 мм
	м
	11,2

	31. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0,01

	32. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2
	0,005

	33. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,02

	34. 
	Смена розеток
	100 шт.
	0,01

	35. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные
	100 шт.
	0,02

	36. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный ССНП-65-38
	шт.
	2

	Подраздел: Сантехнические работы
	
	

	1. 
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 шт.
	0,01

	3. 
	Демонтаж сифонов
	100 шт.
	0,01

	4. 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 шт.
	0,01

	5. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0,01

	6. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1

	7. 
	Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770;  
длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой;  
тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385;  вид унитаза воронкообразный; цвет белый  
	компл.
	1

	8. 
	Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой
	шт.
	1

	9. 
	Смена: гибких подводок
	100 шт.
	0,01

	10. 
	Смена сидений к унитазам
	100 шт.
	0,01

	11. 
	Смена: шарового крана
	100 шт.
	0,03

	12. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

	13. 
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1

	14. 
	Гибкая подводка к умывальнику
	100 шт.
	0,02

	15. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 224. Ремонт помещений №319,320, 406,408,409.
	
	

	Раздел: Помещение №319
	
	

	1. 
	Снятие оконных гардин
	10 шт.
	0,1

	2. 
	Установка оконных гардин б/у
	10 шт.
	0,1

	3. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,11

	4. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,09

	5. 
	Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,009

	6. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,11

	7. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,11

	8. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00143

	9. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,11

	10. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	1,5

	11. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,015

	12. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,39

	13. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,39

	14. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00507

	15. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 
	100 м2
	0,39

	16. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,033

	17. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,005

	18. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,005

	19. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000065

	20. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,005

	21. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,005

	22. 
	Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов
	100 м2
	0,039

	23. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски
	100 м2
	0,104

	24. 
	Заделка трещин в оконных откосах цементным раствором
	10 м
	0,65

	25. 
	Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,0065

	26. 
	Сплошное шпатлевание оконных откосов
	100 м2
	0,0195

	27. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов
	100 м2
	0,0195

	28. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000254

	29. 
	Улучшенная окраска масляными составами по новой поверхности оконных откосов
	100 м2
	0,0195

	30. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,023

	31. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,13

	32. 
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100 м2
	0,11

	33. 
	Снятие мастики с поверхности пола
	1 м2
	11

	34. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,11

	35. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,11

	36. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный  (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	11,22

	37. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,13

	38. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	39. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	1

	Раздел: Помещение №320
	
	

	1. 
	Снятие оконных гардин
	10 шт.
	0,2

	2. 
	Установка оконных гардин б/у
	10 шт.
	0,2

	3. 
	Расчистка потолков от масляной краски
	100 м2
	0,055

	4. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,11

	5. 
	Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,011

	6. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,24

	7. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,24

	8. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00312

	9. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,24

	10. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	3

	11. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,525

	12. 
	Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов
	100 м2
	0,078

	13. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски
	100 м2
	0,208

	14. 
	Заделка трещин в оконных откосах цементным раствором
	10 м
	1,3

	15. 
	Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,013

	16. 
	Сплошное шпатлевание оконных откосов
	100 м2
	0,039

	17. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов
	100 м2
	0,039

	18. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000507

	19. 
	Улучшенная окраска масляными составами по новой поверхности оконных откосов
	100 м2
	0,039

	20. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,03

	21. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,18

	22. 
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100 м2
	0,2

	23. 
	Снятие мастики с поверхности пола
	1 м2
	20

	24. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,2

	25. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,2

	26. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	20,4

	27. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,18

	28. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	29. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	1

	30. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	31. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,055

	32. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	33. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,021

	34. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	35. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	1

	36. 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1

	37. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,055

	38. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,005

	39. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,005

	40. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000065

	41. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,005

	42. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,005

	Подраздел: Электромонтажные работы
	
	

	1. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Смена розеток
	100 шт.
	0,03

	3. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,01

	4. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный
	100 шт.
	0,02

	5. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д
	шт.
	2

	6. 
	Монтаж кабель-канала  (20х15мм) по  потолкам
	100 м
	0,05

	7. 
	Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм
	м
	5

	8. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,05

	9. 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0051

	Раздел: Помещение №406
	
	

	1. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,1

	2. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,045

	3. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,1

	4. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,1

	5. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,0013

	6. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,1

	7. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,1

	8. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,1

	9. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2
	0,1

	10. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,002

	11. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,1

	12. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	3

	13. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,11

	14. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	15. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,055

	16. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	17. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  офанерованных шпоном дуба 
	100 м2
	0,018

	18. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	19. 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов
	блок
	1

	20. 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1

	21. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,055

	22. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,005

	23. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,005

	24. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000065

	25. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,005

	26. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,005

	27. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,08

	28. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,065

	29. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,065

	30. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,065

	31. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,065

	32. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	6,63

	33. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1

	34. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,03

	35. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	3

	Подраздел: Электромонтажные работы
	
	

	1. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные
	100 шт.
	0,01

	3. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д
	шт.
	1

	Раздел: Помещение №408
	
	

	1. 
	Снятие оконных гардин
	10 шт.
	0,1

	2. 
	Установка оконных гардин б/у
	10 шт.
	0,1

	3. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,12

	4. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,12

	5. 
	Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,012

	6. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,12

	7. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,12

	8. 
	Грунтовка
	т
	0,00156

	9. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,12

	10. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,09

	11. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,29

	12. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2
	0,29

	13. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,0058

	14. 
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными. 
	100 м2
	0,29

	15. 
	Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов
	100 м2
	0,038

	16. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски
	100 м2
	0,09

	17. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,018

	18. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,015

	19. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,005

	20. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,013

	21. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0,08

	22. 
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте
	100 шт.
	0,01

	23. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,01

	24. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,036

	25. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,048

	26. 
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,13

	27. 
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100 м2
	0,125

	28. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,125

	29. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,125

	30. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,125

	31. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный  (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	12,75

	32. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,13

	33. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	34. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	1

	Подраздел: Электромонтажные работы
	
	

	1. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный
	100 шт.
	0,02

	3. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д
	шт.
	2

	4. 
	Монтаж кабель-канала  (20х15мм) по потолкам
	100 м
	0,02

	5. 
	Кабель-канал (короб) ужаропрочный 20х15 мм
	м
	2

	6. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,02

	7. 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,00204

	8. 
	Демонтаж  розеток открытой проводки
	100 шт.
	0,02

	9. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,02

	10. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	2

	11. 
	Смена: выключателей скрытой проводки одноклавишных
	100 шт.
	0,01

	12. 
	Демонтаж кабеля с поверхности деревянного плинтуса
	100 м
	0,2

	13. 
	Провод б/у в коробах, сечением 6мм2 (в канале плинтуса ПВХ)
	100 м
	0,2

	Раздел: Помещение №409
	
	

	1. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,07

	2. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,09

	3. 
	Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА
	100 м2
	0,009

	4. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,07

	5. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,07

	6. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00091

	7. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,07

	8. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,02

	9. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,26

	10. 
	Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов
	100 м2
	0,038

	11. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски
	100 м2
	0,09

	12. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,018

	13. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,015

	14. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,005

	15. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,013

	16. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,036

	17. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,06

	18. 
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,03

	19. 
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100 м2
	0,07

	20. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,07

	21. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,07

	22. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,07

	23. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	7,14

	24. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,09

	25. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	26. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	1

	Подраздел: Электромонтажные работы
	
	

	1. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,01

	2. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный
	100 шт.
	0,01

	3. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д
	шт.
	1

	4. 
	Смена: выключателей скрытой проводки одноклавишных
	100 шт.
	0,01

	5. 
	Смена розеток
	100 шт.
	0,03

	6. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Гараж 600.Замена окон.
	
	

	Раздел: Помещения №301,303,304,305,306,мед.кабинет, кладовая (9 блоков).

	1. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,7

	2. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,09

	3. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,045

	4. 
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,21

	5. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,4

	6. 
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	40

	7. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,225

	8. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
	м
	22,5

	9. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	40

	10. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,135

	11. 
	Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,017

	12. 
	Улучшенная масляная окраска подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,017

	13. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 85. Помещение №23 (замена пластикатового покрытия), помещение №145 (восстановление ворот)
	
	

	Раздел: Помещение №23 (центральный зал).
	

	1. 
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (пластикат 2слоя)
	100 м2
	2,27

	2. 
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (пластикат 2слоя) ступени и площадки лестничных маршей
	100 м2
	0,895

	3. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	2

	4. 
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 шт.
	0,7

	5. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	2

	6. 
	Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм 
	100 м2
	2

	7. 
	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10
не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%.
	т
	3,4

	8. 
	Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены
	100 м2
	2,27

	9. 
	Устройство покрытия ступеней и площадок лестничных маршей из пластиката толщ.3мм
	100 м2
	0,895

	10. 
	Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм
	100 м
	1,47

	11. 
	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная
	м
	147

	12. 
	Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути и проемов дверей и ворот
	100 м
	0,9

	13. 
	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная
	м
	90

	14. 
	Масляная окраска металлической полосы крепления пластиката, количество окрасок 2
	100 м2
	0,085

	15. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Помещение №145.
	
	

	1. 
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен (откосы) при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0,022

	2. 
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен (откосы) при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	0,005

	3. 
	Установка в существующий проем  металлических ворот, утепленных, с комплектом приборов
	1 м2 проема
	5,5

	4. 
	Ворота распашные металлические утепленные с дверными замками, наружная и внутренняя отделка- порошковое термонапыление
	блок
	1

	5. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,058

	6. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,058

	7. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000754

	8. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,058

	9. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных  откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,058

	10. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (перемычки из швеллеров, обрамление откосов из уголка)
	100 м2
	0,065

	11. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 16.06.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.10.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	
	СП
	Свод правил

	
	РД
	Руководящий документ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.
[bookmark: _GoBack]
