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В адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД-3,0 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». (Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме опубликовано «23» Сентября 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31401538760, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140923/0494/511, на ЭТП ООО «АКД» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, закупка № Z034254).
	Вопрос
	Ответ

	1) В технической части (п.4.4) указано, что контейнер должен состоять из следующих основных частей (В соответствии с Приложениями 1,2,3), но к тех. Заданию приложения не прилагаются. Где можно уточнить информацию и посмотреть эти приложения. Состав и объем поставки товара в соответствии с Томом 2 тех. часть не ясен. Прошу уточнить кол-во контейнеров. 

	1)  Контейнеры металлические защитные - КРАД-3,0 в количестве 28 шт.
2) Контейнер должен состоять из следующих основных частей: корпус, крышка.

Корпус предназначен для размещения в нём низкоактивных, твёрдых РАО. Он должен состоять из нижнего и верхнего поясов прямоугольной формы, соединённых между собой стойками по углам и по середине длинных сторон, а по длинным сторонам укосинами из профиля, обшитые снаружи листом. Нижний пояс должен иметь элементы для обеспечения жёсткости дна.

На угловых стойках должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. На горизонтальной поверхности профиля верхнего пояса корпуса привариваются болты, укладываются прокладка (химически стойкая) и крышка.

Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается на  корпус на прокладку, укладываемую на горизонтальную поверхность верхнего пояса. После установки крышка закрепляется гайками. 

Грузозахватные элементы крышки должны быть складными.

Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений Заказчика.

  Внутренняя и внешняя поверхность контейнера должны быть покрыта химически стойкой краской (эмалью).


И.о начальника Управления организации 

закупок ФГУП «РосРАО»                                                                                                    А.А. Майоров.
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