 Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

                                                                                   
ПРОТОКОЛ № SH-2014/885 от 26.05.2014
Заседания  закупочной комиссии
  «Открытие доступа к поданным заявкам» на Право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты

г. Северск
				
	Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме
	

	
	


Повестка заседания:
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен. 

Извещение № 98/4069 от 16.05.2014 (901-SH-4529) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140516/0506/296 дата 16.05.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ(ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Щиток НН-12 Crystaline Универсал
	Наголовное крепление с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения
	ГОСТ Р 12.4.238-2007

	шт
	10

	2
	Щиток НБТ1 Визион Титан 41090
(либо эквивалент)
	Щиток защитный лицевой, экран из оптически прозрачного, термостойкого поликарбоната
	НД производителя
	шт
	118

	3
	Привязь ТИТАН 1Р 
артикул 10 118 93 Miller
	Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида.
	ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 361-2008,

	шт
	4

	4
	Пояс монтерский  ПМ-Н Трос
	Пояс монтерский ПМ-Н (с монтерской цепью)
Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе в температуроном режиме +40°С. Строп должен быть закреплен таким образом, чтобы свободное падение в экстремальных случаях не превышало 0,5 м.Величина обхвата талии - 840-1500мм Масса: не более 0, 6 кг
Длина кушака: 650 мм
Статическая разрывная нагрузка: 15000 Н (1500 кгс)
	ГОСТ Р 12.4.184-95

	шт
	14

	5
	Пояс предохранительный ПП II АД (для колодцев лямочный)
	Предназначен для обеспечения безопасности работника при выполнении монтажно-строительных и ремонтно-восстановительных работ на опорах линии электропередачи, нефтяных вышках и других высотных объектах, а так же для страховки при работе в траншеях, колодцах, резервуарах и ёмкостях.Технические характеристики пояса ПП-2АД:
Строп: ленточный капроновый фал. 
Длин стропа: 1410+50мм. 
Масса пояса: 2кг.
	ГОСТ Р ЕН 358-2008

	шт
	20

	6
	Пояс ПП-Л лямочный с канатом 10м
	Пояс предохранительный, применяется при строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы и т.п.) при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных или других видов работ.Величина обхвата талии 1100-1400 ммМасса не более - 2кг Длина кушака  - 800 мм Длина поясного ремня  - 1620мм Статическая разрывная нагрузка, не менее 15000 Н (1500 кгс)
	ГОСТ Р ЕН 358-2008

	шт
	27

	7
	Пояс ПП 1Г
(либо эквивалент)
	Пояс с широким кушаком и фалом из цепи длинной 1,4 м. Предназначен для обеспечения безопасности при высотных работах
	НД производителя
	шт
	12

	8
	Очки Ультравижин 9301.714 Uvex
	 Очки с ударопрочной  линзой,непрямая вентиляция,
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	84

	9
	Очки Ультраспек 9165.105 защитные Uvex
	Универсальные очки для защиты от летящих частиц, с боковыми вентиляционными отверстиями.
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	10

	10
	Очки ЗП-2 Panorama арт.30211 защитные
	Оптический класс №1,материал линзы –плекмиглас,вентиляция прямая
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	Шт
	24

	11
	Очки ЗНГ1 защитные
(Либо эквивалент)
	Очки защитные, герметичные, для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями. Не прямая вентиляция, линза изготовлена из высокопрочного противоударного поликарбоната.
	НД производителя
	шт
	4006

	12
	Очки ЗН-4 Эталон 20411 защитные
(либо эвкивалент)
	Очки защитные, закрытые с непрямой вентиляцией ,ЗН4, обеспечивающие панорамный обзор 180 гр. Поликарбонитовая линза защищающая от летящих частиц, пыли и жидких химических веществ.
	НД производителя
	шт
	103

	13
	Очки Ультравижин 9301.045 защитные Uvex
Код: Н401
	Очки для газосварочных работ. Оптический класс №1 ( не даёт искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) отличительные характеристики: очки обеспечивают защиту от УФ-лучей и ИК-излучения. Имеют покрытие против царапин и воздействия брызг раскаленного металла. ШИРОКАЯ РЕЗИНКА ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО РАЗМЕРУ. Обтюратор и лента устойчивы к воздействиям. Можно использовать со щитком 9301.317
	ГОСТ 12.4.013-97
	шт
	30

	14
	Очки Визитор 9161.005 Uvex
	Очки сжестким козырькоми регулирующими дужками для защиты от летящих частиц.Модель с прозрачной линзой с покрытием
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	154

	15
	Респиратор 3М 9926
	Полумаска с клапаном выдоха и комбинированной защитой, с дополнительной защитой от кислых газов и паров.
	ГОСТ Р 12.4191-99
	шт
	10

	16
	Очки ЗН-18Г
	Компактные ударопрочные очки сварщика,оптический класс№1( не даёт искажений,не имеет ограничений по длительности ношения.Модель со степенью затемнения Г-1
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	10

	17
	Очки Астрофлекс 9163.265 защитные Uvex
	С козырьком для защиты от летящих сверху частиц и покрытием,обеспечивающим повышенную устойчивость против царапин и запотевания.
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	17

	18
	Наушники противошумные СОМЗ-1
	Наушники противошумные, снижение уровня шума на 25 дБ, мягкое оголовье обеспечивающее повышенный комфорт
	ГОСТ Р 12.4.208-99
	шт
	40

	19
	Щиток  сварщика НН-10 Премьер
	Щиток защитный лицевой для электросварщиков, регулируемая защелка, термостойкий материал, устойчивый к возгоранию, улучшенный обзор, масса не более 370 грамм.Светофильтры увеличенного размера типов СЗ-С8. 
	ГОСТ Р 12.4.023-84
	шт
	35

	20
	Маска полная 6800 3M
	
	ГОСТ Р 12.4.189-99
	шт
	10

	21
	Костюм Л-1 прорезиненный серый рост 3 (либо эквивалент)
	Изготавливается из прорезиненной ткани, Брюки цельнокроеные с бахилами, куртка с капюшоном, перчатки двупалые. Швы проклеены. Предназначен для защиты от растворов кислот, щелочей, токсичных веществ, вредных биологических факторов
	НД производителя
	шт
	80

	22
	Каска Европа К-01 К3001 130-0060-01 В-С  белого цвета
	Каска защитная. Изготовлена из полиэтилена. Температурный режим от -30С до +50С
	ГОСТ 12.4.207-99
	шт
	80

	23
	Каска защитная Труд-У Кас067 оранж. (либо эквивалент)
	Изготовлена из полиэтилена низкого давления, регулировка по размеру головы, универсальные слоты для крепления щитков и наушников, защита от воздействия электрического тока напряжением до 1000 вт.
	НД производителя
	шт
	341

	24
	Беруши 1120 без шнурка ЗМ
	
	ГОСТ Р 12.4.255-2011
	шт
	32112

	25
	Очки  защитные  02 SPECTRUM  
	Очки защитные открытые, универсального дизайна
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	7

	26
	Очки Ультравижин 9301.714 Uvex со щитком 9301.317
	Очки с ударопрочной  линзой,непрямая вентиляция,щиток из поликарбоната
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	20

	27
	Очки  защитные Uvex  Ультра-Соник арт.9302.045
	Закрытые газосварочные очки с откидным светофильтром серого цвета
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт
	10



	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС
	1 584 246 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок шесть)  рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% 
 

	Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, транспортные расходы, налоги, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие расходы связанные с исполнением договора

	Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	ОАО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. 
Способы доставки: автотранспортом транспортной компании до г.Томск, далее самовывоз со склада перевозчика до склада Покупателя. Стоимость доставки до терминала г.Томска включена в стоимость товара.


	Срок поставки товара (работ/услуг)
	Срок поставки 2-3 квартал 2014г., начало отгрузки не более 30 календарных дней  с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 


	Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг)
	100 % оплата по факту поставки в течение  30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	Базис сравнения цен Участников
	Без НДС



Процедура открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен состоялась «26» мая 2014 года в 05:00 (мск) по адресу: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1, Единая закупочная комиссия ОАО «СХК».

Количество поданных заявок на участие в запросе цен – 2

В отношении каждой заявки на участие в запросе цен была оглашена следующая информация:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией;

Результаты открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен: 

	Наименование участника процедуры закупки
	ИНН
	Дата подачи заявок, время
	Юридический адрес
	Цена заявки с НДС/ без НДС

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗСНАБ»
	7017300291
	23.05.2014 11:15:00
	634061, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, КИЕВСКАЯ УЛ, 32
	1.432.047,32 RUB С НДС

	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТ»
	7723627614
	23.05.2014 17:33:00
	109429, МОСКВА Г, МКАД 14 КМ ДОР, 10
	1.290.416,17 RUB С НДС



Рассмотрение заявок на участие в запросе цен состоится не позднее: «11» июня 2014г. 23:59 (местное время) 

 Настоящий протокол подлежит размещению на сайте для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru

Секретарь единой закупочной комиссии ОАО «СХК» (без права голоса):

Данные ЭП:
	Подписант
	Дата подписания
	Документ
	ЭП

	Митюкевич Яна Александровна
	26.05.2014
	Доверенность № 19/248Д от 03.09.2013
	№ 161



