Приложение №10
к порядку планирования и обработки 

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

                                                         Техническое задание
на поставку  электродвигателей для РУ «У» (электродвигатель ДЭ-816 исполнение 1М1003 - 4 шт.; электродвигатель ДПЭ -52 исполнение 1М1003 - 2 шт.; генератор  4ГПЭМ 125-2/1У2-1шт.;  генератор 4ГПЭМ 135-2/2У2-1шт.;  генератор 4ГПЭМ 15-2У2  с якорем -1шт.; генератор 2ГПЭ-85/36-6К; секция 42 электродвигателя ДЭ-816 5ТД524210 ТИБЛ 685474030 – 40 шт.; электродвигатель СДЭ-16-46-6У2 – 1 шт.)
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.поставка электрооборудования на местах установки оборудования в производственных цехах без демонтажа и без вывоза на специализированные ремонтные  предприятия

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Поставка электрооборудования 

Приобретаемое  оборудование в Таблице №1.
                                                                                                                  Таблица №1
	наименование
	Р(кВт)
	кол-во
	Vном.(В)
	Iном(А)
	об/мин

	Электродвигатель ДЭ-816 -1М1003
	225
	4
	300
	680
	720

	Электродвигатель ДПЭ-52 1М 1003
	54
	2
	395
	150
	1200

	Генератор 4ГПЭМ 125-2/1У2
	125
	1
	330
	125
	1000

	Генератор 4ГПЭМ 135-2/2У2
	135
	1
	610
	135
	1500

	Генератор 4ГПЭМ 15-2У2 с якорем
	15
	1
	115
	130
	1500

	Генератор 2ГПЭ-85/36-6К
	1000
	1
	900
	1110
	1000

	Секция 42 электродвигателя ДЭ-816 5ТД524210 ТИБЛ  685474030
	
	40
	
	
	

	Электродвигатель СДЭ-16-46-6У2
	1250
	1
	6000
	
	1000


 2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленными производителем данного оборудования, а произведенный монтаж осуществлен в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ. 
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.

5.2. Монтаж оборудования производится в течение, но не более 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки оборудования.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

   7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение", 674674, 
г. Краснокаменск, Забайкальский край. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставляемого  оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня принятия работ. 
	
	

	
	


