Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке полевой кухни КП-130.11 с комплектом кухонного инвентаря

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  Полевая кухня КП-130.11 с комплектом кухонного инвентаря
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
 Полевая кухня КП-130 – 1 шт.
	Показатель
	Значение показателя

	Количество котлов, шт.:
R26; для первого блюда 
R26; для второго блюда 
R26; для кипятка 
	
2
1
1

	Вместимость котлов (полная/полезная), л:
R26; для 1-го блюда и кипятка 
R26; для 2-го блюда 
	
100/80
85/75

	Объем жарочного шкафа, куб. м. 
Вместимость водонагревателя, л 
Расход топлива, кг/час, не более
R26; жидкого (дизельное, керосин) 
R26; твердого 
	0,025
34,5

10
35

	Время закипания воды в котлах с учетом розжига форсунок, мин. не более:
R26; на жидком топливе 
R26; на твердом топливе
Колея, мм не более 
Дорожный просвет (под нагрузкой), мм не более 
	

60
90
1800
360

	Масса кухни, кг
R26; полная (с заполненными котлами, водонагревателем, баками и запасами топлива на раме прицепа)  R26; 
с принадлежностями без заправки 
	
1790
1330

	Габаритные размеры кухни на ходовой части (шасси), мм:
R26; длина 
R26; ширина
R26; высота транспортная
R26; высота в рабочем положении 
	
3824
2200
1620
3350


Дополнительно с кухней полевой поставляется кухонная утварь в следующей комплектности:
	Наименование товаров
	Ед. измерения
	Количест-во

	
	
	

	Кружка алюминиевая
	шт
	100

	Стакан складной металлический средний
	шт
	100

	Тарелка  алюминиевая
	шт
	100

	Ложка наборная зеленного цвета 
	шт
	100

	Ложка экспедитора
	шт
	4

	Продолжение таблицы

	Примус "Шмель"
	шт
	5

	Термос 12л. (ТВН12) с нержавеющей колбой
	шт
	6

	Стол раскладной алюминиевый + 4 стула
	компл.
	3

	Стол полевой армейский  раскладной 
	шт
	4

	Стул алюминиевый со спинкой и держателем
	шт
	16

	Скамейка (лавочка) складная, полевая
	шт
	12

	Набор кастрюль
	шт
	10

	Чайник алюминиевый литой
	шт
	10

	Котелок с фляжкой комбинированный с чехлом
	шт
	50



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011г..
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
	
	

	


	

	
	

	Руководитель проекта/
Командир ОВГСО
	                       И.Г. Мудрак



	
	                                             

 

	 
	                       


12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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