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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год
Раздел 1. 

1. Поставка картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II (для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).
2. Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:
на право заключения договора поставки картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II (для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).
3. Адрес поставки:107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3
4. Срок поставки: до 100 (Ста) календарных дней с момента подписания Договора.
5. Технические характеристики и объем поставляемых товаров:
	Название
	Серийный номер
	Количество, уп.
	Описание/назначение

	Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии - Патрон ТФЭ OnGuard A, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель
Dionex-Thermo.
	057092
	2
	Функциональность: Anion-exchange bicarbonate form 
Емкость (мг-экв / картриджа):1,75 (2,5 см)
Растворители0-100% HPLC, рН: 0-14
Назначение:Замещение анионов, рН регулятор кислых образцов

	Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Ag, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель Dionex-Thermo.
	057090
	1
	Функциональность: Cation-exchange silver form
Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см)
Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14
Назначение: Удаление хлора, брома, йода путем осаждения при пробоподготовке 

	Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Ва, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель Dionex-Thermo.
	057094
	1
	Функциональность: Cation-exchange barium form
Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см)
Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14
Назначение:
Замещение сульфатов при пробоподготовке

	Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Н, объем 2,5 мл, 48 шт. в упаковке, производитель
Dionex-Thermo.
	057086
	1
	Функциональность: Cation-exchange hydronium form
Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см)
Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14
Назначение: Замещение щелочно-земельных и переходных металлов, рН регулятор щелочных образцов

	Ловушка для удаления анионов из элюента CR-ATC, 1 шт.
	060477
	1
	Назначение: удаление анионов из элюента

	Ловушка для удаления катионов из элюента CR-СTC II , 1 шт.
	066262
	1
	Назначение: удаление катионов из элюента


6. Общие требования
6.1.	На момент поставки товара Поставщиком должны быть предоставлены сертификат соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке. Поставляемый товар должен быть изготовлен в 2012-2013 гг.
6.2.	Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с упаковкой и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемого товара.
6.3.	Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Требования к предоставлению гарантий качества
Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока установленного нормативной(паспорт качества или сертификат соответствия) документацией.
8. Основные требования к предложению
Наличие сертификата соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке.
9. Требования к упаковке оборудования
Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документации по простой процедуре закупки (запрос цен)в электронной форме на право заключения договора поставки картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II 
(для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).
