Техническая часть

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика (Покупателя). 
[bookmark: _V._%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%25A5%25D0%][bookmark: _IV._%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0]В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
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	Поставка дополнительных пакетов ПО

	1
	SolidWorks Standard, включает: 
Проектирование: деталей и сборок без ограничения сложности, изделий из листового металла, сварных конструкций, оснастки (пресс-формы, штампы, электроды); проектирование «от концепции», промышленный дизайн, сложные поверхности, проверка сборок на "собираемость"; выпуск чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД; сравнение чертежей.
Работа со сложными сборками: SpeedPack - управление производительностью системы, управление отображениями, управление конфигурациями, работа с мозаичными данными, режим сокращенных сборок и чертежей.
Прямое редактирование геометрии:  технологии Instant3D.
Проектирование на основе баз знаний: технологии DriveWorksXpress.
Экспертные системы: DraftXpert - эксперт построения литейных уклонов, FilletXpert - эксперт скруглений; FeatureXpert - оптимизация порядка моделирования; AssemblyXpert - анализ сопряжений и производительности сборок; SketchXpert - анализ взаимосвязей эскиза, DimXpert - 3D-образмеривание.
Анализ технологичности изделий: DFMXpress (механообработка, обработка листа, литье),  e-Simpoe - анализ заполнения пресс-форм.
Инженерный анализ: экспресс-расчеты массово-инерционных характеристик, кинематики и динамики механизмов, прочности и аэро/гидродинамики.
Экологическая экспертиза проекта: технологии SustainabilityXpress.
Создание анимаций на основе 3D моделей.
Встроенные базы данных (по ГОСТ) допусков и посадок; библиотека материалов, физические свойства, текстуры и штриховок; типовых отверстий.
Импорт/экспорт данных: нейтральные форматы; «родные» форматы Pro/E, UG, SE, Inventor, MDT, AutoCAD; IDF: P-CAD, Orcad, Protel, MentorGraphics.
eDrawings: просмотр документов SolidWorks, DWG.
SolidWorks API SDK: интерфейс прикладного программирования.
Примечание: Без сетевого менеджера лицензий система работает как локальная версия.	
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	2
	SolidWorks Premium, включает:
SolidWorks Standard (краткое описание см.выше)
Библиотеки стандартных изделий (SolidWorks Toolbox):крепеж, подшипники, прокатный сортамент, кулачки, шкивы, шестерни и т.п.) по стандартам ГОСТ, ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS, CISC, PEM®, SKF®, Torrington®, Truarc®, Unistrut®..
Интерактивная документация: Photoview 360 - создание фотореалистичных изображений по 3D моделям. 3D Instant - создание WEB страниц на основе интерактивных 3D моделей, подготовка данных для ИЭТР. eDrawings Professional - согласование документов SolidWorks, Pro/E, DWG/DXF (красный карандаш, измерения, динамическое сечение, авторазнесение сборок).
Распознавание и параметризация импортированной геометрии (FeatureWorks).
Автоматическая проверка и корректировка моделей/чертежей на соответствие СтП (Design Checker).
Сравнение документов SolidWorks: детали, сборки, чертежи (SW Utilities).
Планирование задач (Task Scheduler): Настройка задач для выполнения по расписанию. Планируемые задачи: групповая печать, импорт/экспорт, проверка проекта на соответствие стандартам предприятия и т.д.
Примечание: Без сетевого менеджера лицензий система работает как локальная версия.
Проектирование трубопроводов (SolidWorks Routing): жесткие сборные трубопроводы (на сварке и резьбе), гнутые трубопроводы, гибкие подводки и шланги, формирование данных для трубогибов, библиотеки стандартных элементов (фитинги, фланцы, отводы, тройники и пр., включая библиотеку SWR-Трубопроводы по ГОСТ).
Обратный инжиниринг (ScanTo3D): преобразование сканированного облака точек в твердотельные модели и поверхности SolidWorks.
Анализ размерных цепей в 3D модели сборки (TolAnalyst):. Использование размеров и допусков DimXpert для проведения анализа. Определение допуска замыкающего размера. Определение степени влияния размеров на замыкающий размер.
Обмен данными с радиотехническими САПР (CircuitWorks): Построение 3D модели печатной платы по импортированным данным. Передача измененных данных в радиотехнические САПР. Сравнение версий печатной платы. Взаимодействие с Mentor Graphics, Altium Designer, PCAD, ORCAD, Protel и т.п. 
Инженерный анализ: SolidWorks Motion - комплексный динамический и кинематический анализ механизмов. SolidWorks Simulation - расчет на прочность конструкций (деталей и сборок) в упругой зоне., использование нагрузок из SolidWorks Motion.
Примечание: Без сетевого менеджера лицензий система работает как локальная версия.
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	Обновление имеющегося ПО

	3
	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Standard  - Subscription service 1 year. Включает:
Обновление программного обеспечения до актуальной версии. 
Доступ к сервис-пакам актуальной версии программного обеспечения. 
Доступ к новым версиям программного обеспечения. 
Доступ на интернет-портал технических ресурсов и баз знаний SolidWorks Corp.
Доступ к базам знаний по программированию в среде SolidWorks.
Доступ к программе участия в разработке новых версий SolidWorks. 
Доступ к управлению регистрационной информации по лицензиям.
Доступ к международным библиотекам изделий и стандартных элементов в формате SolidWorks.
Один доступ к сдаче экзамена на международный сертификат CSWP/CSWA.
Примечание: Доступ к информационным ресурсам, обновлениям и новым версиям действует в течение 12 месяцев с даты платежа.
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	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Professional - Subscription service 1 year
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	4
	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Premium - Subscription service 1 year
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	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SWR-Электрика,  Subscription service 1 year, сетевая версия
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	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Simulation Professional - Subscription service 1 year
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	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SWR-Спецификация -  Subscription service 1 year
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	Дополнительное ПО: Перенос сетевой лицензии SolidWorks на другой Сетевой менеджер лицензий
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	Cопровождение приобретаемого ПО
	

	
	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Standard  - Subscription service 1 year. Включает:
Обновление программного обеспечения до актуальной версии. 
Доступ к сервис-пакам актуальной версии программного обеспечения. 
Доступ к новым версиям программного обеспечения. 
Доступ на интернет-портал технических ресурсов и баз знаний SolidWorks Corp.
Доступ к базам знаний по программированию в среде SolidWorks.
Доступ к программе участия в разработке новых версий SolidWorks. 
Доступ к управлению регистрационной информации по лицензиям.
Доступ к международным библиотекам изделий и стандартных элементов в формате SolidWorks.
Один доступ к сдаче экзамена на международный сертификат CSWP/CSWA.
Примечание: Доступ к информационным ресурсам, обновлениям и новым версиям действует в течение 36 месяцев с даты платежа.		
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	Дополнительное ПО: Обновление программного обеспечения SolidWorks Premium - Subscription service 1 year	
	2


1. Условия поставки: Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу:  196641,  Санкт-Петербург,  п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3
2. Срок поставки: Срок подготовки и передачи ПО представителям Заказчика -  Курьерской службой в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения оплаты.
3. Требование к гарантии: На цифровые носители информации, на которых передается ПО, распространяется гарантия Лицензиата сроком на 6 (шесть) месяцев со дня подписания товарной накладной.
4. Требование к упаковке: Продукция должна быть поставлена в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида Продукции. Упаковка должна предохранять Продукцию от повреждений и коррозии, от воздействия атмосферных явлений при отгрузке, перевозке и хранении Продукции.
5. Требования к технической документации: Продукция должна быть обеспечена комплектом документации, поставляемой фирмой-производителем и включать в себя в обязательном порядке инструкцию по установке вышеуказанного программного обеспечения и описание конфигураций и модулей на русском языке.
[bookmark: _GoBack]6. Начальная максимальная цена: 3 456 118,65 руб. (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч сто восемнадцать рублей 65 копеек)
7. Порядок формирования цены: В общую стоимость Договора должны быть включены: цена Продукции, с учетом налогов, доставка до склада Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
8. Порядок расчетов: Сублицензиат производит предварительную оплату в размере 50% после подписания Договора обеими Сторонами, и производит окончательный платеж в размере 50% в течение 10 дней после подписания акта приемки-передачи.
           9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
















