ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции физической защиты проёмов здания


	Конструкции защитные, 2 класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51072-2005, 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51072-2005,  с замками врезными сувальдными 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) – по 2 шт, с гидравлическими доводчиками(GEZE TS 4000), с закладными элементами под замок электромагнитный ML194 б/э, цвет RAL7035.

Под размер проема (кирпич):

-1310х2070(h) (Д4(40)), правая, полуторная, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт;

-ручкой типа «Кнопка» - 2шт.
-1870х2070(h)(Д7(69)), полуторная, правая створка 900 мм, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт;

-ручкой типа «Кнопка» - 2шт.

-1410х2240(h) (Д1(80)), полуторная, правая створка 900 мм, без доводчика, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт;
-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1410х2250(h) (Д2(86)), полуторная, правая створка 900 мм, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт;

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1480х2310(h) (Д3(97)), полуторная, правая створка 900 мм, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт;

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1690х2040(h) (Д1(129)), полуторная, правая створка 900 мм, в комплекте с:
-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт:

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1420х2190(h) (Д2(140)), полуторная, правая створка 900 мм, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1400х2450(h) (Д4(162)), полуторная, правая створка 900 мм, без доводчика, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1050х2140(h) (Д1(176)), правая, без доводчика, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1440х2240(h) (Д2(182)), полуторная, правая створка 900 мм, без доводчика,  в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1430х2270(h) (Д3(188)), полуторная, правая, без доводчика, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1190х2300(h) (Д4(194)), правая, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1450х2270(h)(Д10(217)), полуторная, правое полотно 900 мм, без доводчика, в комплекте  с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1430х2180(h) (Д12(234)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 2шт.
-1450х2230(h) (Д13(245)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1550х2030(h) (Д20(277)), полуторная, правое полотно 900 мм, без доводчика, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1380х2270(h) (Д21(283)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 2шт.
-1400х2250(h) (Д22(294)), полуторная, правое полотно 900 мм, без доводчика, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1000х2370(h)(Д26(329)), правая, без доводчика, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1460х2100(h) (Д27(335)), полуторная, правое полотно 900 мм, без доводчика, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1370х2340(h) (Д30а(374)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.

-1340х2260(h) (Д1(416)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-2200х2270(h) (Д2(427)), полуторная, правое

полотно 1500 мм, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1430х2250(h) (438), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
 -1410х2220(h) (Д1(449)), полуторная, правое полотно 900 мм, в комплекте с:
-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-2200х2270(h) (Д2(460)), полуторная, правое полотно 1500 мм, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1580х1910(h) (Д3(471)), полуторная, правое полотно 900 мм,в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 1шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.

-1740х2230(h) (Д16(256)), двупольная, правое полотно 900мм, в комплекте с:

-отверстием под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1630х2100(h) (Д19(266)), двупольная, правое полотно 900мм, в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1320х2030(h) (Д23(300)), двупольная, правое полотно 900мм, в комплекте с:
-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.

-ручкой типа «Кнопка» - 1шт.
-1320х2120(h) (Д25(322)), двупольная, правое полотно 900мм, без доводчика,в комплекте с:

-отверстиями под датчик ИО-102-6 - 2шт.
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       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 20 дней с даты подписания договора.
Начальника отделения  НСО                                                                      _______________________ А.Б.Крылов
Исполнитель                                                                                                ________________________ В.Ф.Никитин
