ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку снегоуборщика гусеничного.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора:

Поставка снегоуборщика гусеничного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска не ранее 2014 года), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Снегоуборщик гусеничный Husqvarna ST276EPT
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать данным характеристикам.
Габаритные размеры: 130-80-120 (+- 5см)

Вес: не более 144 кг

Тип перемещения: гусеничный самоходный

Мощность двигателя: не менее 11,5 л.с.

Объём двигателя: не менее 342 см3

Тип двигателя: Бензиновый, 4-тактный с верхним расположением клапанов.

Топливный бак: не менее 3,8 л

Высота захвата: не менее 58,5 см

Ширина очистки: от 75 до 80 см

Трансмиссия: не менее 6 вперед, 2 назад, блокировка дифференциала. При включенной блокировке дифференциала ведущими должны быть оба колеса.

Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущей гусеницы

Электрозапуск: от 220 В

Разблокировка колес для поворота: с панели оператора курками
Регулировка жёлоба дальности выброса снега: с панели оператора

Должен быть укомплектован подогревом ручек, галогенная фара. Электростартер, гусеницы треугольной формы с глубоким протектором, металлический жёлоб выброса снега.
	Не менее 36 месяцев
	5
	Шт.



Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       5. Требования к технической документации
Инструкция на русском языке, сертификат соответствия. Паспорта на продукцию с отметками о прохождении ОТК.
        6. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       7. Срок поставки продукции:

3 рабочих дня с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                                              Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                    Р. И. Ларионов
