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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием газопроводов высокого, среднего и низкого давления,  газобаллонных установок и газового оборудования.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Техническое обслуживание и контроль за техническим состоянием газопроводов:

- поддержание газопроводов в рабочем состоянии;

- планово-предупредительный ремонт (осмотр,  техническое обслуживание, текущий ремонт, 

   капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования);

- аварийный ремонт;

- контроль одоризации газа;

- предоставление Заказчику данных для оформления актов приема - передачи газа  и подписание актов у поставщика газа в сроки, оговоренные договорами поставки газа;

- передача оперативной информации Заказчику и поставщику газа о расходах газа на объектах Заказчика;

- работы по принудительному ограничению (прекращению) поставки газа по требованию поставщика газа и работы по возобновлению поставки газа потребителям;

- осуществление производственного контроля за работой и состоянием газопроводов, 

как объектов, относящихся к опасным производственным объектам.

2. Техническое обслуживание газобаллонных установок и газового оборудования:

- поддержание  оборудования в рабочем состоянии;

- планово-предупредительный ремонт (осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования);

-  аварийный ремонт;

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Срок оказания услуг: по 31.01.2016г.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	I Исполнитель обязуется при обслуживании газопроводов:

1.1. Оказывать услуги, являющиеся предметом договора качественно и в соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Стандартом отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003.

1.2. Выполнять функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления, обслуживаемых по договору.

1.3. Составлять графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем». Графики ППР составляются Исполнителем в срок до 01 июня предшествующего ремонту года и направляются в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. 

Планово-предупредительные ремонты проводить в соответствии с графиками ППР. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно.

1.4. В срок до 15 декабря составить графики метрологической поверки контрольно-измерительных приборов (КИП) и согласовать их с Заказчиком. Снимать измерительные приборы и сдавать их в поверку согласно графику, устанавливать их после поверки. Оформлять акты на списание бракованных измерительных приборов и оформлять акты приема-сдачи установленных взамен забракованных приборов. Поверка КИП и узлов учета Заказчика, приобретение новых - производится за счет Заказчика.

1.5. Обеспечивать в соответствии с годовым графиком ППР оказание регламентных услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации на обслуживаемых объектах. 

1.6. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в срок до 31 января провести анализ работы обслуживаемого оборудования и сетей и предоставить Заказчику отчеты с разработанными мероприятиями по улучшению работы оборудования и обслуживающего персонала.

1.7. Рассматривать и выдавать заключения по проектам на новые и реконструируемые объекты, предоставлять Заказчику технические данные, необходимые для выдачи технических условий по присоединению новых или реконструируемых объектов к существующим газопроводам.

1.8. Обеспечивать сохранность обслуживаемого оборудования Заказчика, а именно: выявление фактов порчи, утраты и хищения, при необходимости обеспечение охраны этого имущества, информирование органов внутренних дел, оформление документов на возмещение убытков. По факту хищения, порчи, утраты Исполнитель проводит служебное расследование с участием представителя Заказчика. 

1.9. Проводить инвентаризацию обслуживаемого оборудования Заказчика на основании приказа об инвентаризации и инвентаризационных ведомостей, предоставленных Заказчиком, с составлением инвентаризационных документов от имени Заказчика, с назначением инвентаризационной комиссии Исполнителя. Оформлять документы на списание и постановку оборудования на учет, внесение изменений и исправлений, с последующей подачей этих документов в бухгалтерию Заказчика.

1.10. Разрабатывать эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда на обслуживаемых объектах.

1.11. Немедленно сообщать главному энергетику Заказчика обо всех авариях и инцидентах, произошедших на оборудовании Заказчика, с оформлением акта расследования технологического нарушения.

1.12. Выполнять противопаводковые мероприятия в отношении обслуживаемого оборудования Заказчика; содержать охранную зону газовых сетей в соответствии с требованием санитарных норм и действующей НТД. Организовать механизированную расчистку подъездных путей, а при необходимости прилегающей к указанному оборудованию территории силами Заказчика. Восстанавливать участки территории, поврежденной при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на газовых сетях, указанных в Приложении №1, включая грунтовое и твердое покрытие и насаждения.

1.13. Поддерживать здания и сооружения, занимаемые обслуживаемым оборудованием Заказчика в соответствии с требованием санитарных норм, выполнение санитарного ремонта вышеназванных зданий и сооружений в объемах, предусмотренных при расчёте стоимости работ по договору, уведомлять Заказчика о необходимости проведения санитарных, капитальных, аварийных ремонтов конструктивных элементов этих зданий и сооружений.

1.14. Иметь лицензию «на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов».

1.15. Направлять в адрес Заказчика предложения для составления титульных списков капитальных ремонтов и реконструкций энергосетей и энергооборудования, титульного списка эксплуатационных работ, не входящих в перечень обязательств Исполнителя по настоящему договору, и предложения в комплексный план мероприятий по приобретению оборудования не требующего монтажа. Сопровождать и вносить предложения по изменению при согласовании и утверждении титулов Заказчиком.

1.16. Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте Заказчика «Система газопотребления  предприятия» по заранее разработанному Исполнителем плану и по результатам работы ежеквартально до 24 числа последнего месяца квартала представлять Заказчику Отчет о проведении производственного контроля с информацией об авариях и инцидентах. Назначать распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта Заказчика «Система газопотребления предприятия».

1.17. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на обслуживаемом оборудовании сторонними специализированными организациями (например, диагностика) организовывать заключение Заказчиком договоров с этими организациями, участвовать в переговорах, готовить необходимую техническую документацию, участвовать в приёмке выполненных работ. В срок до 1 июня подать предложения по выполнению эксплуатационных работ в следующем году сторонними специализированными организациями.

1.18. Предоставлять Заказчику ежеквартально сведения о фактически израсходованных за отчетный период материалах при оказании услуг по настоящему договору, с указанием количества и стоимости материалов.

II. Исполнитель обязуется при обслуживании газобаллонных установок и газового оборудования:
2.1. Оказывать услуги, являющиеся предметом договора в соответствии со Стандартами отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и другой действующей НТД.

2.2. Выполнять функции ответственного:

-
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления;

-
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением;

-
за организацию безопасной эксплуатации оборудования, использующего сжиженные углеводородные газы.

2.3. При обслуживании оборудования, являющегося предметом договора, выполнять функции владельца газовых баллонов (в части технического и организационного исполнения), назначить ответственных за безопасную эксплуатацию баллонов из числа своего персонала, обучать своих рабочих на право обслуживания, транспортировки, установки баллонов, и осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией баллонов Заказчиком.

2.4. Разработать графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем». Графики ППР должны быть составлены Исполнителем в срок до 01 июня предшествующего ремонту года и направлены в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно.

2.5. В срок до 15 декабря составить графики метрологической поверки измерительных приборов и согласовать их с Заказчиком. Снимать измерительные приборы и сдавать их в поверку согласно графику, устанавливать их после поверки. Оформлять акты на списание бракованных измерительных приборов и оформлять акты приема-сдачи установленных взамен забракованных приборов. Поверка, приобретение новых КИП и узлов учета Заказчика производится за счет Заказчика.

2.6. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в срок до 31 января провести  анализ работы обслуживаемого оборудования и представить Заказчику отчеты с разработанными мероприятиями по улучшению работы оборудования и обслуживающего персонала.

2.7. Разрабатывать эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда и контролировать их соблюдение. 

2.8. Предоставлять Заказчику ежеквартально сведения о фактически израсходованных за отчетный период материалах при оказании услуг по настоящему договору, с указанием количества и стоимости материалов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 12,552 км.

2. Газопроводы надземные среднего и низкого давления протяженностью 0,67 км.

3. Станция сетевая катодная «СКЗ-1»;

4. Станция сетевая катодная «СКЗ-2».

5. Газобаллонные установки и газовое оборудование (по 20 объектам).

 Годовое количество нормо-часов -  11 234,7.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Услуги должны быть оказаны качественно, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, требованиями технических регламентов к договору на оказание услуг, в объеме и в сроки, указанные в подразделах 2.1-2.2. настоящего задания.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги должны быть оказаны квалифицированным персоналом с использованием современных технологий производства работ и должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации:
 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и другой действующей нормативно-технической документации.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В отношении оказываемых Исполнителем услуг устанавливается гарантийный срок в течение 24  месяцев с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).  
Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказанных услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов и действующей нормативно-технической документации.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований норм безопасности производства работ, охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов; обязан нести ответственность за несоблюдение указанных требований.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник должен предоставить заверенные копии:

а) лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

б) лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов в части видов оборудования, передаваемого на обслуживание, с областью действия в пределах г. Снежинска;

в) свидетельства СРО о допуске к работам, являющихся предметом настоящего запроса предложений в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). Иметь допуск к видам работ, согласно Перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утверждённому приказом Министерства регионального  развития РФ от 30.12.2009 № 624 (с изменениями), (в части видов оборудования, передаваемого на обслуживание):
- по теплоизоляции строительных конструкций и оборудования;

- по устройству внутренних  инженерных систем и оборудования;

- по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

- по монтажу технологического оборудования;

- по проведению пусконаладочных работ;

г) документов, прямо подтверждающих право саморегулируемой организации, выдавать свидетельства на данные виды работ (выписка из реестра или иной документ);

д) решения о регистрации электролаборатории, выданным Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением 0,4 кВ;

е) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

ж) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);
з) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (СМК).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результатом оказанных услуг является: обеспечение стабильного надёжного функционирования системы газоснабжения Заказчика.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель ежемесячно передает Заказчику:
- отчет о выполнении Графика планово - предупредительного ремонта;
-  акт сдачи-приемки выполненных работ;

-  счет и счет-фактуру.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


