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ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентный "ДОЗА-ТЛД" (или эквивалент) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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Том 1 «Общая и коммерческая части»

2013 г.

В соответствии с  п. 20.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013  № 46, Заказчик принял решение внести изменения в п.4.9 Тома 2 «Техническая часть» на право заключения договора на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентный "ДОЗА-ТЛД" (или эквивалент) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
п.4.9 Тома 2 «Техническая часть»  читать в следующей редакции: 
	4.9 Требование к комплектности 

	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД» в составе:

–   Считыватель термолюминесцентный СТ-01Д……………………………………………..1

–   Кабель сетевой компьютерный………………………………………………................…...1

–   Переключатель KVM-switch……………………………...............................………….……1

–   Подложка для нагрева детектора…………………….....................................……….……10

–   Вкладыш…...…………………………………………………….....…………………………8

–   Кассета для отжига детекторов……………………….……………………….……….........1

–   Пинцет 1РК-104Т…………………………….……………………………….........................1

–   Программное обеспечение DVG……………………………........................................…….1

–   Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1

–   Паспорт…………………………...............................………………………….....…………..1

–   Программное обеспечение DVG. Руководство пользователя………….……………….....1

–   Инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1

–   Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного

     излучения с использованием дозиметров из состава комплекса

     дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»……………….………………..1

–   Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1

ЗИП в составе:

      –вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А……………………..………………….................………1

      –воздушный фильтр………………………………….................................…………………4

–   Упаковка                                                                                           .                                        1

Дополнительные сведения о комплектности:

–   Монитор…………………………………………………………………………………....….1

–   Клавиатура………………………………………………………………………………....….1

–   Мышь………….……………………………………………………………………………....1

–   Принтер лазерный……………………………………………………………….………..….1

–   Кабель USB.2.0АМ-ВМ………………………………………………………….………..…1

–   Фильтр сетевой…………………………………………………………………….………....1
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