ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Абонентское техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в 2013 году, расположенного на площадке №1 ЗРИ ОАО «СХК»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

№ п/п

Наименование услуг

2.1.1

Абонентское техническое обслуживание оборудования:

Абонентское техническое обслуживание оборудования ПЭРЭО и  ЦЗЛ
Абонентское техническое обслуживание оборудования ЗРИ
2.1.2

Эксплуатация оборудования:

Погрузо-разгрузочные работы для ЗРИ с применением грузоподъёмных кранов электрических мостовых, грузоподъёмностью от 1 до 20 тонн.

Транспортировка оборудования ЗРИ при ремонте, техническом перевооружении, и ликвидации, с применением наземного эл.транспорта.



	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	№п/п

Наименование услуг

2.2.1

Абонентское техническое обслуживание оборудования

Абонентское техническое обслуживание оборудования ПЭРЭО и ЦЗЛ: 

- подготовка систем отопления к отопительному сезону;

- запуск систем отопления;

- поддержание необходимых параметров систем отопления во время отопительного сезона;

- остановка систем отопления;

- проведение необходимых мероприятий для обеспечения бесперебойной работы систем отопления, санитарно-технических систем и механического оборудования.
2.2.2

Абонентское техническое обслуживание оборудования ЗРИ:
- оперативное устранение дефектов спецтехнологического, химического, металлорежущего, кузнечно-прессового, подъёмно-транспортного, компрессорного, насосного, вентиляционного, трубопроводных систем, арматуры трубопроводов и отопительных сетей, санитарно-технического  и отопительного, транспорта и спецтехники, систем отопления зданий и сооружений и прочего оборудования.

2.2.3

Эксплуатация оборудования

Погрузо-разгрузочные работы для ЗРИ с применением грузоподъёмных кранов электрических мостовых, грузоподъёмностью от 1 до 20 тонн:
- перемещение упаковочных комплектов с товарной продукцией от мест затаривания до мест складирования и погрузки в автотранспорт;

- выгрузка и перемещение порожних упаковочных комплектов из автотранспорта к местам мойки и затаривания;

- перемещение грузов, при проведении модернизации завода;

- перемещение оборудования, при проведении ремонтов ППР;

- перемещение грузов, при поступлении МТР на завод;

- перемещение оборудования при проведении ликвидации оборудования завода.

2.2.4

Транспортировка оборудования ЗРИ при ремонте, техническом перевооружении, и ликвидации, с применением наземного эл.транспорта:
- перевозка оборудования завода на эл.карах от мест демонтажа до места проведения ремонта;

- перевозка поступающего оборудования на эл.карах от места выгрузки из автотранспорта до места его установки при проведении модернизации завода;

- перевозка оборудования завода на эл.карах и электровозах от мест разборки до мест мойки и погрузки в автотранспорт при проведении ликвидации оборудования завода.



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

№ п/п

Наименование услуг

Количественный

показатель объема услуг, н/час

2.3.1

Абонентское техническое обслуживание оборудования:
Абонентское техническое обслуживание оборудования ПЭРЭО и  ЦЗЛ
не более 270.06
Абонентское техническое обслуживание оборудования ЗРИ

не более 1 271.33
Всего абонентское техническое обслуживание:

не более 1 541.40

2.3.2

Эксплуатация оборудования
Погрузо-разгрузочные работы для ЗРИ с применением грузоподъёмных кранов электрических мостовых, грузоподъёмностью от 1 до 20 тонн
не более 3 093.55
Транспортировка оборудования ЗРИ при ремонте, техническом перевооружении, и ликвидации, с применением наземного эл.транспорта

не более 1 149.26
Всего эксплуатация:

не более 4 242.80

ИТОГО:

не более 5 784.20

Перечень оборудования, расположенного на площадке №1 ЗРИ ОАО «СХК» и подлежащего в 2013 году абонентскому техническому обслуживанию:
№п/п

Наименование оборудования

трудоёмкость, н/ч 
Станок балансировочный П/К АМК

Станок балансировочный П/К ОК-19

Станок балансировочный П/К ОК-19

Станок балансировочный ИЗД.112

Пресс гидравлический Б-212

Пресс для разборки КЛ ИЗ 30-130

Кран мостовой элек. Q=5т L=7.5м

Кран мостовой элек. Q=5т L=7.5м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=14м

Кран элек.мостовой Q=5т L=23м

Кран элек.мостовой Q=5т L=23м

Кран элек.мостовой Q=5т L=23м

Кран элек.мостовой Q=5т L=23м

Кран-балка с элек.тельф. Q=5т L=10.5м

Кран-балка с элек.тельф. Q=5т L=10.5м

Кран-балка с элек.тельф. Q=5т L=8м

Кран-балка с элек.тельф. Q=5т L=8м

Кран подвесной элек.однобал. Q=3т L=6м

Кран мостовой элек.однобал.подвесной Q=3т L=6.5м

Кран мостовой элек.однобал.подвесной Q=2т L=4.2м

Кран мостовой ручной опорный однобал. Q=3т L=7.5м

Кран мостовой ручной опорный однобал. Q=3т L=7.5м

Кран мостовой ручной опорный однобал. Q=3т L=7.5м

Кран мостовой ручной опорный однобал. Q=3т L=7.5м

Кран мостовой ручной опорный однобал. Q=3т L=6.5м

Кран мостовой ручной однобал. Q=3.2т L=6.5м

Кран мостовой ручной однобал. Q=3.2т L=6.5м

Кран мостовой ручной однобал. Q=3.2т L=6.5м

Кран мостовой однобал. Q=1т L=6.5м склад электр.

Кран мостовой однобал. Q=1т L=6.5м УПЕ

Кран подвесной элек.однобал.мостовой Q=3.2т L=4.2м

Кранмостовой элект. Q=5т L=10.5м

Кранмостовой элект. Q=5т L=10.5м

Кран мостовой ручной Q=2т L=6.5 м

Кран-балка ручная Q=1т L=10.5м

Кран-балка ручная Q=1т L=10.5м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой Q=2т L=23м

Кран мостовой ручной двухбал. Q=20т L=7.5м

Кран мостовой ручной  Q=3.2т

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.6м ФУ

Кран мостовой ручной Q=3т L=6.5м ТОУ-7

Кран элек.мостовой Q=10т L=28.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=28.5м

Кран мостовой Q=15/3т L=28.5м

Кран мостовой Q=15/3т L=28.5м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран мостовой Q=10т L=32м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=10т L=16.5м

Кран элек.мостовой Q=16/3,2т L=22м

Кран элек.мостовой Q=16/3,2т L=22м

Кран элек.мостовой Q=16т L=10.5м (тамбур)

Кран элек.мостовой Q=16т L=10.5м (тамбур)

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=22м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=22м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=22м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=22м

Кран элек.мостовой Q=15/3т L=22м

Кран элек.мостовой Q=15/3т L=22м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран элек.мостовой Q=20/5т L=32м

Кран мостовой двухбалочный элект. Q=5T L=14M

Кран мостовой двухбалочный элект. Q=5T L=14M

Кран автомобильный СМК-7M

Кран автомобильный СМК-7M

Автокран СМК-7М МАЗ-5334

Автокран СМК-7М МАЗ-5334

Кран консольный Q=0,5т

Кран консольный Q=0,5т

Кран консольный Q=0,5т

Таль электрическая Q=1ТН

Таль электрическая ВТЭ-1

Таль электр.передвижная Q=0,25Т

Таль электрическая Q=1ТН

Таль электр.передвижная Q=3,2Т

Таль электр.передвижная Q=0,25Т

Таль электр.передвижная Q=0,25Т

Таль электрическая ТЭ-0,5

Таль электрическая ТЭ-0,5

Лебедка электрическая Т-66 Q=0,5

Электропогрузчик аккумул.ЭП-201 Q=2Т

Электропогрузчик аккумул.ЭП-201 Q=2Т

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Электрокар ЭК-2

Автоцистерна ИАП3-754 трап.воды V=3

Автоцистерна ИАП3-754 трап.воды ХМЗ

Платформа четырехосная Т-161

Платформа четырехосная Т-161

Платформа четырехосная Т-161

Платформа четырехосная Т-161

Платформа четырехосная Т-161

Платформа четырехосная Т-161

Вышка монтажная

Электрич.таль на монорельсе

Электрич.таль на монорельсе

Электрич.таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Электрич.таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Ручная таль на монорельсе

Электрич.таль на монорельсе

Автоприцеп ГКБ-855

Платформа двуосная Q=5Т

Платформа двуосная Q=8Т

Платформа двуосная Q=8Т

Приспособление поворотное

Приспособление поворотное

Приспособление поворотное

Приспособление поворотное

Приспособление поворотное П/В 30,130

Приспособление поворотное разборки клапанов

Приспособление поворотное разборки клапанов

Приспособление поворотное разборки клапанов

Приспособление поворотное сборки П/В ОК19,112

Приспособление поворотное П/В 104

Приспособление поворотное холодильников

Приспособление поворотное холодильников

Приспособление поворотное холодильников

Станок разборки роторов изд.104

Пневмо-гидросъемник двигателей

Трудоёмкость по ЗРИ:

1 271.33

Системы отопления ЦЗЛ, ПЭРЭО 

270.06

Насос вакуумный 2НВР-5ДМ

Насос вакуумный 2НВР-5ДМ

Насос вакуумный 2НВР-5ДМ

Насос вакуумный 2НВР-5ДМ

Насос вакуумный АВ3-20Д

Раковина стальн.эмалир.

Чаша чугун.напольн.

Чаша чугун.напольн.

Трудоёмкость по ЦЗЛ, ПЭРЭО:
Трудоёмкость по абонентскому техническому обслуживанию на площадке №1 ЗРИ ИТОГО:

1 541. 40




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1 Место выполнения работ:

636000, Российская Федерация, ЗАТО Северск, промышленная площадка №1 ЗРИ ОАО «Сибирский химический комбинат».

3.1.2 Сроки (периоды) выполнения работ:

с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон до 31.12.2013г.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	       Работы проводить в соответствии с требованиями:

· «Системы планово-предупредительного ремонта технологического оборудования производств типа IV, завода полимеров и цехов регенерации (издание второе, переработанное)»;

· «Системы планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования»;

· «Системы технического обслуживания и ремонта специального технологического оборудования ОК»;

· НП-043 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии;

· ПБ 10-382 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

· РД 10-30 Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии;

· ПОТ Р М 008-99 «Межотраслевые правилам по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колёсный транспорт);

· Памятка машиниста электровоза «Углетехиздат»;

· Устройство и содержание путей узкой колеи «Трансжелдориздат»;

· НП-045 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»;

· ПБ 10-573 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»

· ПТЭ Правила эксплуатации тепловых энергоустановок;

· Правила безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

· СТО 122-2010 «Стандарт организации. Оборудование технологическое. Организация планово-предупредительного ремонта. Правила приёмки из ремонта»;

· КД и ТД на ремонт оборудования.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	     При приёмке работ, и в период действия гарантии, Подрядчик своевременно устраняет за свой счёт и в полном объёме неисправности оборудования, возникшие в связи с некачественным выполнением Подрядчиком предшествующих работ. 

     Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ, являющихся предметом договора, в течение всего срока действия договора.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не требуются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	            В ходе выполнения работ обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, а также проводить противопожарные мероприятия.
       Заключить с Заказчиком соглашения по обеспечению промышленной безопасности, по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда», П-ОТ-07-2012. 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Не требуются

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	          3.8.1 Привлечение соисполнителей не допускается. 

          3.8.2 Работы выполняются из материалов и запасных частей Заказчика.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Услуги по абонентскому техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, расположенного на промышленной площадке №1 ЗРИ ОАО «СХК», оказываются с целью обеспечения безопасной и надежной работы оборудования, и поддержания его в работоспособном состоянии в течение срока службы.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приёмка оказанных услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненный объём работ:

- акт выполненных работ;

· - техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта и т.п.);

· - акты использования материалов Заказчика при выполнении работ.
После подписания актов выполненных работ, в течение 5 суток Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          Обучение персонала заказчика не требуется 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	6.1
	ЗРИ
	Завод разделения изотопов

	6.2
	ОАО «СХК»
	Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 

	6.3
	ПЭРЭО 
	Подразделение по эксплуатации и ремонту электроэнергетического оборудования

	6.4
	ТЗ
	Техническое задание

	6.5
	ЦЗЛ
	Центральная заводская лаборатория
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