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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование
Поставка кислоты серной технической (МНГ) ГОСТ 2184-2013 2 сорт 
для АО «Далур»


	Серная кислота контактная техническая. Сорт 2. ГОСТ 2184-2013

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Особых требований не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Обязательное наличие сертификата качества на кислоту серную (МНГ) необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	21 2111 0340



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется в технологическом процессе добычного и перерабатывающего комплексов  предприятия.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Применяется:
- в добычном комплексе в качестве растворителя: серной кислотой доукрепляются маточные растворы до заданной концентрации.
- в перерабатывающем комплексе: в процессе десорбции и денитрации доукрепляют серной кислотой заданной концентрацией регенерирующий и промывочный раствор. 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Серная кислота контактная техническая. Сорт 2. ГОСТ 2184-2013. Плотность 1,84 г/см³, Массовая доля моногидрата не менее  92,5%, Массовая доля железа (Fe) не более 0,1%, Цвет раствора сравнения не более 6 см³; 
Обязательное наличие сертификата качества на кислоту серную (МНГ) необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	нет

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	нет

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На железнодорожные цистерны наносится знак опасности по ГОСТ 19433. Трафареты на цистерны заполняются в соответствии с правилами перевозки грузов.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Техническую серную кислоту транспортируют железнодорожным транспортом в цистернах из кислотостойкой стали в соответствии с правилами перевозки грузов.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с регламентирующими документами  предприятия Системы менеджмента качества.  

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие сертификата качества на кислоту серную (МНГ) необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ
 Соответствие ГОСТ 2184-2013, что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка должна осуществляться ж/д транспортом до станции  Далматово Южноуральской ж/д Код станции - 827602 Код предприятия - 3648 ОКПО-51137700 ОКВЭД-12.00.11



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Техническая серная кислота 2-го сорта должна храниться в емкостях из стали или спецстали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорным кирпичом или кислотоустойчивым материалом. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения серной кислоты - один месяц со дня изготовления.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Техническая серная кислота токсична, пожаро- и взрывобезопасна. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Работающие с серной кислотой должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Серная кислота контактная  техническая. Сорт 2. ГОСТ 2184-2013. Обязательное наличие сертификата качества на кислоту серную (МНГ) необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ 



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка серной кислоты осуществляется ежемесячно согласно срокам помесячной разбивки, установленным в спецификации (ежесуточно не более 3-х цистерн кислоты)



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Особых требований не предусмотрено 



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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