[bookmark: _Toc319322617][bookmark: _Toc322960039][bookmark: _V._%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%25A5%25D0%]ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническая часть.
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Лента электроизоляционная
из стеклянных крученых комплексных нитей на прямых замасливателях
ЛЭСБ -0,15х20-4с
	ТУ 5952-193-05786904-2008
	метр
	500 000


1. Условия поставки: 
Получение продукции в Санкт-Петербурге, п. Металлострой, дорога на Металлострой  д.3, “ФГУП   НИИЭФА им. Д.В. Ефремова”.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок до 20.04.2014 г. с поставкой по графику:               
	№ 
	Срок поставки
	Количество
метров

	1
	до 20 мая 2013года
	40000

	2
	до 20 июня 2013года
	40000

	3
	до 20 июля 2013года
	40000

	4
	до 20 августа 2013года
	40000

	5
	до 20 сентября 2013года
	40000

	6
	до 20 октября 2013года
	40000

	7
	до 20 ноября 2013года
	40000

	8
	до 20 декабря2013года
	40000

	9
	до 20 января 2014года
	40000

	10
	до 20 февраля 2014года
	40000

	11
	до 20 марта 2014 года
	40000

	12
	до 20 апреля 2014 года
	60000

	
	Всего по Договору
	500000


      
[bookmark: _GoBack]3. Требование к гарантии: 12 месяцев с даты изготовления.
4. Требование к упаковке: Рулоны должны быть  упакованы  в водонепроницаемые  пакеты и в картонные коробки. На каждый рулон  должен быть наклеен  ярлык с указанием марки и и размера ленты, длины ленты в рулоне. На каждую коробку должен быть наклеен ярлык с указанием наименования предприятия изготовителя  и его товарного знака, марки и размера ленты,  номер партии и ее количество.

5. Технические требования к продукции: согласно приложениям:
 №1 Технические требования. 
 №2.Методика испытаний образцов.
 Качество продукции подтверждается сертификатами качества завода изготовителя 
 на каждую партию ленты.
6. НМЦ:  2 684 500,00 рублей в т. ч. НДС 18%.
7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы (с учетом расходов на    перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. и т.п.)
8. Порядок расчетов:
Без аванса, окончательный расчет в течение 10 банковских дней после получения Заказчиком документов о сертификации Продукции, счета, счета-фактуры, подписания  накладной ТОРГ 12  и проведения входного контроля  и испытаний по прилагаемой  методике испытаний  по каждой партии поставки (Приложение № 2).
9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
 
