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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД-3,0 (или аналогов) для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Данные из ниже
приведенного перечня

	1.
	Контейнер КРАД-3,0 (или аналог)
	Область применения:
–   для транспортирования РАО объемом не менее 3м3
– сбор и промежуточное хранение РАО в местах их образования;
– транспортирование РАО от мест их образования до места переработки;
–  длительное хранение  РАО в хранилище;
– транспортирование и последующее размещение РАО в сооружениях региональных могильников по истечении сроков длительного хранения.

Основные параметры и размеры: 
- объем внутренний, м3 - не менее 3,0;	
– масса пустого контейнера,  кг – 648,8+/-10;
– масса заполненного контейнера, кг – не более 6000;
– габариты контейнера (Д × Ш × В), мм -	2624 × 1442 × 1083;		          
– толщина днища мм -5,0;		 
– толщина стенок корпуса мм -3,0;	                                     
– толщина крышки мм -	4,0;		 
- марка сварочной проволоки -  Св08Г2С;
- марка стали -  Ст3.
                                                                      
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:
Максимальное количество ярусов при штабелировании контейнера -  6.
Требования по надежности:
Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования :
Корпус контейнера предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции отверждения РАО путём заполнения пустот в корпусе цементным раствором. 
Корпус  представляет собой сварной каркас из труб прямоугольного и квадратного сечения. Боковая поверхность и дно каркаса обшиты листовой сталью. На корпусе имеется посадочное место для установки крышки, 4 проушины  для проведения погрузки-разгрузки контейнера. 
Крышка  предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после загрузки в него РАО и проведения операции отверждения. На крышке имеются проушины для проведения работ по установке и снятию крышки. 
Герметизация крышки  обеспечивается прокладкой.
Конструкция контейнера позволяет осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

Требования к материалам и комплектующим оборудования:
Толщина боковой поверхности корпуса контейнера 3мм. Толщина днища контейнера 5мм.
Толщина материала крышки контейнера составляет 4мм.
	Контейнер металлический защитный КРАД-3,0 (или аналог) должен соответствовать требованиям: 
- ТУ 4100-028-07630224-2008. Контейнер КРАД-3.0. Технические условия.
	– корпус;
– крышка;
– проушины;
– руководство по эксплуатации (на русском языке);
– сертификат соответствия;
– паспорт контейнера (на русском языке).
	шт
	41
	Не позднее 29.12.2014 г, разрешается досрочная поставка
	Гарантийный  срок эксплуатации не менее 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. 
Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки товара.
	Код ОКП:
69 6850 – Оборудование для радиоактивных отходов и дезактивации.



	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На боковой поверхности контейнера должна быть нанесена маркировка следующего содержания:
- знак радиационной опасности ЗРО-8 по ГОСТ 17925-72;
- наименование завода – изготовителя;
- обозначение контейнера;
- заводской номер контейнера;
- год изготовления;
- масса нетто;
            - масса брутто.

	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка Товара (оборудования) в соответствии с ГОСТ 23170 {12}. Маркировка на транспортной таре – в соответствии с ГОСТ 14192 {13}.

	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка осуществляется по месту поставки контейнеров Поставщиком Покупателю по адресу: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»).
Поставка и отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами, силами и за счет Поставщика.
За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре.  
В случае обнаружения несоответствия Товара (оборудования) по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (оборудование) на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с принятием Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, равно как и связанные с устранением выявленных недостатков, заменой некачественного либо некомплектного Товара (оборудования) на комплектный Товар (оборудование) либо на Товар (оборудование) надлежащего качества, несет Поставщик.
При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика Покупатель составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Поставщика несоответствия качества Товара (Оборудования) такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.
Если мнения Сторон относительно качества Товара (Оборудования) расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.
В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Покупателем приемки-сдачи Товара (Оборудования), а также проверки качества, Покупатель самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. Поставщик утрачивает право на предъявление претензий в связи                          с содержанием одностороннего акта проверки качества.  
По факту приемки Товара (оборудования), соответствующих по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает соответствующие акты, указанные в настоящем Договоре, заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а)	 документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии; 
б)	 технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
г)	 товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
д)	 акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Контейнеры КРАД (либо аналог) без РАО в закрытом состоянии допускает транспортирование всеми видами транспорта. 
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15157-69, в части воздействия  механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170-78.
При транспортировании КРАД (либо аналог) должны быть приняты меры по защите от атмосферных осадков.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Контейнер без РАО в закрытом состоянии допускает хранение под навесом, в не отапливаемых и в отапливаемых хранилищах.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

	
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствие требованиям к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	–	 Предотвращение рассеяния радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях;
–	Обеспечение выполнения нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО.
    Хранению с применением контейнеров могут подвергаться РАО следующих категорий:
"отвержденные и твёрдые низкоактивные",  "отработавшие свой ресурс радионуклидные источники" по классификации СПОРО-2002.

	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Контейнер должен соответствовать требованиям «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики»

	
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие лицензий и сертификатов:
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление  оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
- Сертификат соответствия выданным органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

	
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставка оборудования осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Заказчика: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»).  

	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся информационная продукция входящая в комплект при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.   

	
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют.

	
РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Соблюдение требований НП-20-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности».



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РАО
	Радиоактивные отходы

	2
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	3
	СПОРО-2002
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