
ДОГОВОР № __________________
г. Новоуральск
                                                                                      «___» _________ 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «   » в лице                                                                                        ., действующего на основании



., именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» в лице Зам. Генерального директора Яцыны П. Д., действующего на основании доверенности №48-19/110003 от 31.12.2010, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую Продавцу новую, не бывшую в употреблении, свободную от любых прав третьих лиц пожарную автоцистерну АЦ-3,0-40(КамАЗ-4326)-26ВР в количестве 1 ед., именуемый далее «автоцистерна»,  а Покупатель обязуется принять автоцистерну и оплатить ее.

1.2. Технические характеристики  согласно спецификации:
2. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма Договора составляет (        тысяч) рублей с учетом НДС 18%.
2.2. Цена автоцистерны АЦ-3,0-40(КамАЗ-4326)-26ВР - рублей с учетом НДС 18%.
2.3. Цена на автоцистерну включает стоимость доставки до г. Новоуральск.

2.4. Оплата автоцистерны по настоящему договору производится:

2.4.1. 100% от суммы договора в течение 10 рабочих дней с момента получения продукции Покупателем на складе Покупателя г. Новоуральске.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Указанная в п.1.1 Договора автоцистерна должна быть отгружена на складе Покупателя в г. Новоуральске через 45 дней с момента подписания Договора.
3.2. Продавец по согласованию с Покупателем может отгрузить автоцистерну досрочно.
3.3. О готовности автоцистерны к отгрузке Продавец уведомляет Покупателя факсимильным сообщением в течение 2 рабочих дней от даты готовности автоцистерны к отгрузке со склада Продавца.

3.4. Датой исполнения Продавцом обязательств по поставке автоцистерны считается дата, проставленная на товарно-транспортной накладной, при сдаче оборудования Покупателю на складе Покупателя.

3.5. Одновременно с передаваемой  автоцистерной Продавец предоставляет Покупателю счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ и  постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 с последующими изменениями и дополнениями.

3.6. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению ОАО «УЭХК» счет-фактуры либо предоставление счет-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями НК РФ, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Продавец был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

1. 3.7. Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Покупатель: ОАО «УЭХК»

Адрес Покупателя: 624130 Свердловская обл. г. Новоуральск ул. Дзержинского 2

ИНН/КПП Покупателя: 6629022962 /660850001

Грузополучатель: ОАО «УЭХК»

Адрес Грузополучателя: 624130 Свердловская обл. г. Новоуральск ул. Дзержинского 2

3.8. Срок действия Договора: 
начало - с момента подписания;

                                              
окончание - 31 декабря 2011 года.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество поставляемой автоцистерны должно соответствовать ГОСТам, ТУ на оборудование данного типа.

4.2. Одновременно с передачей автоцистерны на все поставляемое оборудование должны быть переданы все необходимые документы (паспорт транспортного средства, договор купли-продажи для постановки на учет в ГИБДД, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации).
4.3. Приемка автоцистерны Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР №№ П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74.

4.4. Срок гарантии нормальной работы автоцистерны устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.

4.5. Если в течение сроков гарантии автоцистерна окажется дефектной или некомплектной или не будет соответствовать условиям договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Продавца или из-за заводского брака, то Продавец обязуется в кратчайший срок и за свой счет устранить обнаруженные дефекты автоцистерны путем исправления или замены деталей автоцистерны доброкачественными.

4.6. При устранении недостатков автоцистерны посредством замены составных частей (деталей оборудования) гарантийный период на новую составную часть (деталь оборудования) в соответствии с гарантийным периодом завода-изготовителя исчисляется со дня выдачи Покупателю автоцистерны по окончании ремонта.

4.7. Гарантия Продавца предоставляется при условии точного соблюдения Покупателем требований всех правил технической эксплуатации, изложенных в сервисной книжке и «Руководстве по эксплуатации».

4.8. В ПТС в графе «Наименование собственника ТС» должно быть указано – ОАО «УЭХК».
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Продавец обязан:

     - провести предпродажную подготовку оборудования;

     - своевременно передать Покупателю продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

5.2. Покупатель обязан:

     - принять продукцию по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

     - при установлении некачественности поступившей продукции оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности продукции;

     -  оплатить продукцию в размерах и сроки, установленные Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло по причине войны, революции, мятежей, общенациональных забастовок, взрывов, пожаров, наводнений, производственных аварий, бурь (форс-мажорные обстоятельства). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 10 дней с момента наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, добивающуюся такого оправдания, права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном  законодательством порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное  расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,  предусмотренным действующим на  территории  Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Продавец не вправе уступать свои обязательства и права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия Покупателя.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ                                                                ПРОДАВЕЦ
	ОАО «УЭХК»

624130, г. Новоуральск Свердловской обл., 

ул. Дзержинского, 2

ИНН – 6629022962

КПП – 660850001

р/с  40702810600261002298
в филиале «Газпромбанк» (ОАО) 

г. Екатеринбург 

к/с 30101810800000000945
БИК – 046568945
	


Покупатель






Продавец



____________ Яцына П. Д.




____________ 
Спецификация 

к договору № ____________ от ________ 2011 г.
Покупатель: Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
Продавец : 
1. 1.Схема компоновки шасси: кабина над и за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное.

1. 2. Двигатель, тип Дизель, четырехтактный, с турбонаддувом,

Экологический класс ЕВРО-3

 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176,5 (240)

1. 3. Колесная формула 4x4

1. 4. Год изготовления 2011

1. 5. Цвет кузова в соответствии с ГОСТ Р5 0574-2002

1.. 6. Габаритные размеры, мм.:

 - Длина 7500

 - Ширина 2500

 - Высота 3350

1. 7. Полная масса транспортного средства, кг. 11 600

1. 2. Техническая характеристика пожарной надстройки

1. 3. 1. Штатная кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

1. 2. 2. Кабина боевого расчета цельнометаллическая, четырехместная,

двухдверная (стекла на дверях КБР - раздвижные), салонного типа (единое внутреннее пространство), в КБР на задней стенке предусмотрены крепления для дыхательных аппаратов, сиденья в кабине боевого расчета выполнены в виде рундука.  Установлен автономный отопитель.

 1. 2. 3. Боевой расчет мест, включая водителя - 6 человек

1. 2. 4. Цистерна расположена продольно относительно рамы автомобиля,

закреплена к раме автомобиля через ложементы стяжными хомутами,

независимо от кабины и кузовов. Наличие волноломов для предотвращения раскачивания автоцистерны во время движения. Вместимость - 3,0 (3000) м3 
1. 2. 5. Пенобак расположен в насосном отсеке.

 Вместимость, м3 - 0,18 не менее, (материал - нержавеющая сталь).
 В насосном отсеке установлен автономный отопитель.
1. 2. 6. Пожарный насос НПЦ-60/100 с ABC 01Э и УВГ - расположение заднее по ТУ 4854-033-08717447-2004

 а - Тип - центробежный, пожарный

 б - Производительность насоса - 60 л/с

 в - Привод насоса через КОМ

 г - Габаритные размеры, мм - 700/900/700

 д - Полная масса, кг - 65

1. 2. 7. Отсеки для ПТВ расположены вдоль цистерны, закреплены на лонжеронах цистерны посредством консольных кронштейнов, исключающих нагрузки на корпус емкости для воды, по три с каждой стороны, глубина первых двух отсеков не менее 390 мм, заднего не менее 500 мм. Двери отсеков для ПТВ выполнить шторного типа.

1. 2. 8. На крыше КБР установлен стационарный лафетный ствол ЛС-40У. 

1. 3.9. Лестницы для подъема на кузова расположить с двух сторон в задней части надстройки 
1. 2. 10. Лестница трехколенная расположена между пеналами для всасывающих рукавов

1. 2. 11. Пеналы для всасывающих рукавов изготовлены из металлических

оцинкованных труб, цилиндрической формы.

      1. 2. 12 Окраска автоцистерны полиуретановыми лакокрасочными материалами .

1.3.Перечень пожарно-технического вооружения, размещаемого на автоцистерне пожарной:
	   1.        
	Аптечка медицинская автомобильная
	1

	   2.          
	Багор цельнометаллический БПМ
	1

	   3.             
	Веревка пожарная спасательная ВПС-30
	1

	   4.             
	Водосборник ВС-125
	1

	   5.             
	Генератор ГПС 600
	2

	   6.             
	Гидроэлеватор Г 600
	1

	   7.             
	Головка соединительная переходная ГП 70 х 50
	2

	  8.               
	Головка соединительная переходная ГП 80 х 50
	3

	  9.               
	Головка соединительная переходная ГП 80 х 70
	2

	 10.             
	Диэлектрический комплект (перчатки 1пара, боты 1пара, коврик 1 шт.)
	комп.

	 11.             
	Задержка рукавная
	4

	 12.             
	Зажим ЗР 80
	4

	 13.             
	Знак аварийной остановки
	1

	 14.             
	Инструмент шоферской
	комп.

	 15.             
	Ключ 150
	2

	 16.             
	Ключ 80
	2

	 17.             
	Колодка противооткатная 
	2

	 18.             
	Колонка КП-80
	1

	 19.             
	Крюк для открывания крышки гидранта
	1

	 20.             
	Крюк КП
	1

	 21.             
	Лестница-палка ЛПМ
	1

	 22.             
	Лестница-трехколенная Л-3КМ
	1

	 23.             
	Лестница-штурмовка ЛШМ
	1

	 24.             
	Лом легкий ЛПЛ
	1

	 25.             
	Лом тяжелый ЛПТ
	1

	 26.             
	Лопата ЛКО
	1

	 27.             
	Ножницы диэлектрические
	1

	 28.             
	Ножовка столярная
	1

	 29.             
	Огнетушитель ОП-2
	1

	 30.             
	Огнетушитель ОПУ-5
	2

	 31.             
	Разветвление РТ-70
	1

	 32.             
	Разветвление РТ-80
	1

	 33.             
	Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4 м с соединительной арматурой ГРВ-125
	2

	 34.             
	Рукав КЩ-1-32-3 длиной 4 м с соединительной арматурой
	1

	 35.           
	Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной 4 м с соединительной арматурой ГР-80
	2

	 36.             
	Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 51, длиной 20 м
	6

	 37.             
	Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 66, длиной 20 м
	4

	 38.             
	Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 77, длиной 20 м
	7

	 39.       
	Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 77, длиной 5 м для работы от гидранта
	2

	 40.             
	Сетка СВ-125 с канатом капроновым  11 мм длиной 12 м
	1

	 41.             
	Ствол А (70)
	2

	 42.             
	Ствол Б  (50)
	4

	 43.             
	Топор А2
	1

	 44.             
	Перекусыватель  решёток ПРГ-63
	1

	 45.           
	Ручной насос НР-63
	1

	 46.             
	Устройство сброса давление УСД
	1

	 47.            
	Комплект рукавов КР-63
	1

	 48.            
	Разжим кусачки РКГ
	1


Покупатель






Продавец



____________ Яцына П. Д.




____________ 
