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	___________________
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рукавов

1. Предмет договора: Поставка рукавов (номенклатурная группа №1.30 – Поставка резинотехнических изделий) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование
продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1
	Рукав
«ПАР-2(х)-8-50-80»

	· Рукав гибкий для пара термостойкий состоит из внутреннего теплостойкого резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
· Рукав паропроводный (гибкий шланг) предназначен  для подачи насыщенного пара
· диаметр внутренний - 50мм, 
· диаметр наружный – 80 мм,
· ГОСТ 18698-79,
· рабочая температура  t + 175°C
· Рабочее давление МПа – 0,8, (8 атм)
· длина рукава 20 метров погонных,
· год выпуска – не ранее 2013 г.
	50
	шт.


3. Требования к упаковке продукции:
3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
4. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
4.2. Продукция должна быть укомплектована согласно ГОСТа. Необходимо наличие ярлыка (бирки) на каждом рукаве с отметкой ОТК, производителя, даты производства.
4.3.  В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.
4.4. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2013 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении, а также, выставочных образцов).
4.5. На момент поставки продукции должны быть предоставлены: сертификаты, паспорта качества завода изготовителя с отметкой ОТК . 
5. Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом Договора

7. Место и условия поставки продукции:
7.1. 183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».

8. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «15» января 2014 г. по  «12» февраля 2014 г.



Инженер группы закупок ОМТС	В.Б. Сохряков




Начальник ОМТС	С.В. Ярема



