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ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку средств охранной и пожарной сигнализации
 для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 

2.Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: DESmertina@po-mayak.ru
Контактное лицо: Исламетдинов Артур Альбертович, Смертина Дарья Евгеньевна
Номер контактного телефона: (35130) 2 54 16, 2 37 79
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка средств охранной и пожарной сигнализации для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

4. Наименование, характеристики и количество товара, работ, услуг: указаны в разделе 28 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.
4.1 Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг:

увеличение количества поставляемого товара, объема работ, услуг не требуется.
5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указан в разделе 28 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.
6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора:

6 987 705 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 00  копеек, в том числе НДС – 18%.
Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения работ, оказания услуг, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D http://www.a-k-d.ru.
8. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Площадка работает в круглосуточном режиме.
8.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 12 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

8.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением №1 к настоящей редукционной Документации и не содержит сведений о фирменном наименовании участника, контактных лицах, и любых других данных которые могут идентифицировать компанию.
Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

8.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;
б) устав предприятия со всеми изменениями - каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом. 

Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо - должно быть заверено печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе.
8.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 8.2 настоящей редукционной документации. 

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
8.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Продукта, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Продукта, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
8.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 28 «Техническая часть» настоящей документации.

8.6. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

8.7. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

9. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
 - доставка до склада Заказчика г. Челябинск, ул. Игуменка 37
10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
- безналичный расчет, По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.
11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
12. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»)

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
13. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе:
03 ноября 2011 года.
14. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:

14 ноября 2011 года в 06:30 (время московское).
15. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

15 ноября 2011 года в 17:00 (время московское).
16. Дата проведения электронного редукциона:

18 ноября 2011 года в 09:30 (время московское).
17. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе:
не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона
18. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
19.  Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе

19.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 8.2.1 документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

19.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:
1) непредставления сведений, предусмотренных частью 8.2.1, или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 8.2.1, требованиям документации об электронном редукционе.

19.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 19.1.1 не допускается.

19.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

19.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 8.2.2.
В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком, уполномоченным органом.
20. Порядок проведения редукциона в электронной форме

20.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

20.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в пункте 14 Извещения о проведении электронного редукциона.

20.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

20.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

20.5. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

20.6. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.

21. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе

21.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 8.2.2 настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

21.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

21.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

21.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 8.2.2 настоящей редукционной Документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 8.2.2 настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

21.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 21.4. настоящей редукционной Документации, не допускается.

21.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

21.7. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

21.8. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

21.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект договора.

21.10. Возможность направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок документацией не предусмотрена.

22. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме

22.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет Победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

22.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.
22.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами договора не  предоставил обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено Заказчиком в редукционной документации), то Победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор/предоставить обеспечение, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора

2) вправе заключить договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе: 

1) заключить договор с единственным участником электронного редукциона; 

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

22.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения договора.
23. 
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены договора. А именно 349 385 (триста сорок девять тысяч триста восемьдесят пять) руб. 25 коп.
23.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоствлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
23.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
23.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

23.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;
н) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

24. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: не требуется
25. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки  
25.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) Сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108).
25.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

25.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

25.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

26. Разъяснения положений документации электронного редукциона
26.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

26.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса Заказчик, организатор размещения заказа, специализированная организация размещают разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

26.3. Разъяснение положений редукционной документации не должно изменять ее суть.

26.4. Заказчик, организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
28. Техническая часть
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оповещатель звуковой радиоканальный «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента): 

Предназначен для звукового оповещения людей о пожарных и охранных тревогах в охраняемой зоне.

Особенности:

 • продолжительность работы до 5 лет;

 • два элемента питания CR123A (основной и резервный).

 Встроенная антенна.

 Индикация:

 • двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает состояние и индицирует неисправность;

 • режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.

Технические характеристики:

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ – 96±6

Максимальная дальность связи с РРОП (открытое пространство), м – 600

Диапазон рабочих частот, МГц – 433,05 ÷ 434,79

Мощность излучения, мВт – 0,01÷10

Количество рабочих частотных каналов – 10

Диапазон рабочих температур, °С - 30 ÷+55

	шт.
	80
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	2
	Прибор приемо-контрольный РРОП р/к Стрелец  «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Контроллер сегмента в интегрированной системе, радио + провод, интеграция с промышленной автоматикой (LonWorks). Питание 9...27В. Система Стрелец-Интеграл

Основные характеристики:

 - контроль и управление устройствами одного сегмента ИСБ "Стрелец-Интеграл";

 - контроль состояния извещателей и шлейфов устройств в сегменте;

 - управление состоянием входов сегмента;

 - управления выходами реле, устройствами оповещения и пожарной автоматики;

 - контроль основного и резервного источников питания;

 - защиту от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);

 - электронный протокол на 4096 событий.
	шт.
	5
	
	15.12.2011 года.


	3
	Малогаборитный блок питания МБП-12, исп. 2
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
- расширенный диапазон напряжений питающей сети; 
- встроенный автоматически заряжаемый аккумулятор емкостью 1,2 Ач. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Блок питания выпускается в двух исполнениях: на номинальный ток нагрузки 0,12 А (исп.1) и 0,24 А (исп.2). 
Прибор обеспечивает: 
- автоматический переход блока питания на работу от резервного источника, при отключении питающей сети 220 В; 
- защиту от короткого замыкания и перегрузки по выходу; 
- защиту аккумулятора от глубокого разряда; 
- степень защиты оболочки IР31. 
Индикация: 
Блок питания имеет три светодиодных индикатора: 
- подключения к сети; 
- состояния аккумулятора; 
- наличия выходного напряжения 
	шт.
	5
	
	15.12.2011 года.

	4
	ПРИБОР Радиан - 14 ЦКДИ 42 55 11.004-01
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Емкостное средство обнаружения. Стандартный комплект поставки: блок электронный. Длина блокируемого участка до 500м. Электропитание, В 20...30 Энергопотребление - не более 2 ВТ, -50...+50° С
	шт.
	4
	
	15.12.2011 года.


	5
	Сигнализатор вибрационный охраны периметров Дельфин МП  ГКАЖ.425114.001-01  (с ЧЭ 250м) «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Контактно-электризуемое СО, длина участка блокирования 3-500 метр Напряжение питания постоянного тока (10-30 ) в, потребляемая мощность 0,1вт.диапазон температур  от -50 град. До +50 град .С


	шт.
	3
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	6
	Прибор Корунд М4
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Электромеханическое запирающее устройство накладного типа с дистанционным управлением

Перемещение засова     25 мм

Напряжение                    20…30 В

Ток                                   0,15 А


	шт.
	4
	
	15.12.2011 года.

	7
	Извещатель ИО 102-2
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Извещатель охранный магнитоконтактный. Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов – не более 0,5 Ом. Рабочий зазор 12,7 мм.,накладной.

Диапазон температур от -50 град.С до 50 град.С


	шт.
	100
	
	15.12.2011 года.

	8
	Источник бесперебойного питания Скат 1200Б 
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Источник вторичного электропитания резервированный

Постоянное выходное напряжение 13,5-14В

Номинальный ток выхода 0-1,0 А

Максимальный ток выхода 1,3 А

Внутри помещений от -10 град.С до 40 град.С 


	шт.
	20
	
	15.12.2011 года.

	9
	Извещатель инфракрасный АСТРА-5 исп.А (ИО 409-10) 12х12
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Извещатель охранный объемный оптико-электронный

Дальность обнаружения 12 метров, размер зоны обнаружения 12 х 12 метров

Электропитание от источника постоянного тока 8…15 В

Внутри помещений от -30 град. С до 50 град. С


	шт.
	20
	
	15.12.2011 года.

	10
	Извещатель охранный оптикоэлектронный СПЭК-1115
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

ИО209-32 “СПЭК-1115”  ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 75 м на открытых площадках. Предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр) и формирования извещения о проникновении.

Комплект поставки: 
- блок излучателя (БИ) 
- блок фотоприемника (БФ)
	шт.
	10
	
	15.12.2011 года.

	11
	Кодовая панель Полис-51
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кодовая панель предназначена для управления электромеханическим замком.

Программирование общего кода доступа – до 12 цифр

Напряжение питания 12 В.
	шт.
	40
	
	15.12.2011 года.

	12
	Замок Полис 11М-01
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Электромеханический замок с дистанционным открывание от кодовой панели


	шт.
	40
	
	15.12.2011 года.


	13
	Средство обнаружения КОРАЛЛ-СМ-У
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Однопозиционное радиоволновое средство обнаружения.  Предназначено для охраны участков рубежей малой протяженности в составе комплексов технических средств охраны (ТСО). 


	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	14
	Средство обнаружения (датчик) ИО-102-20/А2
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-20/А2 предназначен для блокировки ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров и других конструктивных магнитопроводящих (стальных) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных, пластиковых и т.д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения, систему передачи извещений или приемно-контрольный прибор размыканием или замыканием шлейфа сигнализации контактами встроенного геркона. 

Коммутируемое напряжение: Макс. 100 В

Коммутируемый ток: Макс. 0,5 А  

Рабочий зазор: При выдаче сигнала тревога:  

- 65 мм на магнитопроводящей основе  

- 80 мм на магнитонепроводящей основе.  

Диапазон температур от -50 град.С до 50 град.С

 
	шт.
	100
	
	15.12.2011 года.

	15
	Концентратор датчиков КД-40 ЦКДИ 468367.050
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для управления ТСО и доступом в охраняемую зону. Рабочая тем-ра 

от +10 до +50 С, питание от сети постоянного тока (20-30 В)


	шт.
	5
	
	15.12.2011 года.

	16
	Средство обнаружения СМД-1,4П1
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Сигнализатор микроволновый двухпозиционный ЦКДИ.425143.007

Объем охраняемого помещения от 200 м.куб до 5000 м.куб

Электропитание от источника постоянного тока  11…30 В

Диапазон рабочих температур от -50 град.С до 50 град.С


	шт.
	2
	
	15.12.2011 года.

	17
	Средство обнаружения СМД-1,4 М1
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Сигнализатор микроволновый однопозиционный ЦКДИ.425143.010

Дальность действия по центральной оси зоны обнаружения не менее 15 метров.

Электропитание от источника постоянного тока  11…30 В

Диапазон рабочих температур от -50 град.С до 50 град.С


	шт.
	2
	
	15.12.2011 года.

	18
	Прибор приемно-контрольный ППК-2БМ.06 на 6 шлейфов
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Прибор представляет собой настенную блочно-модульную конструкцию, основой которой является кожух с закрепленной в нем кросс-платой. На кросс-плате распло-жены разъемы для установки входящих узлов: 
- узел питания УП-10Л - 1 шт., 
- преобразователь напряжения ПН-03Л - 1 шт., 
- узел контроля и управления УКУ-03Л - 1 шт., 
- узел внешних подключений УВП-10Л - 1 шт., 
- узел приема и регистрации УПР-04Л - от 2 до 7 шт. 
В конструкции прибора предусмотрена возможность установки встроенной аккумуляторной батареи до 18 Ач (12 В). Электрическая схема прибора обеспечивает заряд, защиту от перезаряда и защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи.

	шт.
	1
	
	15.12.2011 года.


	19
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый. «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Емкость ​- 4,5 А/ч. Напряжение – 12В.


	шт.
	30
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	20
	Источник вторичного электропитания ИВЭП-19
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

-8-местное зарядное устройство для аккумуляторов KNB-15H 
-Номинальное время зарядки 7,5 часов 
-Раздельное управление аккумуляторами 
-Автоматическое отключение зарядки 
-Исключение эффекта «памяти» предварительной разрядкой 
-Защита от аварийного отключения питания 
-Диагностика состояния аккумуляторов 
-Световая и звуковая индикация


	шт.
	1
	
	15.12.2011 года.

	21
	Приемно-контрольный прибор Сигнал ВК4-05

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики: 
Количество шлейфов сигнализации – 4 
Количество релейных выходов ПЦН (напряжение - до 100 В, ток - до 50 мА) - 4 
Возможность работы по "занятым" телефонным линиям 
Напряжение питания (от сети переменного тока) 187-242 В 
Мощность, потребляемая от сети – 30 ВА 
Напряжение в ШС – 24 В 
Обеспечивает питание извещателей от прибора: от 10,2 до 14,2 В, 200 мА 
Резервное питание прибора - от встроенной аккумуляторной батареи (12 В; 7 Ач) 
Длительность работы звукового оповещателя - 2 мин 
Максимальный ток, потребляемый внешней сиреной – 2 А 
Длительность нарушения ШС – 70 мс 
Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С (без аккумулятора) или от минус 10 до +50 °С (с аккумулятором) 
Габаритные размеры 254х 310 х 85 мм 
Масса – 8 кг


	шт.
	2
	
	15.12.2011 года.


Количество включаемых в ДПЛС блоков до 40 шт. Потребляемый блоком ток, не более, 50мк

	. 




5

	x30x25

	

	
	шт.
	165
	
	15.12.2011 года.
	

	23
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый.

ИП 212-34А (ДИП-34А-01-02) 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Основные функции:
Предназначен  для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен", "Тест". Особенности:
Раннее обнаружение пожара
Программная установка уровней задымленности "день-ночь"
Контроль текущего значения концентрации дыма
Предтревожное извещение "Внимание"
Контроль запыленности
Контроль работоспособности
Проверка работоспособности нажатием на световод или свечением в него лучом лазерного тестера, с выдачей извещения "Тест" или "Пожар" (зависит от настроек)
Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ"
Подключение к двухпроводной линии до 127 извещателей
Световая индикация состояния
Надежная защита от насекомых
Защита от пыли в период строительства, ремонта Технические характеристики:
Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды 
с оптической плотностью - не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м
Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 секунд
Потребляемый извещателем ток, не более - 500 мкА
Время технической готовности извещателя, не более - 60 с
Диапазон рабочих температур - от минус 30 до +55 ?С
Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:
диаметр, не более - 100 мм;
высота, не более - 46 мм


	шт.
	436
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	24
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу»

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Напряжение питания, В - ~220, 24, 12. Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ – 90 – 100 Напряжение питания, В - =12,=24 или ~220. Ток потребления световым оповещателем, не более, мА - при 12 В – 6мА, - при 24 В – 9мА, - при 220 В – 12мА. Диапазон рабочих температур, °С - -30 ÷ +50. Габаритные размеры, мм - 70×133×35.


	шт.
	122
	
	15.12.2011 года.

	25
	Световой оповещатель НБО-12В-01 "Выход"

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, а также в качестве информационного табло .
Снабжёны встроенной звуковой сиреной.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Номинальный ток: 40 мА.
Уровень звукового давления: 100 дБ.
Время непрерывной работы в режиме «тревога»: неограниченно.
Тип лампы: светодиоды (LED). 
Материал корпуса: пластик. Цвет: белый.
Габаритные размеры: 300×100×25 мм.
Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.
Масса: 0,18 кг.


	шт.
	44
	
	15.12.2011 года.

	26
	Извещатель пожарный Пульсар 2-012Н с кабелем 20м

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Техническая информация: Длина кабеля: 20 м Чувствительность: 30 м Инерционность срабатывания: 4,5 с Угол обзора извещателя: 90° Напряжение питания: 9 - 28 В Ток, потребляемый извещателем в деж. режиме, не более: 0,3 мА Ток, потребляемый извещателем в режиме "Пожар", не более: 3 мА Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С Габаритные размеры, не более: 200х200х70 мм Исполнение взрывозащиты: - оптического элемента: 0ExiaIICT6 - блока извещателя: (Exia)IIC


	шт.
	3
	
	15.12.2011 года.


	27
	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02.

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначено для применения в качестве оптических индикаторов зеленого (желтого) цвета, включенных последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами) в шлейфы пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания, с целью контроля наличия тока в цепи (требование п. 12.72 НПБ 88-2001). Максимально допустимый ток питания22 Цвета формируемых устройствами оптических сигналов желтый (зеленый) Габаритные размеры, мм55х55х21 Масса, не более, кг0,1


	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	28
	Извещатель пожарный (в комплекте с розеткой) ИП212-5М3

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Чувствительность 0,09-0,15 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме при макс. напряжении питания  не более 140 мкА. Ток утечки при питании напряжением обратной полярности 30 В не более 1 мкА. Ток потребления извещателя в сработавшем состоянии (внутреннее ограничение) 25±5 мА. Мин. допустимый ток удержания сработавшего состояния: с подключенным ВУОС 4 мА; без ВУОС 2,5 мА. Габаритные размеры (с розеткой) ИП212-5М3 / ИП212-5М3-01 не более Ø100 х57 / Ø100 х54 мм. Масса (без розетки) ИП212-5М3 / ИП212-5М3-01 не более 0,13 / 0,11 кг. Диапазон рабочих температур от минус 30 до +60°


	шт.
	200
	
	15.12.2011 года.

	29
	Извещатель пожарный тепловой ИП103-4/1, «МАК-1»

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Маркировка взрывозащиты 0ЕхiaIICТ6 Х

Пороговая температура срабатывания от 54 до 70 °С. Максимальный ток, коммутируемый контактом извещателя, не более 0,1 А. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С. Электрическое сопротивление в диапазоне рабочих температур, не более 0,5 Ом. Габаритные размеры, не более  55 х 47 мм


	шт.
	268
	
	15.12.2011 года.

	30
	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 06, 24В, 4А

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

- Напряжение сети - (150 ... 250) В                       
Выходное напряжение:
     - при питании от сети - (27,2 ± 0,6)В 
     - при питании от АБ - (20,4...27,2) В Номинальный выходной ток , 4А. Максимальный выходной ток (10 мин) - 5 А. Емкость АБ - (2 х 26) Ач или (2 х 40) Ач - Количество выходных оптореле – 3. Максимальное напряжение и ток, коммутируемые оптореле - 30 В, 50 мА. Диапазон рабочих температур - минус 10 … +40 °С 
- Габариты - 450 х 400 х 210 мм 
- Масса без АБ, не более - 7 кг 
	шт.
	10
	
	15.12.2011 года.

	31
	Извещатель совмещённый СОВА-2А (ИО 315-2)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- максимальная дальность действия:
ИК канала 12 м
АК канала 6 м
- угол обзора в горизонтальной плоскости
ИК канала100°
АК канала120°
- площадь охраняемого стеклянного листа
максимальная 100 м2
минимальная 0,05 м2
- напряжение питания 10-16В
- ток потребления, не более
исполнение «А» 35А
исполнение «Б» 25А

- реле ПЦН 72В, 30 мА

- высота установки 2- 5 м

- габаритные размеры (без кронштейна) 122,5х64х46 мм

- диапазон рабочих температур-20...+50 °С


	шт.
	4
	
	15.12.2011 года.

	32
	База ELPBR 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Низкопрофильное базовое основание  для оповещателей звуко динамических 'EMA 1224 BR 

- рекомендуется для внутренней проводки, обеспечивает класс защиты IP44. Основание имеет центральное отверстие для кабеля и отверстия для крепления.

	шт.
	7
	
	15.12.2011 года.


	33
	Аккумуляторный отсек СКАТ 
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

для двух аккумуляторов. АКБ 12В 26А/ч


	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	34
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый. «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

 АКБ 26А/ч 12В.


	шт.
	46
	
	15.12.2011 года.

	35
	Прибор Корунд М4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Энергетический барьер искрозащиты КОРУНД-М4х-DIN (далее - БИС)  предназначен для применения в качестве компонента ППКП и других технических средств пожарной автоматики, обеспечивающих информационную и электрическую совместимость с ним.

Обеспечивает взрывозащиту вида "Искробезопасная электрическая цепь". Представляет собой двухканальный барьер с входными искробезопасными цепями уровня «iа». Имеет маркировку по взрывозащите [Exiа]IIC/IIB/IIA. Требования безопасности: Максимальное выходное напряжение БИС составляет 24 В. Максимальный выходной ток в цепи Iо не превышает 0,10 А. БИС соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 60065‑2005.                 
	шт.
	4
	
	15.12.2011 года.

	36
	Источник бесперебойного питания Скат 1200Б (12В, 1,3А, корпус под  АКБ 4-7Ач)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Источник бесперебойного питания
Источник предназначен для обеспечения бесперебойной работы систем ОПС и СКД, в состав которых входят приборы с напряжением в цепях питания 12В. Прибор изначально создавался как простой и недорогой, для несложных охранных систем. Блок контроля аккумулятора (БКА) поставляется отдельно. Источник оснащен линейным стабилизатором выходного напряжения. По сравнению с источником 1200А имеет повышенный выходной ток. Идеально подходит для работы в составе систем контроля доступа 
Основные технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В  187-242
Выходное напряжение, В   при наличии сети 13,8…14,4
 при отсутствии сети 9…14,4
Номинальный ток выхода, А  1,0
Максимальный ток выхода с учетом тока заряда аккумулятора, А  1,3
Максимальный ток выхода (кратковременно), 5 сек, А  5
Максимальный ток выхода (кратковременно) ,1 мин, А  3
Двойная амплитуда пульсаций, мВ, не более  30
Рекомендуемая емкость аккумулятора А/ч  7
Тип и количество аккумуляторов, шт.  1
Габаритные размеры, мм  200х175х75
Масса (без АКБ) кг, не более  2,3
Особенности:
• Низкая цена. 
• Контроль заряда аккумуляторной батареи отсутствует. 
• Защита (предохранитель) от перегрузки по току на выходе. 
• Повышенные нагрузочные характеристики в кратковременном режиме длительностью до 5 секунд (до 5А).
	шт.
	20
	
	15.12.2011 года.


	37
	Извещатель инфракрасныйАстра-5 А (ИО-409-10)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемые закрытые помещения и формирования тревожного извещения путем размыкания выходных контактов сигнального реле. Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. 
- регулировка чувствительности, 
- эффективная антисаботажная зона, 
- оптоэлектронное реле, 
- дополнительная защита металлическим экраном от электромагнитных помех, 
- малый ток потребления, 
- широкий диапозон рабочих температур и напряжения питания, 
- комплектация поворотным кронштейном.
Технические характеристики

Тип установки

настенный

Форма зоны обнаружения

объем

Дальность действия (м)

12

Угол по горизонтали (град.)

90

Питание по шлейфу

Нет

Тампер

Нет

В комплекте с кронштейном

Да

Диапазон рабочих температур (град.)

-30…+50

Габариты (мм)

75х58


	шт.
	20
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	38
	БЛИК-3С-12 табло/ свето-звуковой оповещатель «Выход»

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Использование полупроводниковых источников света (светодиодов) вместо применяемых в настоящее время ламп накаливания обеспечило следующие преимущества предлагаемого изделия по сравнению с аналогами: 

- малое энергопотребление за счет более высокой светоотдачи; 

- более высокая надежность; 

- высокая механическая прочность.

Технические характеристики:

Имеют звуковой сигнал

Напряжение питания 1полярное,В:12

Ток потребления, мА: 120


Диапазон рабочих температур, °С:

от -40 до +50

Габаритные размеры, мм: 302x102x25

Освещенность исполнительных элементов светового оповещения, не менее, ЛК: 2

Частотный диапазон звукового сигнализатора, Гц: 200-5000

Масса, кг, не более: 0,6

Наработка на отказ, час: 10000



	шт.
	20
	
	15.12.2011 года.

	39
	Коробка распределительная УК-2П

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм

Технические характеристики:

Количество контактов 
 4 

 Габаритные размеры, мм 
 Ø61x23


	шт.
	700
	
	15.12.2011 года.

	40
	Тестовый излучатель Т-07

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Тестовый излучатель Т-07 для проверки работоспособности извещателей пламени серии "Пульсар 1" и "Пульсар 2"


	шт.
	1
	
	15.12.2011 года.


	41
	Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП

Извещатель предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла, и выдачи извещений«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

-"Пожар", "Неисправность" Выдача сообщения "Пожар" как при превышении максимального порога, так и при изменении градиента температуры
-обработка температуры, используя предысторию
-возможность измерения температуры, с последующей передачей через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или компьютер
-контроль работоспособности
-питание от двухпроводной линии связи
-световая индикация дежурного режима, режима "Пожар" и неисправности
-проверка рабоспособности магнитом
Технические характеристики: 
-диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до плюс 50 °С
-потребляемый ток от двухпроводной линии связи - 0,5 мА
-рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50 °С
-габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:
-диаметр - не более 100 мм
-высота - не более 46 мм


	шт.
	7
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	42
	Резервированный источник питания РИП-12 (исп. 04) с АКБ 7А/ч 12В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики:

Выходное напряжение, В 
 

 - при наличии сети 
 13,0 … 14,2 

 - при отсутствии сети 
 10,0 … 13,6 

 Номинальный ток выхода, А 
 2,0 

 Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 
 175 … 250 

 Рекомендуемый аккумулятор 
 12 В; 7 Ач 

 Диапазон раб. тем-р, °С  -10 … +40 

 Габаритные разм, мм 
 200x220x80 

 Масса (без акк.), не более, кг 
 2,5


	шт.
	2
	
	15.12.2011 года.

	43
	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Для удобства монтажа проводов, шнуров, кабелей, прокладываемых в металлических кабельных каналах (лотках, коробах), и для обеспечения экранирования соединительных линий СОУЭ на объекте.

Коробки для монтажа огнестойкого кабеля. 
Используются внутри помещения (IP41).

Предел пожаростойкости - до 180 мин.

Интервал рабочих температур от - 60º С до +70º С (по желанию заказчика до 180º С).

Фарфоровый клеммник. 4 контакта.

Корпус- оцинкованная сталь.

Размер - 65х65х30 мм., вес 115 гр.


	шт.
	900
	
	15.12.2011 года.


	44
	Световой радиоканальный оповещатель "ПОЖАР"Табло-Р 12В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Световой оповещатель (табло) Табло-Р предназначен для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации. Используется в составе внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец".

Особенности: 
• Позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением";
• Типы срабатывания «Табло-Р»: "Непрерывное", "Меандр" (мигание с частотой 0.5 Гц); 
• Выбор яркости свечения; 
• Возможность питания от двух литиевых батарей CR123A (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-24 В. При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство):  600 м.
• диапазон рабочих частот: 433 или 868 МГц
• мощность излучения: 0,01...10 мВт
• вид модуляции: ЧМ
• количество рабочих частотных каналов: 10 шт.
• период передачи контрольных радиосигналов от 7 с до 1 мин.
• габаритные размеры: 300x100x60 мм.
• диапазон рабочих температур: -30..+55 °C

	шт.
	125
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	45
	Комбинированный оповещатель МАЯК-24-КПМ 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Напряжение электропитания постоянного тока, В:        12+1,2

Потребляемый ток звукового оповещателя, мА:
20±2,0

Потребляемый ток светового оповещателя, мА:
20±2,0 

Уровень звукового сигнала, дБ:
105

Габаритные размеры, мм:65х65х50

 Масса, кг: 0,04

Степень защиты оболочки: IP56


	шт.
	400
	
	15.12.2011 года.

	46
	Оповещатель охранно-пожарный. Маяк-24-3М

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Напряжение питания, 24±2,4В; токопотребление, 20±2,0мА; уровень сигнала оповещения, 105дБ; рабочие температуры, -30..+55°С; габаритные размеры, D80x50мм; масса, 0,04кг; корпус пластик; исполнение внутреннее.


	шт.
	361
	
	15.12.2011 года.

	47
	Источник питания Скат-2400 исп.6/10.

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

24В, 6А, и до 10А при наличии АКБ. Автоматика подогрева, регулируемый ток и напряжение заряда внешней АКБ емкостью 17 - 250Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания. Источник предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, средств связи, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.

	шт.
	12
	
	15.12.2011 года.

	48
	УШК–1 (ВУОС)

 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Для индикации срабатывания выхода извещателя, установленного в шлейфе сигнализации приемно-контрольного прибора, или выхода ППК.  Обеспечивает контроль срабатывания выходов типа "открытый коллектор", выходов реле. Совместимо с неадресными и адресно-аналоговыми пожарными извещателями серии Аврора.

Техническая информация:

- напряжение на входе: 9-42 В

- токопотребление (при 24В): 

не более 10 мА

- степень защиты: IP30

- габаритные размеры: 55х24 мм

- диапазон рабочих температур: 40...+55 °С


	шт.
	170
	
	15.12.2011 года.


	49
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый. «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Емкость 17А/ч. Напряжение 12В.
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	15.12.2011 года.

	50
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ.

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):ИПР-3СУ предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации отечественного и импортного производства с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах. 

 Технические характеристики:
Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА:  не более 100 

Напряжение питания, В: 9 - 28 

Диапазон рабочих температур,°С: -40 до +55 

Габаритные размеры, мм: 90x90x45


	шт.
	1000
	
	15.12.2011 года.

	51
	Извещатель ручной ИПР-513-2

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 513-2 (АГАТ) предназначен для передачи тревожных извещений о пожаре на приемно-контрольные приборы систем пожарной (охранно-пожарной) сигнализации административных, производственных, и жилых зданий, и других объектов, включая объекты, в которых имеются помещения с взрывоопасной средой.

Маркировка взрывозащиты0ExiaIIBT6 Х

Степень защиты оболочки IP41

Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В9…30 Ток, коммутируемый контактами извещателя, мА65 Тип контактной группы замыкание/размыкание Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА, не более0,01 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме с индикацией исправности ШС, мА не более0,1

Степень жесткости испытаний устойчивости к воздействию электромагнитных помех4

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, %95 Габаритные размеры, мм, не более89х93х41 Масса, кг, не более0,11


	шт.
	10
	
	15.12.2011 года.

	52
	Источник Б5-71/2

Б5-71/2-ПРО 
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):регулируемый импульсный источник питания с высокостабильными выходными характеристиками.

• Нестабильность 0,5%, пульсации 2 мВ/5мА.

• Дискретность индикации: 0,01В; 10мА.

• Режимы работы: стабилизация U и I, динамическая нагрузка.

• Защита от перегрузки и короткого замыкания.

• Электронное включение/выключение нагрузки.

• Цифровая индикация напряжения и тока (4 разряда, LED).

• Интерфейс RS-232.

Питание 198…242/50 Гц, 400 ВА.
Выходная мощность, 300Вт.
Масса 2,5кг.


	
	2
	
	15.12.2011 года.

	53
	Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р предназначен для работы в составе радиоканальной системы охранно-пожарной сигнализации "Стрелец". 

БУК-Р объединяет в себе возможности четырехшлейфного проводного приемно-контрольного прибора, блока управления радиосистемой с использованием ключей "Touch Memory" или бесконтактных карт доступа, исполнительного устройства и устройства отображения состояния системы. 

БУК-Р может использоваться в качестве устройства для организации охранной и противопожарной сигнализации в загородных домах, в качестве входного модуля

 с функциями управления системой, для расширения системы "Стрелец" проводными датчиками и др.
Функциональные возможности Четыре шлейфа сигнализации, которые могут независимо конфигурироваться как охранные, пожарные или тревожные и независимо программироваться в любые локальные разделы родительского радиорасширителя (РРОП) 

До 16 ключей ТМ на один БУК-Р Встроенный считыватель ключей ТМ и возможность подключения внешнего. Работа со считывателями бесконтактных карт доступа типа СКД ЕМ-02. Управление локальными разделами, дочерними устройствами и группами исполнительных устройств по однократному и двукратному поднесению ключа ТМ к считывателю. Выход для подключения внешнего БВИ-8. Индикация собственных ШС или локальных разделов РРОП на четырех встроенных светодиодных индикаторах или БВИ-8 . Выход "ЗО" типа "открытый коллектор". Выход для сброса четырехпроходных пожарных датчиков. Возможность конфигурирования выхода БВИ как выход выносного индикатора 

Общие характеристики 

До 16 БУК-Р на один РРОП. Контроль вскрытия корпуса и отрыва от стены. Возможность подключения внешней антенны. Диапазон рабочих температур -30...+55 °С. 

Питание. Две батареи: основная – литиевая батарея 9 В / 1,2 Ач, резервная – литиевая CR2032 (3 В / 240 мАч). Длительность работы от батареи – около 4 лет при периоде передач контрольных сигналов 32 сек. Возможность питания от внешнего источника питания напряжением 8-27 В с контролем сетевого и резервного питания. Ток потребления от внешнего источника – не более 40 мА (без учета внешних потребителей) 


	
	4
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	


Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения договора на ____________________________________________________

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Примечание: участнику необходимо подтвердить информацию о поставляемом товаре в соответствии с п. 28 редукционной документации (заполнить все ячейки таблицы).
1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты мы сообщаем о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в извещении и документации, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить Товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе по предложенной на редукционе цене договора.

3. Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг, поставку товаров.

4. Настоящая заявка действует до даты заключения договора.
	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет

	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
	г. Озерск
	«____» ________ 20___ г.


ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам редукциона в электронной форме на основании ________________________  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам редукциона в электронной форме, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в редукционе и редукционной документации;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар, Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование).
2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу: ____________________.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).
6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленными. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет __ месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).
10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: _________________.
10.4 Аванс выплачивается Поставщику после предоставления обеспечения возврата аванса.
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.3 Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

17.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 2 56 81 Факс:  (35130)  2 00 24

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон

	От Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 


 от «___»_________20___ г.
к договору поставки № 


 от «___»______________20__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________20__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


