от 30.07.2012г. №866 Р4-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №866 Р4-12 Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:

Содержание запроса:

Просим уточнить необходимую марку стали и давление для клапана с маркировкой 4US11S10, мощность привода для клапанов с маркировкой  4UA01S01, 4UA02S01, 4UA03S01 и рабочую температуру для клапана с маркировкой 4 RY30S32.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

по поз. 32 (Оборудование, маркировка 4US11S10) : параметры рабочей среды- Pр=6,25 МПа, Тр=500С, материал корпуса арматуры – нержавеющая сталь.

по поз.29-31  (Оборудование, маркировка 4UA01S01, 4UA02S01, 4UA03S01): мощность электропривода составляет 0,25 КВт

по поз.48 (Материалы, маркировка 4 RY30S32): температура рабочей среды Рр=1000C.
