Техническое задание

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во 

	НТД
	Особые условия поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Провод ПЭТ-155 0,4 мм. 
	кг
	2000
	ГОСТ 21428-75
	[bookmark: _GoBack]Наличие оригиналов сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика. Намотка на катушку не менее 21 кг и не более 24,5 кг.

	2. 
	Провод ПЭТ-155 0,71 мм.
	кг
	370
	
	Наличие оригиналов сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика. 
Намотка на катушку: 6,1-6,5кг или 12,1-12,5 кг, или 18,1 – 18,5 кг, или 24,1 – 24,5 кг 




1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год изготовления - 2013.
2. Срок поставки: 10  (десять) календарных дней с момента подписания договора поставки.
3. Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки.
4. Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А
5. Технические требования, гарантийный срок на Товар, требования к маркировке, упаковке, транспортировке, хранению определяется ГОСТ 21428-75.
6. В цену  включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на катушки, упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния».

