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	__________________
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мебели для оборудования помещений здания столовой

1. Предмет договора
Поставка мебели для оборудования помещений здания столовой ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 1.65 – поставка мебели, фурнитуры)

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Шкаф гардеробный ШОМ-22
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 600*500*1850;
· металлический, двухсекционный;
· с полками для головных уборов и обуви.
	18
	шт.

	2. 
	Шкаф
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1860*600*500;
· для уборочного инвентаря;
· металлический;
· двухсекционный;
· толщина металл. - 0,8 мм;
· покрытие порошковое светло-серого цвета;
· ширина одной секции – 300 мм;
· в одной части 3 полки, под ними место для хранения ведра;
· в другой части вверху перекладина для вешалок с одеждой;
· сбоку держатель для швабры;
· дверь должна закрываеться на почтовый замок;
· масса не более 54 кг.
	9
	шт.

	3. 
	Стол серии «Командор»
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1500*800*750;
· вид стола – обеденный, в современном стиле
· 6-ти местный;
· ножки соединены со столешницей прочным алюминиевым крепежом;
· каркас стола и столешница: массив Бука, МДФ;
· цвет – венге.
	2
	шт.

	4. 
	Стол серии «Командор»
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 800*800*750;
· вид стола – обеденный, в современном стиле
· 4-х местный;
· ножки соединены со столешницей прочным алюминиевым крепежом;
· каркас стола и столешница: массив Бука, МДФ;
· цвет – венге.
	10
	шт.

	5. 
	Стул серии
«2443 YBH DW10»
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 96*45*44;
· к обеденному столу;
· полностью из массива Гевеи;
· сиденье стула обтянуто тканью светло-бежевого цвета;
· цвет – венге.
	50
	шт.

	6. 
	Стационарный гардероб
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1200*1800*700;
· с поворотными секциями на колесных опорах;
· с панелями под крючки на 30 мест (5 на сторону панели);
· 3 панели, вращающиеся на 180 градусов;
· металлический каркас.
	4
	шт.

	7. 
	Передвижной гардероб
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1580*680*1800;
· мобильный;
· на колесах;
· металлический каркас;
· панели на 30 крючков (15 на одну сторону);
· штанги на 30 мест под плечики (15 на одну сторону);
· полки / сетка для головных уборов.
	7
	шт.

	8. 
	Стойка гардеробная
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 4200*400*1100;
· с проходом и ячейками под ручную кладь;
· ЛДСП 22 мм ЛДСП 16мм полноформатный;
· Кромка ПВХ 2 мм;
· Кромка ПВХ 0,4 мм;
· Петля рояльная, фурнитура.
	1
	шт.

	9. 
	Стойка гардеробная
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 5900*400*1100;
· с проходом и ячейками под ручную кладь;
· ЛДСП 22 мм ЛДСП 16мм полноформатный;
· кромка ПВХ 2 мм;
· кромка ПВХ 0,4 мм;
· комплектация - петля рояльная, фурнитура.
	1
	шт.

	10. 
	Шкаф навесной 
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 900*300*900;
· ЛДСП 16 мм полноформатный, ХДФ;
· кромка ПФХ 2 мм;
· комплектация - навеска, рейка для навески, петли, ручки, антресольная дверь, фурнитура.
	1
	шт.

	11. 
	Шкаф для хлеба Артикул « ШХ-1»
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1200*600*1850;
· материал – нержавеющая сталь;
· ножки снабжены регуляторами высоты;
· количество полок – 4;
· полки рассчитаны на нагрузку 100 кг.
	1
	шт.

	12. 
	Шкаф для белья
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 600*500*1860;
· ЛДСП 16 мм полноформатный;
· Кромка ПВХ 2 мм;
· Кромка ПВХ 0,4 мм;
· комплектация – полки, петли, ручки, антресольная дверь, фурнитура.
	3
	шт.

	13. 
	Шкаф для одежды
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 560*370*2000;
· одна дверь;
· полка для головных уборов;
· ЛДСП 22 мм с меламиновым покрытием облицована кромкой ПВХ 2 мм;
· регулируемые опоры.
	3
	шт.

	14. 
	Шкаф для посуды арт.«ШЗКМ-1500»
или эквивалент
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1500*600*1750;
· выполнен из пищевой нержавеющей стали;
· снабжен дверцами «купе»;
· дверцы снабжены замком;
· полки рассчитаны на нагрузку до 100 кг;
· ножки шкафа снабжены регуляторами высоты;
· количество полок – 2;
· двусторонний доступ.
	1
	шт.

	15. 
	Барная стойка
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1600*850*1150;
· каркас – металл;
· цоколь – ЛДСП;
· столешница рабочая – пластик высокого давления, кромка – искусственный камень;
· столешница гостевая - пластик высокого давления, фасад – ЛДСП;
· дверцы полки – пластик;
· цвет мебельной плиты - венге, искусственный камень – бежевый.
	1
	шт.

	16. 
	Прилавок пристенный
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 2200*850*900;
· для барной стойки поз. 15 настоящего технического задания;
· металло-каркас;
· встроенная мойка;
· навесные полки;
· дверцы-купе / распашные;
· полки 2 уровня – ЛДСП;
· столешница ЛДСП / пластик высокого давления;
· регулируемые ножки / опоры;
· задняя стенка – зеркало.
	1
	шт.

	17. 
	Кресло офисное 
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1100*70*65;
· поворотное, с регулировкой высоты (газлифт);
· обивка – ткань;
· цвет: черный;
· 2-х рычажным механизмом фиксации спинки в любом положении;
· крестовина и подлокотники – пластик;
· ограничение по весу – 80 кг;
· вес изделия – 11 кг.
	20
	шт.

	18. 
	Стул 
	· габаритные размеры - сиденье 450*500, спинка 450*400;
· на металлическом каркасе, хромированный;
· спинка и сиденье – ткань;
· цвет – черный.
	25
	шт.

	19. 
	Тумба
подкатная
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 397*500*610;
· 3-х ящичная с центральным замком;
· цвет – вишня;
· каркас тумбы и верхняя крышка изготовлены из ДСП толщиной 16 мм и 22 мм с двухсторонним ламинированным покрытием и кромкой ПВХ 2мм по периметру;
· ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами с механизмами полного открывания и закрывания;
· тумба оснащена центральным замком (исключение возможности последовательного выдвижения двух и более ящиков);
· ручки металлические, цвет матовый алюминий;
· фасадный вид ручки имеет форму выгнутой дуги. Сборка мебели осуществляется с применением современной фурнитуры.
	10
	шт.

	20. 
	Тумба
приставная
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 400*700*750;
· 4-х ящичная с центральным замком;
· цвет – вишня;
· каркас тумбы, двери и полка изготовлены из ДСП 16 мм. верхняя крышка тумбы из ДСП не менее 22 мм;
· неподвижные опоры, позволяющие гарантировать устойчивость при установке оргтехники;
· высокопрочный материал, защищающий поверхность от механических повреждений;
· сборка должна осуществляться с применением современной фурнитуры.
	15
	шт.

	21. 
	Стол письменный для персонала
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1200*700*750;
· письменный, рабочий стол для персонала;
· цвет: вишня;
· [bookmark: OLE_LINK22]столешница и каркас стола изготовлены из ДСП толщиной 22 мм и 16 мм, с двухсторонним ламинированным покрытием и кромкой ПВХ 2 мм по периметру;
· стол оснащен регулируемыми по высоте опорами, компенсирующие возможные неровности пола;
· сборка должна осуществляться с использованием эксцентриковой стяжки, применением современной фурнитуры.
	10
	шт.

	22. 
	Стол письменный угловой правый
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1600*1200*750;
· криволинейный с правым углом;
· материал-ламинированное ДСП с добавлением меламина толщиной 22 и 16 мм;
· толщина столешниц 22 мм;
· кромка на столешницах ПВХ 2 мм;
· толщина боковых опор столов 22 мм;
· кромка на опорах ПВХ 2 мм;
· цвет – вишня.
	10
	шт.

	23. 
	Стол письменный угловой левый
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1600*1200*750;
· криволинейный с левым углом;
· материал-ламинированное ДСП с добавлением меламина толщиной 22 и 16 мм;
· толщина столешниц 22 мм;
· кромка на столешницах ПВХ 2 мм;
· толщина боковых опор столов 22 мм;
· кромка на опорах ПВХ 2 мм;
· цвет – вишня.
	10
	шт.

	24. 
	Шкаф
для одежды
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 768*385*1945;
· цвет: вишня;
· каркас и двери изготовлены из ДСП толщиной 16 мм;
· задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм, которая фиксируются в пазу по периметру;
· в верхней и нижней частях оснащен полками для головных уборов и обуви;
· полки имеют фиксированное положение, установлены на металлические угловые полкодержатели с фиксатором и выполнены из ДСП толщиной 18мм;
· двери установлены на металл, петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа;
· шкаф устанавливается на опоры, регулируемые по высоте;
· ручки металлические;
· цвет ручек - матовый алюминий;
· фасадный вид ручки имеет форму выгнутой дуги;
· сборка мебели осуществляется с применением современной фурнитуры.
	11
	шт.

	25. 
	Шкаф
для документов с полками
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 768*385*1945;
· каркас и двери изготовлены из ДСП толщиной 16 мм;
· задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм, которая фиксируются в пазу по периметру, укомплектован полками;
· сборка мебели осуществляется с применением современной фурнитуры;
· цвет – вишня.
	15
	шт.

	26. 
	Пепельница / контейнер для мусора серии «APS»
или эквивалент
	· габаритные размеры - d – 30; h – 60;
· напольная;
· материал – нерж. сталь.
	4
	шт.

	27. 
	Покрытие серии «Статус Плюс Голд» или эквивалент
	· габаритные размеры - 1200*4220;
· входное;
· грязезащитное;
· толщина стенки 1 мм.
	1
	шт.

	28. 
	Покрытие серии «Статус Плюс Голд» или эквивалент
	· габаритные размеры - 1200*1800;
· входное;
· грязезащитное;
· толщина стенки 1 мм.
	2
	шт.

	29. 
	Тумба
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 1000*600*900;
· под бытовую технику и посуду;
· ЛДСП 16 мм;
· кромка ПФХ 2 мм;
· кромка ПВХ 0,4 мм;
· комплектация - навеска, рейка для навески, петли, ручки, антресольная дверь, фурнитура.
	2
	шт.

	30. 
	Шкаф для ключей
	· габаритные размеры (ш*г*в) - 400*350*75;
· ключница настенная;
· металлический;
· количество ключей-60;
· вес 4,2 кг;
· цвет – серый;
· бирки в комплекте.
	4
	шт.



3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с комплектацией завода-изготовителя с учетом требований п. 2 настоящего технического задания.

4. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, сборки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции
Безналичный расчет, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Условия поставки продукции
6.1. Поставляемая мебель должна быть новой (не бывшей в эксплуатации);
6.2. Требования к сборке / качеству мебельного изделия в собранном виде:
· изделие должно стоять на горизонтальной плоскости устойчиво, без перекосов.
· отклонения от габаритных размеров изделий корпусной мебели допустимы от 4 до 12 мм. Для стульев и кресел рабочих отклонения не должны превышать ± 10 мм.
· отклонение от номинального размера свеса не должно быть более 1,5 мм. Зазоры в проемах не должны превышать: 2,0 мм – для дверей; 1,5 мм – для наружных ящиков.
· покоробленность щитовых деталей длиной и шириной 300 мм и менее не допустима.
· вкладные и накладные элементы (филенки, зеркала, донья ящиков, декоративные элементы и др.) должны быть закреплены неподвижно. Передвижные (трансформируемые, выдвижные, раздвижные) элементы должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.
· установка замков должна быть прочной, неподвижной и обеспечивать легкое отпирание и запирание дверок и ящиков. Дверки изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их произвольное открывание.
· в стандартах определены нормы ограничения пороков древесины (сучков, трещин и др.) для поверхностей деталей из древесины, а также деталей, облицованных шпоном.
· облицовка из шпона и других материалов для фасадных и рабочих поверхностей единичного изделия или изделий набора, гарнитура и изделий, блокируемых по длине и высоте, должна быть подобрана по породе, текстуре (рисунку) и цвету.
· на видимой поверхности мебели не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовки, потертости, загрязнения поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.
· видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов (кроме ДСтП), должны иметь защитно-декоративные покрытия, кроме наружных боковых стенок ящиков. Допускается отсутствие защитно-декоративного покрытия на внутренних видимых поверхностях из твердых древесноволокнистых плит в изделиях мебели.
· детали и сборочные единицы изделий сборно-разборной мебели должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.
· облицовочные материалы должны быть тщательно подобраны по расцветке и натянуты с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов.
· облицовочные материалы, форму мебели выбирать с учетом систематической уборки их влажным способом или пылесосом.
· Мебель должна выдерживать  неоднократную сборку-разборку при необходимости ее перемещения в другое помещение. 
6.3. Мебель и материалы, используемые в процессе ее изготовления должны соответствовать требованиям ГОСТ 163-71-93, ГОСТ 19917-93, ГОСТ 26800-1-86, ГОСТ 26800-4-86, ГОСТ 10632-89, ГОСТ 4598-86, ГОСТ 13-40-89, стандарта качества ИСО-9001. Мебель должна быть изготовлена из натуральных и синтетических материалов и смесей из них с классом эмиссии свободного формальдегида Е1, соответствовать санитарным правилам и нормам
6.4. Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, царапины, сколы, трещины и др. при транспортировке и разгрузочных работах;
6.5. Поставка мебели осуществляется Поставщиком за свой счет, своим транспортом по адресу, указанному в п. 10 настоящего технического задания;
6.6. Мебель поставляется по рабочим дням, с 09.00 до 17.00.

7. Требования к упаковке оборудования
Упаковка и маркировка должна:
· соответствовать требованиям ГОСТа, импортная мебель – международным стандартам упаковки;
· содержать наименование мебели, наименование фирмы – изготовителя, дату выпуска;
· упаковка мебели должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки.

8. Требования к технической документации
В соответствии с требованиями проекта договора

9. Прочие условия
9.1. Вся поставляемая мебель должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации иметь гарантийный срок качества по перечню поставляемых товаров не менее 12 месяцев.
9.2. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества по специализации поставляемых товаров при условии его правильной эксплуатации Государственным заказчиком.
9.3. Сборка мебели осуществляется Поставщиком непосредственно в день поставки в соответствии с требованиями п. 6 настоящего Технического задания.

10. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

11. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок по «29» декабря 2012 г. с учетом п. 6.6 настоящего технического задания

	Начальник АХО
	
	
	
	Месевра В.К.

	
	
	
	
	

	Заместитель главного инженера-
начальник Управления по базированию и строительству
	
	
	
	Попович С.Д.



