                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1.Электрооборудование шкафов АРТПВ  П1, П2, П3, П4, П5, П6.  
Электрокоррозионный износ контактных групп реле, старение изоляции питающих кабелей, элементов цепей управления, механический износ органов управления, коррозионный износ шкафов АРТПВ.
Произвести демонтаж:

- шкафов АРТПВ П1, П2, П3, П4, П5, П6;
- кабелей питания датчиков 

  ВВГ 3х1,5 – 180м;

- электрооборудования шкафов АРТПВ П1, П2, П3, П4, П5, П6.
2. Датчики температуры ПТР-2 -12шт.

Электрокоррозионный износ датчиков.

Произвести демонтаж датчиковПТР-2 – 12 шт.


	
	 - Шкаф управления 600х400х350 
 - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29, Iт.р.=10А
  - Выключатель автоматический   однополюсный ВА47-29, Iт.р.=6А
- Реле промежуточное РПЛ-122;220В;50Гц                                   
- Исполнительный механизм 
  МЭО-16/25-0,25Р-84
- Датчик-реле температуры
  ДРМ-Т-220-180-60
- Термопреобразователь 
  ТСМ-0595-01-160,В50М Lтерм.балл=160
- Термопреобразователь  
 ТСМ-0595-01-160,В50М  Lтерм.балл=500
- Избиратель режима МКФ-2222/МXII-8c
- Избиратель режима МКФ-22/МXII-8c
- Светодиод сигнальный красный

 СКЛ12.3А-КМ-3-220
- Светодиод сигнальный зеленый

 СКЛ12.3А-ЛМ-3-220

- Предохранитель ВПБ6-27;Iпл.вст.=0.5А
- Кнопка управления, толкатель черный 

КЕ-011, Iдл.доп. при ~500В 2,5А
- Зажим наборный ЗН24
- Регулятор температуры ТРМ33-щ4-01
- Переносная рабочая станция в составе:
· Мобильная рабочая станция HP Compag nw800

· Операционная система Microsoft Windows XP Professional, DU322A
· Процессор Intel Pentium M 755 2,0ГГц
· Операционная память 1024МБ, 333МГц , DDR-SDRAM
· Жёсткий диск 60ГБ (7200об/мин)

· Оптический накопитель DVD-RW

· Экран 17''UXGA WVA

· Графический адаптер ATI Mobility Fire GL T2, 128МБ
· Звук интегрирования HP Premier Sound
· Сетевой контроллер интегрированный 10/100/1000 NIC
· Интерфейсы: PC Card тип II, III, USB-2, последовательный, параллельный
· Оптическая мышь USB (USB Optical Mouse) F2100A

· Кейс для переноски (Entry Value Carring Case), DL617A

· Зарядное устройство для батареи (Common Battery Charger-Single (SBS)),  DF933A 

· Литиево ионная восьми секционная батарея (Li-Ion-cell Primary Battery), 

       DG105A
- Кабель ВВГнг 3х1,5
   ВВГнг 2х2,5
   КВВГ нг 2х1

   КМПВЭ 8х1

   КМПВЭ 4х1

-Кабель для RS-485  КИПЭП1(2х0,6)
-Провод ПВ3 1х0,75

               ПВ1 1х1,5

               МГ 1х1,5
-Труба 33,5х2,8 ГОСТ 3262-83

-Труба 26,8х2,5 ГОСТ 3262-83
-Дюбель-гвоздь с цинковым покрытием
ДГ 3,5х50Ц 6Пас
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